<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="001" Xmmc="毓龙西路装配式公共厕所" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="盐城市环境卫生关联词" Zxr="江苏建博工程管理咨询有限公司" ZbrDb="刘冬梅" ZxrDb="徐林" Bzr="吕立峰" Fhr="王志朋" BzTime="2019-09-23" FhTime="2019-09-23" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="001" Dxgcmc="毓龙西路装配式公共厕所" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="毓龙西路装配式公共厕所" Zylb="1" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9572340000003AA7" MachineKey="F4-8E-38-F9-11-E8">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <Qdmx Xh="1" Qdbm="010101001001" Mc="平整场地" Xmtz="1、土壤类别：投标人综合考虑&#xD;&#xA;2、弃土运距：投标人综合考虑&#xD;&#xA;3、现场垃圾清理外运" Jsgz="按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算。" Dw="m2" Sl="176.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="2" Qdbm="010101003001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、粪便检查井连接线管沟土方&#xD;&#xA;2、管外径：300mm;&#xD;&#xA;3、挖沟平均深度：1.5m;&#xD;&#xA;4、弃土运距：投标人自行考虑；" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。" Dw="m3" Sl="24" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="3" Qdbm="010101004001" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、检查井、化粪池等部位&#xD;&#xA;2、弃土运距：投标人自行考虑；" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。" Dw="m3" Sl="106" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="4" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、素土回填&#xD;&#xA;2、土质符合要求，压实度符合要求" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度 &#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙。 &#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）。" Dw="m3" Sl="56" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="5" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、弃土运距：投标人自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="64" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="6" Qdbm="010501004001" Mc="满堂基础" Xmtz="1、素土夯实&#xD;&#xA;2、150厚碎石垫层压实，灌1:5水泥砂浆&#xD;&#xA;3、300厚C30混凝土基础&#xD;&#xA;4、配筋双层双向C12@200（另计）" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="28.54" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="7" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格：直径12三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算。" Dw="t" Sl="1.751" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="8" Qdbm="010603003001" Mc="钢管柱" Xmtz="1、墙体钢管立柱制作安装&#xD;&#xA;2、规格400*300*8" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内" Dw="t" Sl="0.867" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="9" Qdbm="010604001001" Mc="钢梁" Xmtz="1、屋面桁架梁制作安装&#xD;&#xA;2、规格150*100*6钢管" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Dw="t" Sl="2.236" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="10" Qdbm="010606002001" Mc="钢檩条" Xmtz="1、材料：16#轻型槽钢&#xD;&#xA;2、部位：墙面及横档、屋面横档及雨棚&#xD;&#xA;3、具体详见施工图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。" Dw="t" Sl="11.136" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="11" Qdbm="010606013001" Mc="抗拔件" Xmtz="1、材料：Q235B，厚度3mm，表面镀锌275g/m2&#xD;&#xA;2、部位：墙面及横档、屋面横档及雨棚&#xD;&#xA;3、具体详见施工图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。" Dw="t" Sl="0.102" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="12" Qdbm="011207001007" Mc="外墙面" Xmtz="1、结构材料：木质纤维硅酸钙板、岩棉、OSB结构板、呼吸纸、金属雕花板（由内到外）&#xD;&#xA;2、木质纤维硅酸钙板12mm厚&#xD;&#xA;3、OSB结构板9mm厚&#xD;&#xA;4、岩棉填充层200厚，容重80kg/m3&#xD;&#xA;5、如金属雕花板无法满足设计外观效果，施工单位需无偿补做外立面真石漆，具体参照效果图及施工图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞所占面积。" Dw="m2" Sl="401.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="13" Qdbm="011207001008" Mc="内隔断墙面" Xmtz="1、结构材料：木质纤维硅酸钙板、岩棉、木质纤维硅酸钙板（由内到外）&#xD;&#xA;2、木质纤维硅酸钙板12mm厚&#xD;&#xA;3、岩棉填充层200厚，容重80kg/m3&#xD;&#xA;4、具体详见施工图" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞所占面积。" Dw="m2" Sl="110.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="14" Qdbm="010901002001" Mc="型材屋面" Xmtz="1、结构材料：OSB结构板、岩棉、OSB结构板、呼吸纸、木质纤维硅酸钙板（由下到上）&#xD;&#xA;2、木质纤维硅酸钙板12mm厚&#xD;&#xA;3、OSB结构板9mm厚&#xD;&#xA;4、岩棉填充层200厚，容重80kg/m3&#xD;&#xA;5、具体详见施工图" Jsgz="按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积" Dw="m2" Sl="108.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="15" Qdbm="010805005001" Mc="安全玻璃门" Xmtz="1、门代号及洞口尺寸：M1827&#xD;&#xA;2、门框或扇外围尺寸：1800*2700&#xD;&#xA;3、玻璃品种、厚度：钢化安全玻璃，厚12mm&#xD;&#xA;4、含门把手等全部配件&#xD;&#xA;5、具体做法详见图纸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="4.86" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="16" Qdbm="010801001001" Mc="成品木质门" Xmtz="1、门代号及洞口尺寸：M1021&#xD;&#xA;2、成品套装木门安装&#xD;&#xA;3、颜色品质符合甲方要求&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="8.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="17" Qdbm="010807001001" Mc="铝合金窗" Xmtz="1、窗代号及洞口尺寸：C2018、C1518&#xD;&#xA;2、框、扇材质：铝合金80系列&#xD;&#xA;3、玻璃品种、厚度：5厚钢化安全磨砂玻璃加装不锈钢格栅及纱窗&#xD;&#xA;4、详见图集苏J11-2006" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="25.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="18" Qdbm="011501001001" Mc="成品台盆柜" Xmtz="1、成品台盆柜（含拉手铰链等五金）、台面、侧边、挡水等安装&#xD;&#xA;2、款式、颜色应符合甲方要求" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量。&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。" Dw="m2" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="19" Qdbm="011501001002" Mc="可折叠多功能台" Xmtz="1、可折叠多功能台&#xD;&#xA;2、款式、颜色应符合甲方要求" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量。&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。" Dw="m2" Sl="0.55" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="20" Qdbm="011505010001" Mc="镜面玻璃" Xmtz="" Jsgz="按设计图示尺寸以边框外围面积计算。" Dw="m2" Sl="6.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="21" Qdbm="011302001001" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、成品铝合金集成吊顶(含吊筋、龙骨、收边线等)" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3㎡的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="75.9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="22" Qdbm="010507001001" Mc="散水" Xmtz="1、素土夯实，向外坡4%&#xD;&#xA;2、120厚碎石垫层&#xD;&#xA;3、60厚C15混凝土，撒1:1水泥沙子压实抹光&#xD;&#xA;4、800宽" Jsgz="" Dw="m2" Sl="28.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="23" Qdbm="010507001002" Mc="坡道" Xmtz="1、素土夯实，向外坡4%&#xD;&#xA;2、200厚碎石垫层，灌1:5水泥砂浆&#xD;&#xA;3、100厚C15混凝土&#xD;&#xA;4、素水浆一道&#xD;&#xA;5、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层&#xD;&#xA;6、30厚花岗岩条石面层，表面剁平（含200宽盲道砖）" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积。" Dw="m2" Sl="6.68" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="24" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、刷素水泥浆一道&#xD;&#xA;2、10厚600*600地面砖，干水泥擦缝&#xD;&#xA;3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层&#xD;&#xA;4、聚氨酯防水涂膜三遍（1.8厚）" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="83.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="25" Qdbm="011102003002" Mc="门槛大理石" Xmtz="1、刷素水泥浆一道&#xD;&#xA;2、30厚大理石块料，颜色由甲方确定&#xD;&#xA;3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="2.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="26" Qdbm="011102003003" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、刷素水泥浆一道&#xD;&#xA;2、30厚花岗岩面层，表面剁平&#xD;&#xA;3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="9.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="27" Qdbm="011107001001" Mc="石材台阶面" Xmtz="1、刷素水泥浆一道&#xD;&#xA;2、30厚大理石块料，颜色由甲方确定&#xD;&#xA;3、20厚1:3水泥砂浆 粘结层" Jsgz="按设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加300mm）水平投影面积计算。" Dw="m2" Sl="2.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="28" Qdbm="011204003001" Mc="块料墙面" Xmtz="1、专用界面剂一道&#xD;&#xA;2、12厚1:3水泥砂浆打底&#xD;&#xA;3、聚氨酯三遍涂膜防水层（1.8厚）&#xD;&#xA;4、5厚釉面砖，白水泥浆擦缝" Jsgz="按镶贴表面积计算。" Dw="m2" Sl="56.18" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="29" Qdbm="010902001001" Mc="屋面卷材防水" Xmtz="1、3厚SBS热熔沥青防水卷材，上翻300&#xD;&#xA;2、细石砼找坡2%，最薄处30mm厚&#xD;&#xA;3、6厚1:2.5水泥砂浆保护层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。 &#xD;&#xA;1.斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算 &#xD;&#xA;2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积 &#xD;&#xA;3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内" Dw="m2" Sl="83.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="30" Qdbm="010507007001" Mc="标志牌" Xmtz="1、公共厕所铭牌&#xD;&#xA;2、材质：铝板，尺寸620*300&#xD;&#xA;3、内容户外UA喷印，颜色为古铜色&#xD;&#xA;4、立杆：古铜色镀锌钢管，1850*100*4" Jsgz="1.按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;2.以座计量，按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="31" Qdbm="011503008001" Mc="隔板" Xmtz="1、材料：抗倍特板一代板,厚度15mm&#xD;&#xA;2、含五金、挂衣钩、扶手、门锁等全部配件&#xD;&#xA;3、挂衣钩做法参苏J06-2006-22-C，其余详见图纸" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算。" Dw="m2" Sl="28.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="32" Qdbm="011501018001" Mc="便民设施" Xmtz="1、具体包含：共享雨伞、便民箱、移动充电设备" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量。&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="33" Qdbm="011507003001" Mc="标志牌" Xmtz="1、小灯箱：1个       2、制度牌：1个         3.男女厕所标志牌：各一个；               4、第三人间标志牌：1个；                 5、管理室标志牌：一个；                 6、宣传画：4幅；     7、厕位牌：蹲便器11个，坐便器4个；           8、老年人设施标志牌：3个                  9节约用水、节约用电标牌：各2个；          10、靠近方便贴近文贴近文明标牌:4个        11、厕所LED灯箱拆除修复" Jsgz="按设计图示数量计算。" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="34" Qdbm="040204002001" Mc="荷兰砖铺设" Xmtz="1、素土夯实，密实系数大于90%&#xD;&#xA;2、150厚碎石垫层，灌M2.5水泥砂浆&#xD;&#xA;3、60厚C25砼振捣密实，随捣随抹&#xD;&#xA;4、20厚水泥砂浆粘结层铺设荷兰砖&#xD;&#xA;5、黄沙扫缝" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积，但应扣除侧石、树池所占面积" Dw="m2" Sl="30" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="35" Qdbm="040204004001" Mc="安砌侧石" Xmtz="1、材料：大理石&#xD;&#xA;2、样品由甲方确定后施工&#xD;&#xA;3、规格600*300*120" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="18" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="36" Qdbm="040504001001" Mc="粪便检查井" Xmtz="1、材料：M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖&#xD;&#xA;2、抹灰：20厚1:2防水砂浆内粉刷;&#xD;&#xA;3、盖板要求：顶部水泥盖板平整；美观、方便开启；可承载人行需要。&#xD;&#xA;4、详见图集06MS201-3-19页" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="37" Qdbm="040501004001" Mc="塑料管" Xmtz="1、粪便检查井连接线管道铺设&#xD;&#xA;2、垫层：70厚碎石；&#xD;&#xA;3、管道材料名称：直径300mm双壁加筋波纹管；&#xD;&#xA;4、C15满包混凝土加固&#xD;&#xA;4、可承载经夯实、人行的实际要求。" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="32" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="38" Qdbm="040504008001" Mc="化粪池" Xmtz="1、尺寸规格：型号Z4-9SF，具体做法详02S701；&#xD;&#xA;2、内容：含土方、砖砌、砼、钢筋及粉刷、盖板等；3、盖板要求：平整、美观、方便开启，可承载人行需要，上覆盖绿化土，井口引至地表。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="39" Qdbm="040501014001" Mc="新旧管连接" Xmtz="1、化粪池与市政污水井间连接&#xD;&#xA;2、管道材料名称：直径300mmPE管；&#xD;&#xA;3、定向钻作业期间的道路、绿化及其他所有相关设施拆除、迁移恢复相关事务的协调；&#xD;&#xA;4、工作坑的开挖及回填；&#xD;&#xA;5、机械进出场。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="28" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="40" Qdbm="010606009001" Mc="栏杆" Xmtz="1、坡道栏杆扶手&#xD;&#xA;2、304不锈钢制作安装&#xD;&#xA;3、具体要求详见施工图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。" Dw="m" Sl="8.9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="011705001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="台次" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="2" Bm="011702001001" Mc="基础" Xmtz="基础模板" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。1.现浇钢筋砼墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算。2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算。3.柱、梁、墙、板相互连接的重迭部分，均不计算模板面积。4构造柱按图示外露部分计算模板面积。" Dw="m2" Sl="15.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="毓龙西路装配式公厕安装工程" Zylb="3" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9572340000003AA7" MachineKey="F4-8E-38-F9-11-E8">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="" Mc="电气" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：配电箱AL&#xD;&#xA;2、规格：320*230*120&#xD;&#xA;3、安装方式：距地1.8m暗装&#xD;&#xA;4、箱内配置详见设计图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称：电气配管&#xD;&#xA;2、材质：SC&#xD;&#xA;3、规格：DN32&#xD;&#xA;4、配置形式：暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="6.1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称：电气配管&#xD;&#xA;2、材质：PC&#xD;&#xA;3、规格：DN20&#xD;&#xA;4、配置形式：暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="84.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xD;&#xA;2、型号：YJV22-4*10&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位：穿管" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="58.25" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称：电气配线&#xD;&#xA;2、型号：BV-2.5&#xD;&#xA;3、配线部位：管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="174.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称：电气配线&#xD;&#xA;2、型号：BV-4&#xD;&#xA;3、配线部位：管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="91.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称：单开&#xD;&#xA;2、安装方式：底边距地1.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="030404034002" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称：双开&#xD;&#xA;2、安装方式：底边距地1.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称：五孔插座&#xD;&#xA;2、安装方式：底边距地0.3m" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称：空调插座&#xD;&#xA;2、安装方式：底边距地2.2m" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="11" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1、名称：烘手器插座&#xD;&#xA;2、安装方式：暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="12" Qdbm="030412001001" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称：防尘防水灯&#xD;&#xA;2、规格：30W，其他参数详见设计图纸&#xD;&#xA;3、类型：吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="13" Qdbm="030412005001" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称：双管荧光灯&#xD;&#xA;2、规格：2*32W&#xD;&#xA;3、安装形式：吊装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="14" Qdbm="030404033001" Mc="风扇" Xmtz="1、名称：排气扇&#xD;&#xA;2、安装方式：详见设计图纸" Jsgz="" Dw="台" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="15" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称：接线盒&#xD;&#xA;2、安装形式：暗装" Jsgz="" Dw="个" Sl="18" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="16" Qdbm="030411006002" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称：开关盒&#xD;&#xA;2、安装形式：安装" Jsgz="" Dw="个" Sl="5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="17" Qdbm="031004009001" Mc="烘手器" Xmtz="1、材质：烘手器&#xD;&#xA;2、型号、规格：全自动感应式&#xD;&#xA;3、暗装" Jsgz="" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="18" Qdbm="030414002001" Mc="送配电装置系统" Xmtz="1、名称：送配电装置系统调试&#xD;&#xA;2、电压等级（kV）：1&#xD;&#xA;3、类型：系统调试" Jsgz="" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="19" Qdbm="030409003001" Mc="避雷引下线" Xmtz="1、名称：引下线&#xD;&#xA;2、安装部位：沿建筑物主筋引下" Jsgz="" Dw="m" Sl="16" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="20" Qdbm="030409002001" Mc="接地母线" Xmtz="1、名称：接地母线&#xD;&#xA;2、材质：-40*4热镀锌扁钢" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Dw="m" Sl="26.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="21" Qdbm="030409008001" Mc="等电位端子箱、测试板" Xmtz="1、名称：等电位箱&#xD;&#xA;2、规格：详见设计图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台(块)" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="给排水" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="22" Qdbm="031001007001" Mc="复合管" Xmtz="1、名称：钢塑复合管&#xD;&#xA;2、介质：给水&#xD;&#xA;3、材质、规格：DN65&#xD;&#xA;4、连接形式：螺纹连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗、压力试验" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="9.7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="23" Qdbm="031001006001" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：给水&#xD;&#xA;2、材质、规格：PPR DN50&#xD;&#xA;3、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;4、压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验、消毒冲洗" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="13.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="24" Qdbm="031001006002" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：给水&#xD;&#xA;2、材质、规格：PPR DN40&#xD;&#xA;3、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;4、压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验、消毒冲洗" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="10.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="25" Qdbm="031001006003" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：给水&#xD;&#xA;2、材质、规格：PPR DN32&#xD;&#xA;3、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;4、压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验、消毒冲洗" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="7.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="26" Qdbm="031001006004" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：给水&#xD;&#xA;2、材质、规格：PPR DN25&#xD;&#xA;3、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;4、压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验、消毒冲洗" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="59.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="27" Qdbm="031001006005" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：给水&#xD;&#xA;2、材质、规格：PPR DN15&#xD;&#xA;3、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;4、压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验、消毒冲洗" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="42.7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="28" Qdbm="031001006006" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：排水&#xD;&#xA;2、材质、规格：UPVC50&#xD;&#xA;3、连接形式：粘接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="41.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="29" Qdbm="031001006007" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：排水&#xD;&#xA;2、材质、规格：UPVC75&#xD;&#xA;3、连接形式：粘接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="5.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="30" Qdbm="031001006008" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：排水&#xD;&#xA;2、材质、规格：UPVC110&#xD;&#xA;3、连接形式：粘接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="22.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="31" Qdbm="031001006009" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：排水&#xD;&#xA;2、材质、规格：UPVC160&#xD;&#xA;3、连接形式：粘接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="32" Qdbm="031001006010" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：排水&#xD;&#xA;2、材质、规格：UPVC200&#xD;&#xA;3、连接形式：粘接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="12.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="33" Qdbm="031003001001" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1、类型：截止阀&#xD;&#xA;2、规格、压力等级：DN65&#xD;&#xA;3、连接形式：螺纹连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="34" Qdbm="031003013001" Mc="水表" Xmtz="1、型号、规格：水表DN65&#xD;&#xA;2、连接形式：螺纹连接" Jsgz="" Dw="组(个)" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="35" Qdbm="031208002001" Mc="管道绝热" Xmtz="1、绝热材料品种：闭孔泡沫塑料管壳保温&#xD;&#xA;2、绝热厚度：30mm" Jsgz="" Dw="m3" Sl="0.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="36" Qdbm="031004003001" Mc="洗脸盆" Xmtz="1、名称：自闭式洗脸盆&#xD;&#xA;2、材质：陶瓷&#xD;&#xA;3、附件名称、数量：包含龙头及上下水所有附件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="37" Qdbm="031004003002" Mc="洗脸盆" Xmtz="1、名称：第三人间洗脸盆&#xD;&#xA;2、材质：陶瓷&#xD;&#xA;3、附件名称、数量：包含龙头及上下水所有附件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="38" Qdbm="031004003003" Mc="洗脸盆" Xmtz="1、名称：管理间洗涤池&#xD;&#xA;2、附件名称、数量：包含龙头及上下水所有附件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="39" Qdbm="031004006001" Mc="大便器" Xmtz="1、材质：陶瓷&#xD;&#xA;2、规格、类型：坐便器&#xD;&#xA;3、附件名称、数量：包含上下水所有附件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="40" Qdbm="031004006002" Mc="大便器" Xmtz="1、材质：陶瓷&#xD;&#xA;2、规格、类型：儿童坐便器&#xD;&#xA;3、附件名称、数量：包含上下水所有附件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="41" Qdbm="031004006003" Mc="大便器" Xmtz="1、材质：陶瓷&#xD;&#xA;2、附件名称、数量：包含上下水所有附件&#xD;&#xA;3、名称：自闭式冲洗阀蹲便器" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="11" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="42" Qdbm="031004007001" Mc="小便器" Xmtz="1、材质：陶瓷&#xD;&#xA;2、附件名称、数量：包含感应器及安装所需上下水所有附件&#xD;&#xA;3、名称：感应式冲洗阀小便器" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="43" Qdbm="031004007002" Mc="小便器" Xmtz="1、材质：陶瓷&#xD;&#xA;2、附件名称、数量：包含感应器及安装所需上下水所有附件&#xD;&#xA;3、名称：残疾人感应式冲洗阀小便器" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="44" Qdbm="031004004001" Mc="洗涤盆" Xmtz="1、材质：陶瓷&#xD;&#xA;2、附件名称、数量：包含龙头及安装所需上下水所有附件&#xD;&#xA;3、名称：拖把池" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="45" Qdbm="031004014001" Mc="给、排水附（配）件" Xmtz="1、材质：密闭式地漏&#xD;&#xA;2、型号、规格：DN50" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个(组)" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="46" Qdbm="031004014002" Mc="给、排水附（配）件" Xmtz="1、材质：清扫口&#xD;&#xA;2、型号、规格：DN100" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个(组)" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="47" Qdbm="010401011001" Mc="砖检查井" Xmtz="1、名称：水表井&#xD;&#xA;2、做法详见设计图纸" Jsgz="" Dw="座" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302002001" Mc="夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="031302011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302090001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>