<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="001" Xmmc="盐城市时杨中学电力增容及线路改造工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="盐城市时杨中学" Zxr="盐城天翔工程造价咨询有限公司" ZbrDb="-" ZxrDb="陈彪" Bzr="蔡金飞、耿笑" Fhr="陈利燕" BzTime="2019-08-16" FhTime="2019-08-16" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="001" Dxgcmc="盐城市时杨中学电力增容及线路改造工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="盐城市时杨中学电力增容及线路改造工程（安装）" Zylb="3" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9571840000000BD5" MachineKey="38-D5-47-B4-6B-DA">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="" Mc="1、接入、配电房设备" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="030408011001" Mc="接入费用" Xmtz="1、名称：与现有线路搭接费用&#xD;&#xA;2、投标人自行考虑相关费用，结算时此项费用不作调整。(施工期间确保学校内正常用电)" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="030410004002" Mc="杆上设备" Xmtz="1、名称：高压避雷器&#xD;&#xA;2、型号：HY5WS2-17/50&#xD;&#xA;3、包含避雷器横担支架、焊压接线端子、接地线、金具铁件等相关配套费用" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台(组)" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="030404031001" Mc="小电器" Xmtz="1、名称：线路故障显示器&#xD;&#xA;2、包含横担支架、焊压接线端子、接地线、金具铁件等相关配套费用" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xD;&#xA;2、型号：FS-YJV22-8.7/15-3*95mm2&#xD;&#xA;3、材质：铜&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位：管内敷设&#xD;&#xA;5、包含电杆上抱箍及支架的制作安装等" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="110" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="030408006003" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称：冷缩电缆终端头&#xD;&#xA;2、型号：3*95mm2&#xD;&#xA;3、安装部位：户内&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）：10KV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="030408003001" Mc="电缆保护管" Xmtz="1、名称：热镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格：DN150&#xD;&#xA;3、敷设方式：杆上钢管抱箍、喇叭口及支架的制作安装等" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="030410003001" Mc="导线架设" Xmtz="1、名称：绝缘引下线&#xD;&#xA;2、型号：BVR-25mm2&#xD;&#xA;3、规格：包含焊接端子头等相关费用" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="km" Sl="0.02" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="030409001001" Mc="接地极" Xmtz="1、名称：热镀锌角钢&#xD;&#xA;2、规格：L=50*50*5*2500&#xD;&#xA;3、基础接地形式：详见设计图" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="38" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="030409002001" Mc="接地母线" Xmtz="1、名称：热镀锌扁铁&#xD;&#xA;2、规格：-50*6&#xD;&#xA;3、安装部位：暗配&#xD;&#xA;4、安装形式：含支吊架、跨接、连接设备的软母线的制作及安装等" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Dw="m" Sl="405" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="030409002002" Mc="接地干线" Xmtz="1、名称：接地干线系统安装&#xD;&#xA;2、安装形式：含固定钩I、固定钩II、接地扁铁、钢套管、套卡、接地端子、端子头焊接、与接地网连接等相关费用&#xD;&#xA;3、满足设计及相关规范要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="11" Qdbm="030408001017" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xD;&#xA;2、型号：ZR-YJV22-8.7/15-3*70mm2&#xD;&#xA;3、材质：铜&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位：管内敷设&#xD;&#xA;5、包含电杆上抱箍及支架的制作安装等" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="60" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="12" Qdbm="030408006017" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称：冷缩电缆终端头&#xD;&#xA;2、型号：3*70mm2&#xD;&#xA;3、安装部位：户内&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）：10KV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="13" Qdbm="030408001007" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xD;&#xA;2、型号：ZR-YJV22-0.6/1KV-4*240mm2&#xD;&#xA;3、材质：铜&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位：管内敷设&#xD;&#xA;5、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="80" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="14" Qdbm="030408006008" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称：热缩式电缆终端头&#xD;&#xA;2、型号：4*240mm2&#xD;&#xA;3、安装部位：户内&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="15" Qdbm="030401002002" Mc="干式变压器" Xmtz="1、名称：节能型干式变压器&#xD;&#xA;2、型号：SCB(10)-630kVA/10 10±2X2.5%/0.4kV Uk=6.0%   D,yn11 &#xD;&#xA;3、容量（KV·A）：630&#xD;&#xA;4、电压（kV）：10&#xD;&#xA;5、基础型钢形式、规格：10cm槽钢&#xD;&#xA;6、网门、保护门材质、规格：变压器保护罩及联锁装置安装调试&#xD;&#xA;7、含中性点接地安装及调试" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="16" Qdbm="030402017006" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称：GP-1进线隔离柜&#xD;&#xA;2、型号：KYN28-12&#xD;&#xA;3、母线配置方式：详见设计图&#xD;&#xA;4、种类：含边柜、铜排连接、接地等&#xD;&#xA;5、基础型钢形式、规格：槽钢10cm" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="17" Qdbm="030402017008" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称：GP-2进线计量柜  &#xD;&#xA;2、型号：KYN28-12&#xD;&#xA;3、母线配置方式：详见设计图&#xD;&#xA;4、种类：含铜排连接、接地等&#xD;&#xA;5、基础型钢形式、规格：槽钢10cm" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="18" Qdbm="030402017003" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称：GP-3进线总柜&#xD;&#xA;2、型号：KYN28-12&#xD;&#xA;3、母线配置方式：详见设计图&#xD;&#xA;4、种类：含铜排连接、接地等&#xD;&#xA;5、基础型钢形式、规格：槽钢10cm" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="19" Qdbm="030402017010" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称：GP-4 PT柜&#xD;&#xA;2、型号：KYN28-12&#xD;&#xA;3、母线配置方式：详见设计图&#xD;&#xA;4、种类：含铜排连接、接地等&#xD;&#xA;5、基础型钢形式、规格：槽钢10cm" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="20" Qdbm="030402017005" Mc="高压成套配电柜" Xmtz="1、名称：GP-5、GP-6主变柜&#xD;&#xA;2、型号：KYN28-12&#xD;&#xA;3、母线配置方式：详见设计图&#xD;&#xA;4、种类：含铜排连接、接地等&#xD;&#xA;5、基础型钢形式、规格：槽钢10cm" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="21" Qdbm="030404004005" Mc="低压开关柜（屏）" Xmtz="1、名称：1DP进线柜&#xD;&#xA;2、基础型钢形式、规格：槽钢10cm&#xD;&#xA;3、屏边规格：根据厂家配套&#xD;&#xA;4、含柜边、铜排连接等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="22" Qdbm="030404009002" Mc="低压电容器柜" Xmtz="1、名称：2DP、8DP电容补偿柜&#xD;&#xA;2、基础型钢形式、规格：10cm槽钢&#xD;&#xA;3、屏边规格：含：接地、铜排连接等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="23" Qdbm="030404004009" Mc="低压开关柜（屏）" Xmtz="1、名称：3DP、4DP、6DP、7DP动力柜&#xD;&#xA;2、基础型钢形式、规格：槽钢10cm&#xD;&#xA;3、屏边规格：根据厂家配套&#xD;&#xA;4、含柜边、铜排连接等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="24" Qdbm="030404004006" Mc="低压开关柜（屏）" Xmtz="1、名称：5DP联络柜&#xD;&#xA;2、型号：具体详见设计&#xD;&#xA;3、基础型钢形式、规格：槽钢10cm&#xD;&#xA;4、屏边规格：根据厂家配套&#xD;&#xA;5、含柜边、铜排连接等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="25" Qdbm="030404004013" Mc="低压开关柜（屏）" Xmtz="1、名称：9DP进线柜&#xD;&#xA;2、基础型钢形式、规格：槽钢10cm&#xD;&#xA;3、屏边规格：根据厂家配套&#xD;&#xA;4、含柜边、铜排连接等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="26" Qdbm="030404013003" Mc="直流馈电屏" Xmtz="1、名称：直流屏(壁挂式)&#xD;&#xA;2、型号： 含电池，24AH&#xD;&#xA;3、满足相关设计及相关规范要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="27" Qdbm="030408002006" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称：控制电缆&#xD;&#xA;2、型号：KVVP22-2*1.5mm2&#xD;&#xA;3、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="169.13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="28" Qdbm="030408002007" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称：控制电缆&#xD;&#xA;2、型号：KVVP22-4*1.5mm2&#xD;&#xA;3、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="256.25" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="29" Qdbm="030408002008" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称：控制电缆&#xD;&#xA;2、型号：KVVP22-4*2.5mm2&#xD;&#xA;3、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="153.75" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="30" Qdbm="030408007001" Mc="控制电缆头" Xmtz="1、名称：控制电缆头&#xD;&#xA;2、型号：6芯以下" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="36" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="31" Qdbm="030403006003" Mc="低压封闭式插接母线槽" Xmtz="1、名称：密集型绝缘母线槽&#xD;&#xA;2、型号：1250A&#xD;&#xA;3、线制：三相四线制&#xD;&#xA;4、安装部位：母线调试、支吊架制作安装" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Dw="m" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="32" Qdbm="030403002003" Mc="组合软母线" Xmtz="1、名称：软连接&#xD;&#xA;2、型号：根据设计配置&#xD;&#xA;3、绝缘子类型、规格：配套件" Jsgz="按设计图示尺寸以单相长度计算（含预留长度）" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="33" Qdbm="030403007003" Mc="始端箱、分线箱" Xmtz="1、名称：母线槽始端箱&#xD;&#xA;2、容量(A)：详见设计要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="34" Qdbm="030408008001" Mc="防火堵洞" Xmtz="1、名称：电缆防火封堵&#xD;&#xA;2、部位：满足设计及相关规范要求，费用综合考虑" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="35" Qdbm="030501003002" Mc="运行准备" Xmtz="1、名称：变电所投运前准备&#xD;&#xA;2、类别：包含绝缘手套、绝缘鞋、验电笔（10KV）、接地线（变电型）、安全帽、智能安全工具器柜、防电弧面具、安全遮挡、模拟图板（尺寸由建设单位确定，采用LED光源显示）、绝缘垫、办公桌椅、八项规章制度牌、灭火器等全部内容&#xD;&#xA;3、未列明部分由投标人自行补充，最终满足供电部门验收要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="2、配电房照明" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="36" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：组合式配电箱&#xD;&#xA;2、型号：PZ-30&#xD;&#xA;3、接线端子材质、规格：端子头外部接线&#xD;&#xA;4、安装方式：嵌入式" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="37" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称：翘板式单相暗式开关&#xD;&#xA;2、规格：5A 250V&#xD;&#xA;3、安装方式：暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="38" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称：三相四线暗式插座&#xD;&#xA;2、规格：15A 380V&#xD;&#xA;3、安装方式：暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="39" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称：单相三线暗式插座&#xD;&#xA;2、规格：10A 250V&#xD;&#xA;3、安装方式：暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="40" Qdbm="030412005001" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称：荧光灯（带应急装置）&#xD;&#xA;2、型号：2×40W  220V&#xD;&#xA;3、规格：详见设计&#xD;&#xA;4、安装形式：吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="41" Qdbm="030412005002" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称：荧光灯&#xD;&#xA;2、型号：2×40W  220V&#xD;&#xA;3、规格：详见设计&#xD;&#xA;4、安装形式：吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="14" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="42" Qdbm="030412001001" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称：消防应急灯&#xD;&#xA;2、型号：40W  220V" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="43" Qdbm="030404033001" Mc="排气扇" Xmtz="1、名称：轴流风机&#xD;&#xA;2、规格：直径≥500mm, 满足现场使用要求&#xD;&#xA;3、包含预留孔洞、防虫、防雨及封堵等相关费用综合考虑" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="44" Qdbm="030701003001" Mc="空调器" Xmtz="1、名称：柜机空调&#xD;&#xA;2、规格：制冷量≥7200W,带电辅热&#xD;&#xA;3、包含铜管、保温、冷凝水管、外机支架、开洞、封堵等相关配套费用（铜管等长度不另行增加费用）" Jsgz="" Dw="台(组)" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="45" Qdbm="030701003002" Mc="空调器" Xmtz="1、名称：挂机空调&#xD;&#xA;2、规格：制冷量≥5000W,带电辅热&#xD;&#xA;3、包含铜管、保温、冷凝水管、外机支架、开洞、封堵等相关配套费用（铜管等长度不另行增加费用）" Jsgz="" Dw="台(组)" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="46" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称：铁质接线盒&#xD;&#xA;2、规格：86系列&#xD;&#xA;3、安装形式：含接线盒盖板、金属软管等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="44" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="47" Qdbm="030411006003" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称：铁质开关盒&#xD;&#xA;2、规格：86系列&#xD;&#xA;3、安装形式：暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="25" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="48" Qdbm="030408001016" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xD;&#xA;2、型号：WDZANYJV-0.6/1KV-4X25&#xD;&#xA;3、材质：铜" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="50" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="49" Qdbm="030408006016" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称：热缩式电缆终端头&#xD;&#xA;2、型号：4*25mm2&#xD;&#xA;3、安装部位：户内&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="50" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称：热镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格：SC40&#xD;&#xA;3、配置形式：暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="18" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="51" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称：热镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格：JDG20&#xD;&#xA;3、配置形式：暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="708" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="52" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称：热镀锌钢管&#xD;&#xA;2、规格：JDG25&#xD;&#xA;3、配置形式：暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="187.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="53" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称：铜芯塑料绝缘线&#xD;&#xA;2、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2&#xD;&#xA;3、配线部位：管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="864" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="54" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称：铜芯塑料绝缘线&#xD;&#xA;2、规格：WDZN-BYJ-4mm2&#xD;&#xA;3、配线部位：管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="234" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="55" Qdbm="030411004005" Mc="配线" Xmtz="1、名称：铜芯塑料绝缘线&#xD;&#xA;2、规格：WDZN-BYJ-6mm2&#xD;&#xA;3、配线部位：管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="975" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="56" Qdbm="030409005001" Mc="避雷及基础接地系统" Xmtz="1、名称：避雷及基础接地系统&#xD;&#xA;2、要求：包含避雷网、接闪引下线、基础接地、总等电位箱等相关配套内容，满足设计及相关规范要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="3、低压供电部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="57" Qdbm="030408011004" Mc="电缆分支箱" Xmtz="1、名称：低压分支箱&#xD;&#xA;2、型号：一进五出&#xD;&#xA;3、规格：室外防雨304不锈钢带锁，箱体壁厚2.0mm，具体要求及配置等详见图纸及相关规范要求 &#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格：预埋10#镀锌槽钢 &#xD;&#xA;5、备注：投标人综合考虑包含可能涉及的砸除、恢复、接地、封堵等配套施工费用，除设计变更外不另增相关费用" Jsgz="" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="58" Qdbm="030408001011" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xD;&#xA;2、型号：ZR-YJV22-0.6/1KV-4*240mm2&#xD;&#xA;3、材质：铜&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位：管内敷设&#xD;&#xA;5、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="90" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="59" Qdbm="030408006011" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称：热缩式电缆终端头&#xD;&#xA;2、型号：4*240mm2&#xD;&#xA;3、安装部位：户内&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="60" Qdbm="030408001012" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xD;&#xA;2、型号：YJV-0.6/1KV-4*185+1*95mm2&#xD;&#xA;3、材质：铜&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位：管内敷设&#xD;&#xA;5、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="300" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="61" Qdbm="030408006012" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称：热缩式电缆终端头&#xD;&#xA;2、型号：4*185+1*95mm2&#xD;&#xA;3、安装部位：户内&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="62" Qdbm="030408001013" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xD;&#xA;2、型号：YJV-0.6/1KV-4*95+1*50mm2&#xD;&#xA;3、材质：铜&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位：管内敷设&#xD;&#xA;5、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="295" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="63" Qdbm="030408006013" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称：热缩式电缆终端头&#xD;&#xA;2、型号：4*95+1*50mm2&#xD;&#xA;3、安装部位：户内&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="64" Qdbm="030408001014" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xD;&#xA;2、型号：YJV-0.6/1KV-5*35mm2&#xD;&#xA;3、材质：铜&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位：管内敷设&#xD;&#xA;5、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="50" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="65" Qdbm="030408006014" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称：热缩式电缆终端头&#xD;&#xA;2、型号：5*35mm2&#xD;&#xA;3、安装部位：户内&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="66" Qdbm="030408001015" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：电力电缆&#xD;&#xA;2、型号：YJV-0.6/1KV-5*25mm2&#xD;&#xA;3、材质：铜&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位：管内敷设&#xD;&#xA;5、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="50" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="67" Qdbm="030408006015" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称：热缩式电缆终端头&#xD;&#xA;2、型号：5*25mm2&#xD;&#xA;3、安装部位：户内&#xD;&#xA;4、电压等级（kV）：1KV" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="68" Qdbm="030404017006" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：配电总箱&#xD;&#xA;2、型号：A11、A12&#xD;&#xA;3、规格：304不锈钢带锁，箱体壁厚2.0mm，具体要求及配置等详见图纸及相关规范要求 &#xD;&#xA;4、接线端子材质、规格：按规范要求&#xD;&#xA;5、备注：投标人综合考虑包含可能涉及的砸除、恢复、接地、封堵等配套施工费用，除设计变更外不另增相关费用" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="69" Qdbm="030404017007" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：楼层配电箱&#xD;&#xA;2、型号：1AL1-1AL4&#xD;&#xA;3、规格：304不锈钢带锁，箱体壁厚2.0mm，具体要求及配置等详见图纸及相关规范要求 &#xD;&#xA;4、接线端子材质、规格：按规范要求&#xD;&#xA;5、备注：投标人综合考虑包含可能涉及的砸除、恢复、接地、封堵等配套施工费用，除设计变更外不另增相关费用" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="70" Qdbm="030404017008" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：楼层配电箱&#xD;&#xA;2、型号：2AL1-2AL4&#xD;&#xA;3、规格：304不锈钢带锁，箱体壁厚2.0mm，具体要求及配置等详见图纸及相关规范要求 &#xD;&#xA;4、接线端子材质、规格：按规范要求&#xD;&#xA;5、备注：投标人综合考虑包含可能涉及的砸除、恢复、接地、封堵等配套施工费用，除设计变更外不另增相关费用" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="71" Qdbm="030411003002" Mc="桥架" Xmtz="1、名称：防火密闭槽式电缆桥架&#xD;&#xA;2、型号：200*100（厚1.2mm）&#xD;&#xA;3、材质：镀锌喷塑&#xD;&#xA;4、包含支吊架、接地、防火要求等必须符合设计及规范要求&#xD;&#xA;5、综合考虑桥架需穿梁、柱、板等其他障碍物所涉及的开洞、修复、防火封堵等相关费用" Jsgz="" Dw="m" Sl="650" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="72" Qdbm="030411001006" Mc="配管" Xmtz="1、名称：电线管&#xD;&#xA;2、材质：金属软管&#xD;&#xA;3、规格：DN25&#xD;&#xA;4、配置形式：明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="90" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="73" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1、名称：电线管&#xD;&#xA;2、材质：PVC管&#xD;&#xA;3、规格：DN25&#xD;&#xA;4、配置形式：明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="1350" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="74" Qdbm="030411004004" Mc="配线" Xmtz="1、名称：铜芯塑料绝缘线&#xD;&#xA;2、规格：BV-4mm2&#xD;&#xA;3、配线部位：管内及桥配综合考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="12000" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="75" Qdbm="030404035005" Mc="插座" Xmtz="1、名称：空调插座（2P专用）&#xD;&#xA;2、安装方式：明装&#xD;&#xA;3、考虑美观性，插座选用一体明装式，无需另外安装底盒." Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="90" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="76" Qdbm="030413002002" Mc="凿（压）槽" Xmtz="1、名称：凿补墙槽及洞&#xD;&#xA;2、规格：投标人现场自行勘探，凿压墙槽、墙洞、墙洞封堵、原样恢复等完成图纸内施工内容所增加项，均综合考虑到清单内。" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="4、检验试验费用" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="77" Qdbm="030414001002" Mc="电力变压器系统" Xmtz="1、名称：变压器调试&#xD;&#xA;2、容量(KV·A)：630KVA&#xD;&#xA;3、最终结算时需出具甲方、施工方、监理方盖章的试验报告" Jsgz="按设计图示系统计算" Dw="系统" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="78" Qdbm="030414002006" Mc="送配电装置系统" Xmtz="1、名称：送配电系统调试&#xD;&#xA;2、电压等级（kV）：10KV&#xD;&#xA;3、最终结算时需出具甲方、施工方、监理方盖章的试验报告" Jsgz="按设计图示系统计算" Dw="系统" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="79" Qdbm="030414002004" Mc="送配电装置系统" Xmtz="1、名称：送配电系统调试&#xD;&#xA;2、电压等级（kV）：1KV&#xD;&#xA;3、最终结算时需出具甲方、施工方、监理方盖章的试验报告" Jsgz="按设计图示系统计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="80" Qdbm="030414010002" Mc="电容器" Xmtz="1、名称：电容器调试&#xD;&#xA;2、电压等级（kV）：1KV&#xD;&#xA;3、最终结算时需出具甲方、施工方、监理方盖章的试验报告" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="81" Qdbm="030414009001" Mc="避雷器" Xmtz="1、名称：避雷器调试&#xD;&#xA;2、电压等级（kV）：10KV&#xD;&#xA;3、最终结算时需出具甲方、施工方、监理方盖章的试验报告" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="82" Qdbm="030414011004" Mc="接地装置" Xmtz="1、名称：接地网调试&#xD;&#xA;2、类别：接地电阻测试" Jsgz="1.以系统计量，按设计图示系统计算 &#xD;&#xA;2.以组计量，按设计图示数量计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="83" Qdbm="030414011003" Mc="接地装置" Xmtz="1、名称：独立接地装置调试&#xD;&#xA;2、类别：接地电阻测试" Jsgz="1.以系统计量，按设计图示系统计算 &#xD;&#xA;2.以组计量，按设计图示数量计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="84" Qdbm="030414002005" Mc="检验试验费" Xmtz="1、名称：检验试验费&#xD;&#xA;2、高压电缆、变压器检验试验、交接试验等其他未单列调试、检验试验费等&#xD;&#xA;3、最终结算时需出具甲方、施工方、监理方盖章的试验报告" Jsgz="按设计图示系统计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302002001" Mc="夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="031302011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302012001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302013001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="150000.00" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje>
    <ZljeMx Xh="1" Mc="暂列金额" Dw="元" Zdje="150000" Bz="" />
  </Zlje>
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="盐城市时杨中学电力增容及线路改造工程（土建）" Zylb="1" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9571840000000BD5" MachineKey="38-D5-47-B4-6B-DA">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="" Mc="土石方工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="011601001001" Mc="原建筑物拆除" Xmtz="1、投标人自行勘察现场，将现有建筑物及周边场地拆除（含原变压器、电线杆等）&#xD;&#xA;2、拆除垃圾外运出场，自行考虑残值回收&#xD;&#xA;3、含拆除所需脚手架、围挡等项目" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算。 &#xD;&#xA;2. 以米计量，按拆除的延长米计算。" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="010101001001" Mc="平整场地" Xmtz="1、土壤类别：投标人自行勘察现场，自主报价&#xD;&#xA;2、弃土运距：投标人根据工程现场情况统筹安排，自行确定弃土运距&#xD;&#xA;3、取土运距：投标人根据工程现场情况统筹安排，自行确定取土运距" Jsgz="按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算。" Dw="m2" Sl="132.06" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="010101003001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别：投标方自行现场察看，自主报价&#xD;&#xA;2、挖土深度：详见图纸&#xD;&#xA;3、弃土运距：投标人根据工程现场情况统筹安排，自行确定弃土运距" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。" Dw="m3" Sl="45.63" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="010101004001" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、土壤类别：投标方自行现场察看，自主报价&#xD;&#xA;2、挖土深度：详见图纸&#xD;&#xA;3、弃土运距：投标人根据工程现场情况统筹安排，自行确定弃土运距" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。" Dw="m3" Sl="150.08" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、部位：基础回填土&#xD;&#xA;2、密实度要求、填方材料品种、填方粒径要求：素土夯实，素土回填&#xD;&#xA;3、填方来源、运距：投标人自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度 &#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙。 &#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）。" Dw="m3" Sl="156.77" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="010103001002" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求、填方材料品种、填方粒径要求：素土夯实，素土回填&#xD;&#xA;2、填方来源、运距：投标人自行考虑&#xD;&#xA;3、部位：室内回填" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度 &#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙。 &#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）。" Dw="m3" Sl="12.43" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种：土方&#xD;&#xA;2、将部分余土运至建设单位指定位置作为绿化用土，并根据建设单位要求平整到位，其余土运出学校场地&#xD;&#xA;3、最终结算根据回填后余土方量计量" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="26.51" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="砌筑工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="010401001001" Mc="砖基础" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级：混凝土标准砖&#xD;&#xA;2、砂浆强度等级：水泥砂浆M10.0&#xD;&#xA;3、防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆掺5%避水浆防潮层&#xD;&#xA;4、砂浆为预拌" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3㎡的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加。  基础长度：外墙按外墙中心线，内墙按内墙净长线计算。" Dw="m3" Sl="13.85" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="010401003001" Mc="实心砖墙" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砌块&#xD;&#xA;2、砂浆强度等级、配合比：砂浆采用预拌砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁 、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3㎡的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。 &#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算； &#xD;&#xA;2.墙高度：  ( &#xD;&#xA;1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底。  (2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加 &#xD;&#xA;100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶；有框架梁时算至梁底。  (3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。  (4)内、外山墙：按其平均高度计算。 &#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) ，围墙柱并入围墙体积内。" Dw="m3" Sl="37.98" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="010404001001" Mc="垫层" Xmtz="1、垫层材料种类、配合比、厚度：1:1碎石细砂垫层200mm厚" Jsgz="按设计图示尺寸以立方米计算。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="6.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="混凝土及钢筋混凝土工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="11" Qdbm="010501001002" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C15" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="12" Qdbm="010501002001" Mc="带形基础" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="5.02" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="13" Qdbm="010501003001" Mc="独立基础" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="11.73" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="14" Qdbm="010502001001" Mc="矩形柱" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30&#xD;&#xA;3、矩形柱断面周长在1.6m以内&#xD;&#xA;4、柱高度由投标人在报价中自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。  柱高： &#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算 &#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算 &#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算 &#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积 &#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="9.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="15" Qdbm="010502002001" Mc="构造柱" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C20" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。  柱高： &#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算 &#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算 &#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算 &#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积 &#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="2.85" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="16" Qdbm="010503005001" Mc="过梁" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C20" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。  梁长： &#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面 &#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="0.59" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="17" Qdbm="010503004001" Mc="圈梁" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C20" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。  梁长： &#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面 &#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="0.93" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="18" Qdbm="010505001003" Mc="斜有梁板" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30&#xD;&#xA;3、现浇板厚度：200mm以内&#xD;&#xA;4、高度、斜板由投标人在报价中自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3 ㎡的柱、垛以及孔洞所占体积。压形钢板混凝土楼板扣除构件内压形钢板所占体积。有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸入墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。" Dw="m3" Sl="32.37" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="19" Qdbm="010505008001" Mc="复式雨篷" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。包括伸出墙外的牛腿和雨蓬反挑檐的体积。" Dw="m2" Sl="12.36" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="20" Qdbm="010515001011" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格：一级钢12以内&#xD;&#xA;2、层高在5m以内&#xD;&#xA;3、具体详见图纸&#xD;&#xA;4、投标人综合考虑接头费用，结算时不另增加" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算。" Dw="t" Sl="0.344" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="21" Qdbm="010515001012" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格：三级钢12以内&#xD;&#xA;2、层高在5m以内&#xD;&#xA;3、具体详见图纸&#xD;&#xA;4、投标人综合考虑接头费用，结算时不另增加" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算。" Dw="t" Sl="3.995" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="22" Qdbm="010515001013" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格：三级钢25以内&#xD;&#xA;2、层高在5m以内&#xD;&#xA;3、具体详见图纸&#xD;&#xA;4、投标人综合考虑接头费用，结算时不另增加" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算。" Dw="t" Sl="2.615" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="23" Qdbm="010515001009" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格：墙体拉结筋&#xD;&#xA;2、连接方式：预埋或植筋由投标人自行考虑&#xD;&#xA;3、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算。" Dw="t" Sl="0.176" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="金属结构工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="24" Qdbm="010607005001" Mc="砌块墙钢丝网加固" Xmtz="1、材料品种、规格：镀锌钢丝网" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="58.71" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="25" Qdbm="010607005002" Mc="玻纤维网格布" Xmtz="1、材料品种、规格：玻纤维网格布" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="476.86" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="门窗工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="26" Qdbm="010802003001" Mc="不锈钢防火门" Xmtz="1、详见图纸设计&#xD;&#xA;2、门锁、门吸、门五金包含在报价内&#xD;&#xA;3、含外面喷漆字样" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="22.14" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="27" Qdbm="010807001005" Mc="铝合金窗" Xmtz="1、窗代号及洞口尺寸：C1823&#xD;&#xA;2、88系列铝合金推拉窗&#xD;&#xA;3、具体详见图纸设计" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="24.84" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="屋面及防水工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="28" Qdbm="010901001001" Mc="瓦屋面" Xmtz="1、灰色瓦屋面&#xD;&#xA;2、构造层:挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格，顺水条30X30(h),@500&#xD;&#xA;3、保温层:55厚(修正后70厚)挤塑聚苯板(XPS)(B1级)&#xD;&#xA;4、隔离层:10厚1:3水泥砂浆&#xD;&#xA;5、防水层:2.0KDS高级复合D型自粘卷材，2.0KDS高级复合D型自粘卷材&#xD;&#xA;6、粘结层:1.5~2.5厚水泥胶浆&#xD;&#xA;7、找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层&#xD;&#xA;8、具体详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积" Dw="m2" Sl="174.72" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="29" Qdbm="010902004001" Mc="屋面排水管" Xmtz="1、排水管品种、规格：直径110pvc&#xD;&#xA;2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：雨水斗&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算。" Dw="m" Sl="20" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="30" Qdbm="010902007001" Mc="屋面雨篷防水" Xmtz="1、20厚1：3水泥砂浆找平层&#xD;&#xA;2、2.0KDS高级复合D型自粘卷材，2.0KDS高级复合D型自粘卷材" Jsgz="按设计图示尺寸以展开面积计算。" Dw="m2" Sl="8.16" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="楼地面装饰工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="31" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、600X600地防滑耐磨面砖,干硬性水泥砂浆结合层，干水泥擦缝&#xD;&#xA;2、60厚C20混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥黄砂压实抹光撒绿豆砂一层粘牢&#xD;&#xA;刷冷底子油一道,热沥青二道防潮层&#xD;&#xA;3、200厚C25混凝土&#xD;&#xA;4、100厚碎石或碎砖夯实,灌M2.5混合砂浆&#xD;&#xA;5、素土夯实&#xD;&#xA;6、具体详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="74.99" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="32" Qdbm="011105003001" Mc="块料踢脚线" Xmtz="1、同质地砖稀水泥擦缝150mm高&#xD;&#xA;2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;3、界面剂一道" Jsgz="1.按设计图示长度乘高度以面积计算。 &#xD;&#xA;2.按延长米计算。" Dw="m" Sl="56.82" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="33" Qdbm="011107002001" Mc="块料台阶面" Xmtz="1、做法详见图集05J909-22台8A" Jsgz="" Dw="m2" Sl="25.45" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="34" Qdbm="010507001001" Mc="散水、坡道" Xmtz="1、做法详见图集05J909-32散1A" Jsgz="" Dw="m2" Sl="22.44" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="油漆、涂料、裱糊工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="35" Qdbm="011201001001" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、刷白色防霉内墙涂料一底二度&#xD;&#xA;2、5厚1:2.5水泥砂浆压实抹平&#xD;&#xA;3、8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道&#xD;&#xA;4、刷界面剂一道&#xD;&#xA;5、内墙" Jsgz="" Dw="m2" Sl="263.65" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="36" Qdbm="011201001003" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、外墙：乳胶漆饰面(颜色见立面图)&#xD;&#xA;2、柔性耐水腻子&#xD;&#xA;3、10厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布两层（网格布另计）&#xD;&#xA;4、10厚1:3水泥砂浆(掺5%避水浆)找平层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。 &#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算 &#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算 &#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算  ( &#xD;&#xA;1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算  (2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底。 &#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算。" Dw="m2" Sl="128.13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="37" Qdbm="011204003001" Mc="块料墙面" Xmtz="1、外墙面砖100*200(颜色见立面图)&#xD;&#xA;2、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实&#xD;&#xA;3、1.5厚聚合物水泥防水涂料(两道)&#xD;&#xA;4、10厚1:3水泥砂浆压实抹平&#xD;&#xA;5、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛" Jsgz="按镶贴表面积计算。" Dw="m2" Sl="85.08" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="天棚工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="38" Qdbm="011407002001" Mc="天棚喷刷涂料" Xmtz="1、白色防霉内墙涂料喷涂&#xD;&#xA;2、2厚面层耐水腻子刮平&#xD;&#xA;3、3厚底基防裂腻子分遍刮平&#xD;&#xA;4、钢筋混凝土楼板底刷混凝土界面剂2厚" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="191.63" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="其他工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="39" Qdbm="040801004006" Mc="变压器基础" Xmtz="1、C25混凝土基础&#xD;&#xA;2、含土方挖填、模板等&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="座" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="40" Qdbm="040801004007" Mc="高压柜基础" Xmtz="1、100厚C15混凝土垫层&#xD;&#xA;2、墙体采用标准砖，M10水泥砂浆砌筑&#xD;&#xA;3、墙面20厚1：2.5防水砂浆面层&#xD;&#xA;4、C25混凝土圈梁&#xD;&#xA;5、含钢筋、预埋件、土方、模板等&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="m" Sl="4.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="41" Qdbm="040801004005" Mc="低压柜基础" Xmtz="1、100厚C15混凝土垫层&#xD;&#xA;2、墙体采用标准砖，M10水泥砂浆砌筑&#xD;&#xA;3、墙面20厚1：2.5防水砂浆面层&#xD;&#xA;4、C25混凝土圈梁&#xD;&#xA;5、含钢筋、预埋件、土方、模板等&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="m" Sl="7.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="42" Qdbm="040801004008" Mc="室内电缆沟（宽800）" Xmtz="1、C15混凝土垫层&#xD;&#xA;2、墙体采用标准砖，M10水泥砂浆砌筑&#xD;&#xA;3、墙面20厚1：2.5防水砂浆面层&#xD;&#xA;4、C25混凝土圈梁&#xD;&#xA;5、6mm花纹钢板等&#xD;&#xA;6、含钢筋、模板、预埋件、槽钢、电缆支架、土方等&#xD;&#xA;7、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="m" Sl="30.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707012001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="011703001001" Mc="垂直运输" Xmtz="1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构&#xD;&#xA;2、建筑物檐口高度、层数：详见图纸" Jsgz="1.按建筑面积计算 &#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="2" Bm="011701001001" Mc="综合脚手架" Xmtz="1、建筑结构形式：框架结构&#xD;&#xA;2、檐口高度：详见图纸&#xD;&#xA;3、搭设要求：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》等规范自行确定" Jsgz="按建筑面积计算" Dw="m2" Sl="132.06" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="3" Bm="011705001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="1、机械设备名称：大型机械进退场费" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="4" Bm="011702001001" Mc="基础" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C15" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。1.现浇钢筋砼墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算。2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算。3.柱、梁、墙、板相互连接的重迭部分，均不计算模板面积。4构造柱按图示外露部分计算模板面积。" Dw="m2" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="5" Bm="011702001002" Mc="基础" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。1.现浇钢筋砼墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算。2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算。3.柱、梁、墙、板相互连接的重迭部分，均不计算模板面积。4构造柱按图示外露部分计算模板面积。" Dw="m2" Sl="9.49" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="6" Bm="011702001003" Mc="基础" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。1.现浇钢筋砼墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算。2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算。3.柱、梁、墙、板相互连接的重迭部分，均不计算模板面积。4构造柱按图示外露部分计算模板面积。" Dw="m2" Sl="20.65" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="7" Bm="011702002001" Mc="矩形柱" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30&#xD;&#xA;3、矩形柱断面周长在1.6m以内&#xD;&#xA;4、柱高度由投标人在报价中自行考虑" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。1.现浇钢筋砼墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算。2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算。3.柱、梁、墙、板相互连接的重迭部分，均不计算模板面积。4.构造柱按图示外露部分计算模板面积。" Dw="m2" Sl="127.97" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="8" Bm="011702003001" Mc="构造柱" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C20" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。1.现浇钢筋砼墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算。2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算。3.柱、梁、墙、板相互连接的重迭部分，均不计算模板面积。4.构造柱按图示外露部分计算模板面积。" Dw="m2" Sl="31.64" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="9" Bm="011702009001" Mc="过梁" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C20" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。1.现浇钢筋砼墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算。2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算。3.柱、梁、墙、板相互连接的重迭部分，均不计算模板面积。4.构造柱按图示外露部分计算模板面积。" Dw="m2" Sl="7.08" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="10" Bm="011702014002" Mc="有梁板" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30&#xD;&#xA;3、现浇板厚度：200mm以内&#xD;&#xA;4、高度由投标人在报价中自行考虑" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。1.现浇钢筋砼墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算。2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算。3.柱、梁、墙、板相互连接的重迭部分，均不计算模板面积。4.构造柱按图示外露部分计算模板面积。" Dw="m2" Sl="261.23" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="11" Bm="011702008002" Mc="圈梁" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C20" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。1.现浇钢筋砼墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算。2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算。3.柱、梁、墙、板相互连接的重迭部分，均不计算模板面积。4.构造柱按图示外露部分计算模板面积。" Dw="m2" Sl="7.75" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="12" Bm="011702023001" Mc="雨篷、悬挑板、阳台板" Xmtz="1、混凝土种类：商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级：C30" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算，挑出墙外的悬臂梁及板边不另计算。" Dw="m2" Sl="12.36" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0.00" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="盐城市时杨中学电力增容及线路改造工程（配套土建）" Zylb="4" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9571840000000BD5" MachineKey="38-D5-47-B4-6B-DA">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <Qdmx Xh="1" Qdbm="040803004002" Mc="管道包封" Xmtz="1、渠道断面：二通道(包封按净长计算)&#xD;&#xA;2、规格：2*Φ100PVC-C管&#xD;&#xA;3、原土夯实、100厚碎石垫层、C20商品砼包封及模板&#xD;&#xA;4、挖运填土方考虑在报价中，土方运距投标人自行考虑。&#xD;&#xA;5、管内预留10#铁丝。&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="45" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="2" Qdbm="040803004003" Mc="管道包封" Xmtz="1、渠道断面：四通道(包封按净长计算)&#xD;&#xA;2、规格：4*Φ100PVC-C管&#xD;&#xA;3、原土夯实、100厚碎石垫层、C20商品砼包封及模板&#xD;&#xA;4、挖运填土方考虑在报价中，土方运距投标人自行考虑。&#xD;&#xA;5、管内预留10#铁丝。&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="20" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="3" Qdbm="040803004004" Mc="管道包封" Xmtz="1、渠道断面：四通道(包封按净长计算)&#xD;&#xA;2、规格：4*Φ150PVC-C管&#xD;&#xA;3、原土夯实、100厚碎石垫层、C20商品砼包封及模板&#xD;&#xA;4、挖运填土方考虑在报价中，土方运距投标人自行考虑。&#xD;&#xA;5、管内预留10#铁丝。&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="20" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="4" Qdbm="040501012004" Mc="顶管（拉管）" Xmtz="1、MPP-4*100&#xD;&#xA;2、投标人现场自行勘探，施工形式、涉及地下管网交叉施工增加、协调配合、垃圾外运、土方挖填等均综合考虑。&#xD;&#xA;3、工程量按照，每施工1米为4根MPP100管道计算，涉及施工弧度及预留长度，投标人均综合考虑到清单中报价。" Jsgz="" Dw="m" Sl="255" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="5" Qdbm="040504002003" Mc="电缆井" Xmtz="1、电缆圆井（规格详见图纸）&#xD;&#xA;2、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层&#xD;&#xA;3、混凝土强度等级：C20钢筋混凝土浇筑板座、C25预制钢筋混凝土盖板、横梁240*500&#xD;&#xA;4、井壁：C20钢筋混凝土板座&#xD;&#xA;5、含观察孔、标识、拉手、角铁包边&#xD;&#xA;6、含垫层、底板、侧板、盖板、模板、钢筋、铁件热镀锌、角钢、接地扁钢等&#xD;&#xA;7、挖运填土方考虑在报价中，土方运距投标人自行考虑。&#xD;&#xA;8、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="6" Qdbm="040504002001" Mc="电缆井" Xmtz="1、电缆圆井&#xD;&#xA;2、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C20商品砼垫层。&#xD;&#xA;3、混凝土强度等级：C20钢筋混凝土浇筑板座、C25预制钢筋混凝土盖板&#xD;&#xA;4、井壁：MU7.5粘土砖，M5水泥砂浆砌筑&#xD;&#xA;5、含观察孔、标识&#xD;&#xA;6、防渗、防水要求：1:2.5水泥砂浆抹20厚，内掺5%避水浆。&#xD;&#xA;7、投标人综合考虑不同电缆预留井，井直径大小不同等因素综合报价，结算综合单价不作调整&#xD;&#xA;8、含垫层、底板、侧板、盖板、模板、钢筋、铁件热镀锌、角钢、接地扁钢等&#xD;&#xA;9、挖运填土方考虑在报价中，土方运距投标人自行考虑。&#xD;&#xA;10、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="7" Qdbm="040504002002" Mc="电缆检查井" Xmtz="1、电缆检查井&#xD;&#xA;2、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C20商品砼垫层。&#xD;&#xA;3、混凝土强度等级：C20钢筋混凝土浇筑板座、C25预制钢筋混凝土盖板&#xD;&#xA;4、井壁：MU7.5粘土砖，M5水泥砂浆砌筑&#xD;&#xA;5、防渗、防水要求：1:2.5水泥砂浆抹20厚，内掺5%避水浆。&#xD;&#xA;6、投标人综合考虑不同电缆预留井，井直径大小不同等因素综合报价，结算综合单价不作调整&#xD;&#xA;7、含垫层、底板、侧板、盖板、模板、钢筋、铁件热镀锌、角钢、接地扁钢等&#xD;&#xA;8、挖运填土方考虑在报价中，土方运距投标人自行考虑。&#xD;&#xA;9、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="8" Qdbm="040504002004" Mc="电缆井" Xmtz="1、低压电缆分接箱基础&#xD;&#xA;2、C20钢筋混凝土底板、墙身&#xD;&#xA;3、预埋10#槽钢，含L75*5角钢（热镀锌）&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="9" Qdbm="040205007003" Mc="标示桩" Xmtz="1、具体做法详见图纸" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="10" Qdbm="040205007002" Mc="标示板" Xmtz="1、具体做法详见图纸" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="11" Qdbm="040801004003" Mc="电缆沟--600*800" Xmtz="1、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层&#xD;&#xA;2、MU7.5黏土砖M5水泥砂浆砌&#xD;&#xA;3、1:2.5水泥砂浆抹20厚，内掺5%避水浆&#xD;&#xA;4、C20钢筋混凝土板座、预制C25钢筋混凝土盖板&#xD;&#xA;5、含钢筋、模板、土方、接地扁钢等&#xD;&#xA;6、具体做法详见图纸" Jsgz="" Dw="m" Sl="30" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    <Qdmx Xh="12" Qdbm="041001001003" Mc="路面拆除恢复" Xmtz="1、过路管道拆除、恢复路面（砼路面、石材路面、广场砖路面等综合考虑）&#xD;&#xA;2、具体位置需按甲方确认为准&#xD;&#xA;3、各投标单位自行踏勘现场&#xD;&#xA;4、包含拆除装运，运出现场，运距投标人自行考虑&#xD;&#xA;5、施工完成后将路面恢复到位" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="80.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707012001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="041106001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>