**《采购人的采购需求》**

**一、项目概况及采购（项目）需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **需求或性能描述** |
| 1 | 警用特种摩托车 | 6台 | 一.警用原厂参数：  ▲外形尺寸长宽高mm：（≥2183\*≥978\*≥1377）  ▲轴距mm：≥1488  ▲发动机排量：≥1166ml  ▲厂定最大总质量在前轮轴的分配（KG）：≥175  ▲厂定最大总质量在后轮轴的分配（KG）：≥316  最高车速km/h：≥180  .工作原理：4冲程  .气缸数：2  轮胎数：2  .整车整备质量≥300KG  .前后轮规格≥R17  .厂定最大总质量≥490  .座椅数目：1  前轮轴最大技术承载能力（N）≥1730  后轮轴最大技术承载能力（N）≥3115  二.原厂要求  原厂自带预留警用电台安装位  三升级要求  1、按文件要求执行，无级电控变速系统，电控辅助转向助力系统，液冷电喷引擎，加强型球头拖钩，防暴加强型风镜，警用（五合一）LED强光明视系统，特种警用单车装备集成预置解决方案系统； 2独立承载式悬挂系统方案（可手动调节）； 3需PS-FI微电脑车载自检系统； 4需锥形金属车架，高强度精加工铸造合金铝轮； 5需辅助灯保护方案集成系统，并预留高功率警用线束雾灯集成方案系统； 6需配置无级液压离合器，并预留使用电控无级离合器套件配合弥补因为改装增加的体重与轮胎的直径； 7需配置预留可调组合式工具包系统，允许用户自行调整离合器； 8需配置双层复合碳纤防爆油箱，可调节座椅，可调节转向系统；  9需采用LED液晶360冷光源HQCDJ一体式顶置组合警具（寿命大于10W小时）； 10需预置GPS/北斗特种警用电台等专用系统集成解决方案； 11需采用LED液晶360冷光源HQCDJ前后一体式组合警具（寿命大于10W小时）； 12需预置备留车载监控（包括云台、显示录像、4G、5G传输）等系统集成解决方案  13需配置特种警用单车装备集成预置解决方案系统；  14装备所有警具、线索、接插件需实施定制改造，并预留改装升级方案（以配合各使用单位数字传输网络的配套实施）；  15需装备后尾箱、3M钻石级覆膜  16配备高中低亮度变频爆闪系统  17此装备按19公安部新标准制式执行； |

**说明：**

**1、本项目已通过财政部门审核同意购买进口产品，供应商可以以进口产品参加投标。**

2、**投标人投标报价须包含：车价、装卸费用、运输费用及杂费、改装升级部分费用以及免费维修维护费用等不可预见费用（无论是否标出，均视为包含）。中标人需安排专人提供上牌协助服务。**

**二、采购内容的质量、技术和服务等要求**

（1）采购文件中的采购要求为主要要求或最低要求。供应商投标货物须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

（2）中标人所提供货物（含辅材等）及其有关的服务、工程（施工）质量（技术标准）等与采购内容有关的所有事宜均必须符合国家相关标准（强制性标准）、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定以及江苏省、盐城市相应地方规范、相关厂家的技术规范的有关要求执行。

如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在合同总价中。

1. 售后服务要求：质保期（免费质量保证期）为2年，质保期内（自验收合格之日起计算），在维修期间，中标人须免费向采购人提供相关备件（须达到采购人使用需要）。质保期内，采购人有大型活动时，中标人需免费提供（质保期内免费，质保期后按成本单次计费）随行保障服务（不少于2名专业修理人员）。