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第1章  招标公告

[bookmark: _Toc38985263]项目概况
市区楼宇亮化及集控系统更新维护项目JSZC-320900-JSGM-G2026-0001招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月7日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-JSGM-G2026-0001；
2.项目名称：市区楼宇亮化及集控系统更新维护项目；
3.采购方式：公开招标；
4.预算金额：675万元/3年；
5.最高限价：675万元/3年，高于最高限价的作无效标论处；
6.采购需求：详见招标文件第四章采购需求；
7.服务期限：三年（自合同签订之日起）；
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）；
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标时提供声明）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月7日15点00分（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页－“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏冠美项目管理有限公司在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称： 盐城市城市管理局
地    址： 盐城市亭湖区毓龙东路31号
联 系 人： 金女士
联系电话： 0515-86668030
2.采购代理机构信息
名    称：江苏冠美项目管理有限公司
地　　址：盐城市世纪大道22号5楼
联 系 人：刘先生    
联系电话：13851085267
3.项目联系方式
项目联系人：金女士           陈女士               
电      话：0515-86668030    18361617999    
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[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏冠美项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目的招标代理服务费由采购人支付，招标代理服务费参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协〔2022〕2号文收费标准的25%计取。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构或采购人。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2采购人和采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]18.投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21.开标
21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）
24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收联系地址：盐城市世纪大道22号5楼501室，联系电话：13851085267。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
32.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
32.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
32.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
32.8.4进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
33.预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同
项目名称：市区楼宇亮化及集控系统更新维护项目
项目编号：
甲方：（采购人） 盐城市城市管理局   
乙方：（供应商）                    
甲、乙双方根据市区楼宇亮化及集控系统更新维护项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
市区楼宇亮化及集控系统更新维护项目为服务外包项目，主要内容为集控中心维保、强弱电控制节点端设备维保和市区部分楼宇亮化灯具、管线及配套设施维保，含29幢媒体屏楼宇和350幢双色温楼宇的弱电控制节点端设备维保、894幢楼宇的强电控制节点端设备维保，109幢市直管楼宇亮化的灯具、管线及配套设施维保，其他满足系统正常使用的内容（详见工程量清单）。
二、维保服务期
2.1本项目整体维保服务期限为3年，自本合同签订之日起计算。
2.2双方采用一年一签方式签订年度维保合同，每期年度合同服务期限为12个月，在满足续签条件的前提下逐年续签，直至3年总维保期限届满。
2.3本项目集控中心软件升级及硬件更新自合同签订之日起30日内完成。
三、合同金额
3.1本项目3年维保服务总价款为人民币          元（¥         ），分三个年度平均支付，每年度合同对应价款为人民币          元（¥          ）。
3.2该价格采用固定总价，价格包含3年维保期内全部维保服务费用。因城市建设更新需要，亮化楼宇及终端设备维保数量增、减幅度在5%（含）以内，合同费用不作调整。如超出5%，超出部分按投标单价按实结算。
四、年度合同续签
双方应在当期年度合同期满前30日内协商续签下一年度维保合同。如乙方上一年度服务经甲方考核合格且甲方年度预算落实，双方应按本合同约定的服务内容续签；如乙方上一年度考核不合格，甲方有权不再续签；如乙方考核合格，甲方不按期付款，乙方有权不再续签；任一年度不再续签的，维保服务相应终止，双方互不承担违约责任。3年总维保期限届满，本项目维保服务自动终止。
五、付款方式
5.1年度合同签订后，甲方支付该年度价款的30%作为预付款。每年度维保服务满6个月，经甲方考核合格后，支付该年度价款的20%。每年度维保期满、服务考核合格后，支付该年度价款的50%。乙方考核不合格的，甲方有权暂缓支付直至整改合格。各年度付款标准、比例、节点一致，按年度合同分别执行（以上付款进度，无任何利息补偿）。
5.2维保服务期内，甲方根据《盐城市市区亮化设施维护考核细则》进行考核，并按考核结果支付费用。付款周期内月度考核平均得分在95分（含）以上按100%支付考核周期内维保服务费，低于95分的，每低1%扣考核周期内维保服务费用的1%。
5.3对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10日内将资金支付到合同约定的乙方账户。如因乙方未按甲方要求及时提交符合要求的付款资料，甲方有权顺延支付相应款项，且无需承担逾期付款责任。
六、技术资料
6.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
七、知识产权
7.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
八、产权担保
8.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
九、履约保证金
9.1乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。
9.2履约保证金的缴纳形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
9.3履约保证金为年度合同金额的10%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（中标单位需在签合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），3A的供应商免交履约保证金，2A的供应商按年度合同金额的5%缴纳。
9.4履约保证金于项目内容全部验收后，甲方免息返还给乙方；如因乙方单方面原因导致项目不能按时完成验收，履约保证金不予退还；项目全部验收后，如因甲方单方面原因导致履约保证金不能退还，甲方承担相应的法律责任。
9.5履约保证金的退还：
9.5.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
9.5.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
9.5.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
9.5.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
9.5.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
十、转包或分包
10.1本合同范围的货物或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
10.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
10.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
十一、权利和义务
11.1甲方权利和义务
11.1.1甲方具有对乙方服务项目进行日常检查、考核、管理的权利，承担组织项目启动会、维护交接、资料移交和验收认定的义务。
11.1.2甲方负责审定乙方的年度和月度维保计划，检查维保计划执行情况，核实乙方上报的维保工作量，并组织对乙方进行考核，根据考核结果支付服务费用。
11.1.3甲方对于日常检查发现的亮化集控系统、控制节点端设备、灯具及其他相关配套设施等各类亮化设施（以下简称亮化设施）问题，甲方有权要求乙方及时修复。部分稳定性差、故障频繁的设备，甲方综合认定需更换的，乙方无条件按要求整改。若乙方不能及时处理亮化设施出现的任何问题，影响亮化设施正常运行时，甲方有权指派他人代为处理，产生费用由乙方承担。重大活动、重要节日、恶劣天气条件、安全生产专项行动等情况，甲方有权随时安排调动乙方人员开展专项巡查检修工作。
11.1.4如发现亮化设施处于危急状况时，甲方有权要求乙方限期按要求采取相关措施。
11.1.5如因乙方发生重大质量、生产安全事故，或擅自停业歇业，或作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危及公共安全或社会公共利益行为的，甲方有权指派他人临时接管乙方的承包项目，产生费用由乙方承担。乙方必须赔偿因自身的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。
11.1.6甲方负责向乙方提供有关亮化设施维保的规范性文件、相关的技术规程、考核细则及各类相关资料、文件，并对乙方工作进行指导。
11.1.7根据工作需要甲方协助乙方办理进出楼宇的介绍信、工作联系函、维保工程车辆通行证等必需的证明材料。
11.1.8甲方有权对维保工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。
11.2乙方权利和义务
11.2.1乙方根据维保质量及甲方对乙方维保服务考核得分情况取得相应维保服务费用。
11.2.2乙方按照服务内容及考核要求组织维护队伍，健全管理制度，组织日常巡检等工作，确保亮化设施正常运行。
(1)在服务期内需提供长期本地化服务，乙方项目团队人员相对稳定，满足维保服务需求，并为团队人员缴纳社保、意外险和雇主责任险，明确项目负责人1人，每周向甲方汇报一次维保情况，具体时间、汇报形式由甲方指定，另外现场维护人员不少于4人。项目负责人或现场维护人员不配合甲方工作或不能胜任工作，乙方应按甲方要求更换相应人员，自甲方要求更换之日起五日内更换到位。具备办公室、仓库、维修机械设备、巡检车辆及相应的作业工具等，服务期内拆除材料的由乙方存放保管，维保服务期结束后，移交并转运至甲方指定地点，费用由乙方承担。
（2）乙方应建立相关制度，保障维保工作安全有序进行。
乙方应建立安全生产管理体系，确定安全生产主体责任制度。企业负责人为安全第一负责人，全面负责维修队伍的安全、消防、交通等安全工作。安全生产管理制度包括：安全生产责任制、安全生产检查制度、安全操作规程、安全行车规定、安全生产教育培训制度、事故隐患内部报告和奖励制度等。
乙方应建立设备材料管理和材料设备的供应制度。准备充足的维修材料以应对日常维修及突发事件的需要，采购的材料及设备必须符合国家质量标准，并不得低于原有标准，材料及设备进场时必须附有出厂合格证，同时附采购合同及已使用材料、设备的清单，如需变更材料、设备品牌，应经甲方同意。
乙方应建立值班工作制度，对发现的亮化设施问题及时修复，重大问题须向甲方汇报，值班电话须24小时保持畅通，并填写值班日志。
乙方应建立齐全规范的人员岗位管理和技术培训制度。工作人员必须持证上岗，并熟悉亮化设施的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。
乙方应建立文明施工和环境保护制度。落实文明施工和环境保护的相关措施。
（3）乙方须编制年度、月度维保计划，经甲方审核后执行，对于日常检查发现的亮化设施问题，应当及时修复，并形成台账按月报送。重大活动、重要节日、恶劣天气条件、安全生产专项行动等情况应根据甲方要求开展专项巡查检修工作，乙方对甲方提出的整改事项按要求限期整改，整改完成后，报由甲方验收认定。 
（4）乙方应加强用电安全巡查，及时发现并切断私自接用亮化设施电源的行为。因偷盗、撞击、施工破坏等非正常损坏的亮化设施设备，乙方需及时向甲方报告，并立即组织抢修，所需材料及相关维修费用由乙方承担，乙方有权向责任方追偿。
11.2.3乙方应严格执行相关安全规定，确保不发生安全生产事故，乙方自行承担维护工作中任何状况下的安全责任，相关一切费用均由乙方承担。
11.2.4乙方应做好技术资料的保密，确保本项目资料、数据等为甲方所有，不得向其他任何单位和个人提供本项目相关资料，乙方在合同签订前提供设备及软件原厂针对甲方及本项目的服务承诺函，承诺函内容主要包括所有设备及软件的永久使用权归甲方所有不受任何限制，维保服务期内外无条件配合甲方对设备及软件进行维保、对接、升级和改造；乙方应按甲方要求完善项目资料，按甲方要求交送甲方归档，在服务期满后乙方应向甲方交回本项目相关的所有资料。
11.2.5维保服务期内外，乙方不得对本项目软硬件及系统进行破坏或未经授权使用，不得针对本项目进行信息渗透、人为破坏及其他影响系统正常运行的行为。
11.2.6乙方应保证强弱电控制系统、控制节点端及亮化设施的兼容性，完成对接并受控，应保证强弱电控制系统分别独立组网，组建内部网，不得接入其他网络，确保网络安全稳定。
十二、税费
12.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十三、质量保证及售后服务
13.1乙方维保过程中，如需更换设备或配件，应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
13.2乙方维保、更换的设备等不符合合同约定的质量标准或出现质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、更换，并重新调试。
13.3在服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
14、 履约验收
14.1甲方依法组织履约验收工作，验收分为半年阶段性验收和年度验收。
14.2甲方组织履约验收前制定验收方案，明确验时间、方式、程序等事项，并结合项目特点、考核情况和服务效果进行验收。乙方应按照验收方案予以配合。
14.3甲方成立验收小组核查乙方履约情况。验收时乙方必须在现场。验收结束后，验收小组出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果作为资金支付及履约保证金返还依据。
14.4验收依据：本项目招标文件第四章采购需求、《盐城市市区亮化设施维护考核细则》、投标文件技术响应、本合同全部约定。
14.5项目验收合格的，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十五、违约责任
15.1乙方逾期完成软件升级、硬件更新、维保服务、故障抢修等约定事项的，每逾期一日，按当期年度合同价款万分之五支付违约金，甲方有权从待付合同款项中直接扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.2乙方提供服务、更换设备、系统运行的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方下发整改通知书限期整改；逾期整改不合格或仍存在重大质量缺陷的，甲方可单方面解除合同并按15.1追责。
15.3由于乙方运维、人员、安全管理等原因，给国家、甲方或第三方造成人身财产损失、发生安全事故、引发媒体及社会负面舆情的，所涉及的行政的、法律的、民事的责任由乙方全部承担，并承担相应的经济赔偿，甲方有权终止合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方住所地人民法院起诉，甲方住所地在此约定为盐城市亭湖区。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同附件包括：招标文件、投标文件，中标通知书，甲、乙双方均应严格遵守。
18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。
甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：
签订日期：      年  月  日
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第四章 采购需求
1、 [bookmark: _Toc530304323][bookmark: _Toc530144806]服务内容
市区楼宇亮化及集控系统更新维护项目为服务外包项目，主要内容为集控中心维保、强弱电控制节点端设备维保和市区部分楼宇亮化灯具、管线及配套设施维保，含29幢媒体屏楼宇和350幢双色温楼宇的弱电控制节点端设备维保、894幢楼宇的强电控制节点端设备维保，109幢市直管楼宇亮化的灯具、管线及配套设施维保，其他满足系统正常使用的内容。
本次服务内容主要有四个方面：
1.集控中心部分
涉及集控中心软硬件维保服务、集控中心软件升级及硬件更新，互联网专线租赁及满足系统运行的流量和物联网卡数量等。
2.弱电控制节点端部分
涉及29幢媒体屏楼宇节点端设备维保、350幢双色温楼宇节点端设备维保等。
3.强电控制节点端部分
涉及894幢楼宇强电控制节点端设备维保等。
4.亮化灯具及配套设施部分
涉及109幢市直管楼宇亮化的灯具、管线及配套设施维保。
2、 服务内容清单
	序号
	项目/服务名称
	规格参数/功能要求
	单位
	数量

	一、集控中心部分
	

	1
	
集控中心软硬件维保服务
	集控中心现有设备及软件维保
	项
	1

	2
	
	互联网专线租赁
	项
	1

	3
	
	物联网卡

	项
	1

	4
	集控中心软件升级及硬件更新
	强电控制系统功能升级
	项
	1

	5
	
	机房、操作室智能门禁安防服务
	项
	1

	6
	
	机房智能视频监控服务
	项
	1

	7
	
	集控中心整体办公环境维保
	项
	1

	二、弱电控制节点端部分
	

	8
	媒体屏楼宇节点端维保
	媒体屏楼宇节点端维保
	幢
	29

	9
	双色温楼宇节点端维保
	双色温楼宇节点端维保
	幢
	350

	三、强电控制节点端部分
	

	10
	强电控制节点端维保
	强电控制节点端维保
	幢
	894

	四、亮化灯具及配套设施部分
	

	11
	亮化设施维保
	亮化设施维保
	幢
	109


注：
1.本次招标提供的服务内容清单供投标人进行参考，在实际实施过程中，若招标文件内容和实施现场实际情况未能完全符合，中标人应根据实际情况进行调整及补充，但必须保证项目的完整性，采购人不增加额外建设费用，产生的一切费用由中标人自行承担。
2.本项目采用全包方式（交钥匙项目），包括且不限于维护维保、设备更换、设备维修、深化设计、实施方案、设备选型，配件及辅材、工具采购、运输抵达现场后的清点报验、仓库搭建、储存、保管、安装、配合施工、安全保护、现场环境清理、垃圾运输、破坏恢复、临时设施、系统调试、系统测试、验收、人员培训等一系列工作。
3.考虑到本项目实施特点及可扩展性需要，投标人应事先保留适当项目实施不可预见费以保证本项目顺利开展，集控中心软硬件系统须预留余量且具有不低于2000幢楼宇的强电控制节点端接入能力（包含但不限于带宽、硬件规格、软件平台、软件接口等）及第三方设备接入能力（包含但不限于温湿度传感器、水浸传感器、光感应监测设备等）须根据采购人要求提供服务。
3、 技术及服务要求
标注“▲”条款为重要条款。
（1） 详细技术要求
1. 集控中心软硬件维保服务
（1）集控中心现有设备及软件维保。包括强弱电控制系统硬件、强弱电控制系统软件、安全系统设备和网络设备四个部分。投标人自行查勘现场，须保证集控中心软硬件正常稳定运行。
▲投标人须保证强弱电控制系统分别独立组网，组建强弱电控制内部网，不得接入其他网络。
▲为保证设备正常运行和系统安全，投标人须保证数据备份一体机、下一代防火墙、日志审计系统的三年质保和升级服务，并提供服务承诺函。
详细内容如下：
	序号
	产品名称
	规格型号
	参数说明
	单 位
	数量

	一
	强弱电控制系统硬件

	1
	服务器（弱电）
	中央服务器
联想SystemX 3650 M5
	城市集群灯光控制系统--超级灯光控制服务器(服务器端)/至强Inter Core 八核 i5-4570S /16GB/500G固态硬盘/2*100/1000M网卡
	台
	1

	2
	
	显示器
	19寸液晶显示器
	台
	1

	3
	总控制器（弱电）
	工控机
	城市集群灯光控制系统集控器专业版/IPC547-4770/Intel I7 4770 CPU/DDR3 16G 内存，500G固态硬盘/2GB独立显卡,支持VGA/DVI-D 双屏显示功能
	台
	1

	4
	
	显示器
	19寸液晶显示器
	台
	1

	5
	视频分割主机（弱电）
	工控机
	城市集群灯光控制系统视频分割专业版/IPC3000-H81-4570/ Intel I5 4570 CPU/DDR3 4G 内存 ，128G工业固态硬盘/双千兆网口/2GB独立显卡,支持VGA/DVI-D 双屏显示功能
	台
	2

	6
	
	显示器
	19寸液晶显示器
	台
	2

	7
	服务器（强电）
	中兴ZXCLOUD R5300 G4
	2U机架式服务器，1个银牌4214R（12核2.4G）,64G内存,6个1.2T SAS存储，4个GE电口。
接口：支持7个USB接口（4个后端USB3.0，2个前端USB2.0，1个内置USB3.0接口），1个串口，2个VGA接口，1个独立管理网口。
BIOS支持中英文界面，独立管理接口，支持SNMP、IPMI，虚拟KVM（支持录屏）、虚拟媒体、远程控制、硬件监控等特性。
	台
	3

	8
	数据备份一体机
	深信服aStorBackup1210
	产品规格：
2U机架式设备，主频2.4GHz，内存64GB，2块480GB企业级SSD，3块6T企业级SATA磁盘，4个千兆口，4个万兆光口。
	台
	1

	9
	管理终端
	联想扬天M460-001AB
	台式管理终端性能要求：
1)处理器i5-12400；
2)16GB内存；
3)1块256GB SSD硬盘，1块1T SATA硬盘;
4)配置USB原厂键盘鼠标，配置27寸液晶显示器。
	台
	2

	二
	强弱电控制系统软件

	10
	服务器软件（弱电）
	中央服务器软件
	城市集群灯光互联网控制服务器软件，为整个控制系统提供服务支撑。
	套
	1

	11
	总控制器软件（弱电）
	总控制器软件
	城市集群灯光互联网控制集控端软件，用于集控端对节点端的集中控制操作
	套
	1

	12
	效果分割软件（弱电）
	效果分割软件
	城市集群灯光效果分割软件，用于效果视频文件的分割、处理、下发等管理
	套
	2

	13
	强电控制系统（强电）
	爱克EXC-ECCP5.0智慧照明综合管理平台
	控制软件（灯光、定时、管理 ，授权控制管理，逻辑控制管理、触发）集成控制软件，无线触发，网络监控。
	套
	1

	三
	安全系统设备

	14
	人员在岗监测设备
	海康威视
	在岗监测系统，含线缆、配件、供电设备、硬盘录像机。
	套
	1

	15
	下一代防火墙
	绿盟NFNX3
	设备详细参数：
1U机型，含交流双电源，2个MGMT口，18个千兆电口，8个Combo口，4个千兆电口（支持bypass）、2个万兆光口、2个USB接口。网络层吞吐4G，最大并发连接数200W，具有传统防火墙、IPSec VPN等功能，包含15个并发SSLVPN用户授权、IDS\IPS模块、防病毒模块、URL识别模块。
	台
	1

	16
	日志审计系统
	绿盟LASNX3
	硬件配置：
1U机型，含交流冗余电源模块，2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，4个千兆SFP插槽，6个GE电口，1个接口扩展槽位，1TB SATA硬盘。
内置采集器，含日志收集、日志查询、日志存储、报表管理、事件管理、资产管理、用户管理、系统配置等功能。授权接入40个日志源。
	台
	1

	17
	人脸识别门禁一体机
	海康威视
	技术参数：
1）设备应采用嵌入式 linux 系统。
2）认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号））、密码、二维码(通过摄像头识别)认证方式；可外接USB身份证模块，实现人证比对功能；
3）7英寸触摸屏；
4）采用200W像素双目摄像头，帧率为25帧/s；支持接入NVR设备，实现视频监控录像。
	台
	1

	四
	 网络设备

	18
	光端机
	光端机
	定制，光纤转换用
	套
	1

	19
	交换机
	华为S5735S-L24T4S
	交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，支持千兆电口24个，千兆SFP接口4个，无风扇，自然散热。
	台
	3

	五
	其他设备

	20
	UPS电源
	艾默生UHA1R-003L
	主机:                                                                     交流输入:220V50/60Hz 16A                                                                                                                                                                                                 交流输出220V 50/60Hz 12.3A                                                                                                                                                                                                 容量：3kVA/2.7kW                                                           电池  12块
	套
	1

	21
	显示屏
	CVTOUCH
	75寸触摸显示屏
	套
	2


（2）互联网专线租赁
▲投标人自行查勘现场并进行测算专线数量及带宽（不低于100M带宽），须保证互联网专线满足系统正常运行，在服务期内免费提供满足系统运行的所需带宽及专线数量，如采购人巡查发现未能达到正常运行要求须无条件进行整改。租赁时间为3年，费用由中标单位自行承担。
（3）物联网卡
▲投标人自行查勘现场并进行测算数量及流量，须保证物联网卡满足系统正常运行，保证组建内部网，在服务期内免费提供满足系统运行的所需流量及网卡数量，如采购人巡查发现未能达到正常运行要求须无条件进行整改。服务时间为3年，费用由中标单位自行承担。
2.集控中心软件升级及硬件更新
（1）强电控制系统功能升级
①增加光感应监测设备，接入强电控制系统，引入自动化控制机制，实现根据亮度值自动控制亮化设施开启等。（提供承诺函，格式自拟）
②系统增加在线率的周、月和年度统计功能。
▲中标人须承诺在现有强电控制系统平台软件基础上，进行功能升级，增加根据亮度值自动控制强电设施开启功能和平台数据统计功能（如周、月在线率统计等）。本次强电控制系统升级由中标人根据详细升级方案经采购人确认后实施，维保期内采购人有权根据维保需要对功能进行调整或优化。（提供承诺函，格式自拟）
▲项目集控中心软件升级及硬件更新自合同签订之日起30日内完成。
▲考虑到本项目实施特点及可扩展性需要，集控中心软硬件系统须预留余量且具有不低于2000幢楼宇的强电控制节点端接入能力（包含或不限于带宽、硬件规格、软件平台、软件接口等）及第三方设备接入能力（包含或不限于光感应监测设备、温湿度传感器、水浸传感器等），需根据采购人要求提供服务。
中标人须承诺平台接口与盐城市城市管理局综管服平台保持对接，实时同步更新点位基本信息、经纬度、在线率、状态等。
（2）机房、操作室智能门禁安防服务
包含2套点位门禁系统适配部署、专业安装、调试和运维，配套提供所需设施及安装辅材。
安全与材质标准：符合国家GB/T 21556-2016《锁具安全通用技术条件》，安全等级≥C级，具备防撬、防暴力开启、防技术开启能力。锁体采用304不锈钢加厚材质（厚度≥2.0mm），配置防技术开启C级锁芯。
开门识别功能：支持指纹识别、密码输入双核心功能，应急防复制钥匙开启三重方式，可独立使用、组合使用。指纹采集器采用高精度半导体活体指纹识别技术，杜绝假指纹（硅胶、仿造指纹等），识别速度≤0.3秒，识别成功率≥99.9%，具备指纹磨损自适应功能。支持6-12位数字密码输入，区分管理员/普通用户权限，具备密码防窥输入、错码锁定防护功能。
供电与环境适配：采用直流6V供电，适配5号干电池供电，待机时长≥12个月，支持应急供电接口（Type-C接口，兼容主流充电设备），配备备用电池仓，避免突发断电无法开门。整机防护等级≥IP65，防水、防尘、防静电，防电磁、强磁场干扰，适配机房各类环境。
安装服务：尺寸适配常规机房玻璃门，配套提供玻璃门专用安装夹具、螺丝、接线等配件，夹具适配玻璃厚度15mm，安装后不损伤玻璃，承重能力≥50N，无脱落风险。
质保服务：免费质保≥3年，质保期内免费提供维修、配件更换服务，质保期外提供终身成本价维修服务。
（3）机房智能视频监控服务
包含2台400万高清全彩半球摄像机、1套硬盘录像机的全套适配部署、专业安装、调试和运维，配套提供所需设施及安装辅材。
主要设备技术参数：400万1/1.8" CMOS全彩半球型网络摄像机；支持人员在离岗检测；支持语音播报功能，3米处声压约为65dB；射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。传导、辐射骚扰限值符合GB/T 9254-2008 中 等级 A 的规定。
智能报警防护：支持镜头正前方(夹角小于 30°) 50cm 内，有较大物体遮挡检测；
当设备带电拆卸、被改变探测视场方向、被移动时需要产生报警。
▲硬盘录像机提供的存储容量不低于16T，保障视频长期存储、回放与溯源。
（4）集控中心整体办公环境维保
机房综合布局调整、布线改造，主要包含打印机迁移、机柜及内置设备位置调整等；静电地板、墙面、灯具、电视背景墙、背景标识、隔断玻璃、门锁、操作台桌椅、沙发套组等所有设施设备的基础维修、养护及故障处理，保障整体环境完好、整洁、正常使用。
3.弱电控制节点端维保
（1）媒体屏楼宇节点端维保
媒体屏楼宇29幢，涉及工控机23台、显示器23台、操作系统23套、播放软件23套、授时器21台、4G无线路由器21台、恒温箱23个、交换机21台、写码器2台、分控制器389台、信号连接器3608台及其他相关配套。投标人自行查勘现场，须保证节点端软硬件正常稳定运行。部分稳定性差、故障频繁的弱电控制设备更换。媒体屏显示宣传标语和动画效果的制作、更新与维护工作。如采购人综合认定需更换故障设备，应无条件进行整改。
详细点位如下：
	序号
	楼宇名称
	数量
	地理位置
	主控
	分控

	1
	盐阜大众报办公楼
	1
	盐都区新都路16号
	1
	22

	2
	五洲国际
	2
	亭湖区迎宾南路28号
	2
	41

	3
	锐轩财富广场
	1
	亭湖区青年东路59号(青年东路与黄山路交汇处)
	1
	21

	4
	在水一方
	1
	亭湖区建军东路与天山路交叉口
	1
	16

	5
	电信大厦
	1
	亭湖区解放中路2号703
	1
	9

	6
	宝龙城市广场商住楼
	2
	亭湖区人民中路9号宝龙城市广场
	1
	24

	7
	宝龙高层住宅楼
	4
	亭湖区人民中路9号宝龙城市广场
	1
	16

	8
	中南世纪城综合体
	3
	盐都区解放南路288号
	3
	71

	9
	盐城国际软件园
	3
	亭湖区希望大道5号
	1
	15

	10
	瑞都国际财富大厦
	1
	亭湖区盐都汽车客运站东南角
	1
	3

	11
	飞驰大厦
	1
	亭湖区建军中路与迎宾北路交汇处东南
	1
	35

	12
	明华大厦
	1
	盐都区大庆西路43号
	1
	2

	13
	盐西大厦
	1
	盐都区东进西路22号
	1
	4

	14
	香槟公馆
	2
	盐都区西环路与新都路交汇处
	2
	45

	15
	神龙大厦
	1
	盐都区环园西路与盐盘路交汇处东南
	1
	12

	16
	汇金大厦
	1
	亭湖区文峰街道建军中路177号金鹰汇金大厦
	1
	25

	17
	国家电网营销培训中心
	1
	亭湖区新园路29号
	1
	7

	18
	东亭国际A.B楼
	2
	青年路辅路与长亭路交叉口西140米
	2
	21

	合    计
	29
	
	23
	389


详细内容如下：
	序号
	产品名称
	规格型号
	参数说明
	单 位
	数量

	1
	节点端主控
	工控机
	城市集群灯光演绎控制系统--节点端主控制器，英特尔四核处理器CPU Intel I5 CPU/DDR3-4G 内存 ，128G固态硬盘/2GB独立显卡
	台
	23

	2
	
	显示器
	19寸液晶显示器
	台
	23

	3
	节点端操作系统
	微软操作系统
	微软WIN7 32位简体中文专业版操作系统
	套
	23

	4
	播放软件
	播放软件
	城市集群灯光控制系统--节点端播放软件
	套
	23

	5
	授时器
	BTS授时器
	城市集群灯光控制系统--BTS授时器，采用标准网络通信，实现精确授时
	台
	21

	6
	4G无线路由器
	4G无线路由器
	4G无线路由器，节点控制使用，高性能工业级，温度范围-40-+80℃，支持远程管理。
	台
	21

	7
	恒温箱
	恒温箱
	尺寸根据需要定制，材质:不锈钢304，可放置显示器、键盘
	个
	23

	8
	8电口千兆交换机
	 8口千兆交换机
	TP-LINK TL-SG1008/传输速率1000Mbps/包转发率10Mbps:14800pps/背板带宽16Gbps
	台
	21

	9
	写码器
	DMX灯具写码器
	DMX写码测试一体机，支持标准DMX512协议灯具写码
	台
	2

	10
	分控制器
	分控制器
	8端口、差分、并联灯具、分控制器，IP54、标准配置，支持标准DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议
	台
	389

	11
	信号连接器
	信号连接器
	信号连接器，用于分控器到首灯之间的信号放大
	台
	3608

	12
	光纤收发器
	光纤收发器
	光纤收发器，10/100M单模光纤收发器
	个
	1


（2）双色温控制楼宇节点端维保
双色温楼宇350幢，涉及主控器355台、防雨箱355台、分控制器697台、信号连接器6280台及其他相关配套。投标人自行查勘现场，须保证节点端软硬件正常稳定运行。部分稳定性差、故障频繁的弱电控制设备更换。如采购人综合认定需更换故障设备，应无条件进行整改。
详细点位如下：
	序号
	楼宇名称
	地理位置
	楼宇数量（幢）
	主控数量（台）
	分控数量（台）

	1
	盐城幼儿师范高等专科学校教学楼（南校区）
	盐都区新都街道(城南新区)高职园区学海路28号
	10
	10
	10

	2
	盐城幼儿师范高等专科学校教学楼（北校区）
	盐都区新都街道(城南新区)高职园区海洋路28号
	11
	11
	12

	3
	盐城机电高等职业学校教学楼
	盐都区仁爱路与日月路交叉路口往东南约170米
	5
	6
	10

	4
	盐城体育运动学校教学楼
	亭湖区新都街道(城南新区)盐南东路6号
	5
	5
	6

	5
	盐城交通技师学校教学楼
	盐都区海洋路29号
	8
	8
	10

	6
	盐城市中心血站办公楼
	盐都区西环中路68号
	1
	1
	2

	7
	盐城市交通局办公楼
	亭湖区青年中路8号
	1
	1
	2

	8
	盐城公交回车场
	盐都区学海路中海万锦公馆北侧约130米
	1
	1
	2

	9
	幸福花苑小区高层住宅楼
	亭湖区毓龙西路88号
	7
	7
	21

	10
	盐城市质监局办公楼
	黄海街道盐马路246号
	1
	1
	1

	11
	原市房产局办公楼
	亭湖区迎宾南路33号
	1
	1
	5

	12
	盐城工业职业技术学校
	盐都区解放南路285号
	9
	9
	9

	13
	盐城华源送变电工程公司办公楼
	亭湖区鲁艺路2号
	1
	1
	1

	14
	盐城联通公司及楼顶塔
	亭湖区南城河路5号
	1
	1
	1

	15
	盐城市人寿保险公司办公楼
	亭湖区盐马路208号
	1
	1
	2

	16
	濠璟半岛高层住宅楼
	盐都区青年西路36号
	10
	10
	13

	17
	盐城农商银行办公楼
	盐都区大庆西路99号
	1
	1
	1

	18
	东进华都高层住宅楼
	盐都区东进路与204国道交汇处东南角
	5
	5
	5

	19
	西城逸品高层住宅楼
	盐都区青年西路27号
	12
	12
	30

	20
	盛世华城高层住宅楼（临西环路）
	盐都区潘黄街道青年西路30号
	5
	5
	10

	21
	港湾大厦（皇家名流综合楼）
	盐都区大庆西路58号
	1
	1
	3

	22
	香槟公馆高层住宅楼
	盐都区新区西环路293号
	8
	8
	36

	23
	金域华府高层住宅楼
	盐都区新创路2号
	13
	13
	14

	24
	燕铭华庄高层住宅楼
	盐都区神州路152号
	4
	4
	4

	25
	东方玄武大酒店（龙城峰景公寓）
	盐都区西环路295号(麦德龙超市南侧)
	1
	1
	2

	26
	天澜湾高层住宅楼
	盐都区盐渎大道660号
	16
	16
	19

	27
	蝶湖湾高层住宅楼
	盐都区海洋路202号
	5
	5
	11

	28
	中远世纪广场高层
	盐都区世纪大道88号(红星美凯龙旁)
	3
	3
	9

	29
	盐城市第一中学校区
	盐都区西环路6号
	14
	11
	22

	30
	盐都区公安局楼顶铁塔
	盐都区新都路630号
	1
	1
	1

	31
	朗达壹号院高层住宅楼
	盐都区青年西路118号
	4
	4
	4

	32
	沿海灯饰城
	亭湖区范公路与新风路交叉路口往东南约140米
	1
	1
	9

	33
	永康商业广场
	亭湖区开放大道357号
	1
	1
	2

	34
	华兴大厦
	亭湖区文峰街道盐马路168号
	1
	1
	3

	35
	东辰大厦商住楼
	亭湖区鲁艺路1号
	1
	1
	4

	36
	国园壹城高层住宅楼
	亭湖区范公路6号西南方向200米
	6
	6
	9

	37
	常熟农商银行综合楼
	亭湖区青年中路12号
	1
	1
	1

	38
	豪德广场综合楼
	亭湖区青年东路74号附近
	2
	2
	7

	39
	九洲大厦
	亭湖区人民中路36号
	1
	1
	2

	40
	青年大厦商住楼
	亭湖区青年路与人民中路交叉路口往西约70米
	1
	1
	5

	41
	尚城国际大酒店综合楼
	亭湖区青年中路16号
	1
	1
	5

	42
	青年路商住楼
	亭湖区青年路青年组团南侧
	1
	1
	3

	43
	熙和居
	亭湖区迎宾南路108号附近
	1
	1
	3

	44
	嘉园广场高层商住楼（站前不夜城）
	亭湖区范公路与范公路高架出口交叉口南100米
	2
	2
	5

	45
	阳光汽配苑
	亭湖区大庆东路11-1号
	1
	1
	1

	46
	圣华名都苑高层商住楼
	亭湖区解放路与青年路交叉路口往西北约100米
	4
	4
	11

	47
	福美来酒店综合楼
	亭湖区青年路盛世华城南门向东300米
	1
	1
	3

	48
	水岸名都高层商住楼（领香餐厅）
	亭湖区青年西路9号
	1
	1
	2

	49
	新阜名邸高层住宅楼
	亭湖区青年路30号
	5
	5
	11

	50
	金座广场b
	亭湖区范公中路99号
	2
	2
	3

	51
	南门华府高层住宅楼
	亭湖区解放南路15号
	2
	2
	8

	52
	海华云顶
	亭湖区建军中路59号
	1
	1
	12

	53
	金鹰商场及南侧附属楼
	亭湖区建军中路169号
	2
	1
	5

	54
	杰仕豪庭高层住宅楼
	亭湖区新西门路与沿河路交叉路口往西南约170米
	3
	3
	6

	55
	盐城东方红医药连锁商办楼
	亭湖区解放中路49号
	1
	1
	1

	56
	悦达起亚技术中心工业用房
	亭湖区南环路辅道与希望大道交叉路口
	2
	4
	10

	57
	悦达起亚三厂厂房
	亭湖区南环路辅道与希望大道交叉路口
	5
	3
	22

	58
	福汇纺织厂区（第一排2幢，第二排最西侧1幢）
	亭湖区黄山路与南环路辅道交叉路口往西北约210米
	3
	3
	6

	59
	启新纺织厂区
	亭湖区希望大道南环东路68号
	1
	4
	8

	60
	江苏九洲轨道设备有限公司办公楼
	亭湖区柳江路22号
	1
	1
	1

	61
	楠沁花园
	盐都区科技路
	8
	8
	8

	62
	瑞景花园住宅楼
	亭湖区解放南路128-1号
	2
	2
	4

	63
	水岸名都
	亭湖区太平路169号
	1
	1
	3

	64
	八菱华庄
	盐都区西环路与青年路交汇处
	4
	4
	11

	65
	学林雅苑
	盐都区西环路第一中学东南
	10
	10
	20

	66
	宝龙城市广场高层住宅楼
	亭湖区人民中路9号宝龙城市广场
	4
	4
	7

	67
	中江嘉城高层住宅楼
	亭湖区开放大道13号(青年路与开放大道交汇处)
	13
	13
	13

	68
	悦珑湾住宅楼
	亭湖区开放大道中路6号
	20
	20
	25

	69
	中南城住宅楼1b
	盐都区海阔路与民富路交叉路口往南约110米
	6
	6
	18

	70
	金大洋小区高层住宅楼
	盐都区鹿鸣路582号
	2
	2
	2

	71
	金庭苑南苑
	盐都区东进西路21号
	5
	5
	5

	72
	荣悦华府住宅楼
	盐都区康居路22号
	6
	6
	18

	73
	中江外滩城住宅楼
	盐都区蓝海路与民富路交叉路口北侧
	2
	2
	6

	74
	钱江财富广场商办楼
	亭湖区青年中路59号
	4
	4
	14

	75
	钱江方舟住宅楼
	
	
	
	

	76
	高成金水湾住宅楼
	亭湖区文港路101号
	4
	4
	4

	77
	金色蓝庭住宅楼
	盐都区盐渎路与日月路交汇处日月路21号
	4
	4
	5

	78
	中海世纪公馆高层住宅楼
	盐都区日月路8号
	6
	6
	6

	79
	中海凯旋门住宅楼
	亭湖区开放大道南路1号
	7
	7
	11

	80
	国飞尚城A区13幢
	亭湖区迎宾南路89-1号
	1
	1
	10

	81
	金大洋花园高层住宅2#、4#、7#、12#、15#楼
	盐都区鹿鸣路582号
	5
	5
	5

	82
	盐城机电高职学校宿舍楼6#、7#、8#、9#、10#楼
	盐都区仁爱路与日月路交叉路口往东南约170米
	5
	5
	5

	83
	站前商贸城
	亭湖区跃进路59号
	1
	1
	6

	84
	奥博燃气综合楼
	亭湖区跃进路59号站前商贸城西幢5层
	1
	2
	5

	85
	豪德广场商业裙楼
	亭湖区青年东路74号附近
	1
	2
	5

	86
	五星街道办事处办公楼
	亭湖区跃进东路58号
	1
	1
	5

	87
	亭湖区实验幼儿园
	亭湖区文港中路76号
	1
	2
	6

	88
	妇保院、儿童福利院
	亭湖区青年中路56号
	2
	2
	8

	89
	电信公司办公楼及铁塔
	盐都区青年路与解放路交叉口西北角
	1
	1
	4

	90
	南苑宾馆
	亭湖区青年路圣华名都大厦西南侧约50米
	1
	1
	6

	91
	市美术馆广场
	盐都区新都路与府东路及府西路交叉口北侧地块
	1
	3
	6

	合计
	
	
	350
	355
	697



详细设备内容如下：
	序号
	产品名称
	规格型号
	参数说明
	单位
	数量

	1
	主控器
	主控器
	无线同步脱机主控器，控制帧频可达60帧/秒，SD卡存储，最大可支持32G，最多可预设99个节目文件，支持标准DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议
	台
	355

	2
	分控制器
	分控制器
	8端口、差分、并联灯具、分控制器，IP54、标准配置，支持标准DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议
	台
	697

	3
	信号连接器
	信号连接器
	信号连接器，用于分控器到首灯之间的信号放大。
	台
	6280

	4
	防雨箱
	防雨箱
	防雨箱
	台
	355


4.强电控制节点端维保
楼宇强电控制节点端及配套设施维保。涉及强电控制节点端、机柜、配电箱等相关设备及配套设施。投标人自行查勘现场，须保证设备的正常运行，满足日常运行要求，达到控制效果，如采购人巡查发现未能达到控制要求须无条件进行整改。中标人须提供维保仓库用于老旧设备存放。
▲本项目在合同签订后2个月内，对所有强电控制节点端设备接入回路进行检查，建筑顶部、立面亮化已划分独立回路的，须分开接入，以便实现楼宇亮化分模式（节日模式、平时模式、深夜模式）控制。
本项目更换强电控制节点端设备时，须满足原设计方案控制要求，以便实现楼宇亮化分模式（节日模式、平时模式、深夜模式）控制。
详细点位如下：
	序号
	楼宇名称
	地理位置
	楼宇数量
（幢）
	强电控制节点端设备（台）

	1
	盐阜大众报办公楼
	盐都区新都路16号
	1
	2

	2
	盐城幼儿师范高等专科学校教学楼（南校区）
	盐都区新都街道(城南新区)高职园区学海路28号
	10
	10

	3
	盐城幼儿师范高等专科学校教学楼（北校区）
	盐都区新都街道(城南新区)高职园区海洋路28号
	11
	11

	4
	盐城机电高等职业学校教学楼
	盐都区仁爱路与日月路交叉路口往东南约170米
	5
	5

	5
	盐城体育运动学校教学楼
	亭湖区新都街道(城南新区)盐南东路6号
	5
	5

	6
	盐城交通技师学校教学楼
	盐都区海洋路29号
	8
	8

	7
	盐城市中心血站办公楼
	盐都区西环中路68号
	1
	1

	8
	盐城市交通局办公楼
	亭湖区青年中路8号
	1
	1

	9
	城北公交回车场（原华建物流）
	亭湖区开放大道与439省道交叉口东北侧
	1
	1

	10
	盐城汽车客运北站
	亭湖区开放大道359号
	1
	1

	11
	市第一人民医院病房楼
	亭湖区纳海路与人民南路交叉口北40米
	1
	1

	12
	原市房产局办公楼及楼顶塔
	亭湖区迎宾南路33号
	1
	1

	13
	盐城市质监局办公楼
	亭湖区黄海街道盐马路246号
	1
	1

	14
	市委党校办公楼
	亭湖区天山路2号
	1
	1

	15
	开发区交警治安卡口办公楼
	亭湖区伏河路与新都路交叉口附近
	1
	1

	16
	城南医院病房楼、门诊楼
	亭湖区纳海路与人民南路交叉口北40米
	4
	4

	17
	串场河防洪闸
	亭湖区迎春公园
	1
	1

	18
	市消防支队城南大队办公楼
	盐都区八营路通银天御东南侧约300米
	1
	1

	19
	盐城特殊教育中等专业学校
	盐都区润海路16号
	1
	1

	20
	盐城市供销社办公楼
	亭湖区沿河中路13-7号
	1
	1

	21
	原市商务局办公楼
	亭湖区迎宾南路33号五洲国际广场对面(五洲国际对面)
	1
	1

	22
	幸福花苑小区高层住宅楼
	亭湖区毓龙西路88号
	7
	7

	23
	盐城工业职业技术学校
	盐都区解放南路285号
	9
	9

	24
	国家电网营销培训中心大楼及裙楼、教学楼
	亭湖区新园路29号
	2
	5

	25
	盐城华源送变电工程公司办公楼
	亭湖区鲁艺路2号
	2
	2

	26
	江苏沿海高速公路管理公司办公楼
	亭湖区南环路高架(盐城开发区收费站出口）
	1
	1

	27
	中国移动盐城分公司东进路新办公楼
	亭湖区解放路与东进路交叉口(荣盛公寓东侧约50米)
	1
	1

	28
	盐城邮政大厦
	亭湖区解放中路8号(铜马广场,五星电器旁边)
	1
	1

	29
	盐城电信行政楼
	亭湖区文峰街道解放中路2号
	1
	1

	30
	盐城市人寿保险公司办公楼
	亭湖区盐马路208号
	1
	1

	31
	大洋小区1#、6#、7#、8#楼
	亭湖区榆河路十巷
	4
	4

	32
	中心小区1#、2#、3#、4#楼
	亭湖区榆河路173号
	4
	4

	33
	东方花园1#、2#、4#、6#、8#、10#、13#、17#、19#楼
	亭湖区毓龙东路98号
	9
	9

	34
	虹鑫苑4#、5#、6#楼
	亭湖区东郊新村(范公路西140米)
	3
	3

	35
	国飞尚城A区13幢
	亭湖区迎宾南路89-1号
	1
	1

	36
	金水湾22#、23#、26#、27#、29#、31#、33#、34#、35#、37#、38#、39#楼
	亭湖区文港路101号
	12
	12

	37
	金大洋花园高层住宅2#、4#、7#、12#、15#楼
	盐都区鹿鸣路582号
	5
	5

	38
	原四季红综合楼
	盐都区西环路55号
	1
	1

	39
	盐城机电高职学校宿舍楼6#、7#、8#、9#、10#楼
	盐都区仁爱路与日月路交叉路口往东南约170米
	5
	5

	40
	城南公交调度中心办公楼、修理工间建筑、检测线建筑
	盐都区学海路中海万锦公馆北侧约130米
	3
	3

	41
	聚龙湖警务服务站办公楼
	盐都区聚亨路8号鸿运大舞台向西30米
	1
	1

	42
	华邦国际东厦
	盐都区人民南路与世纪大道交界处往南200米路西
	1
	1

	43
	华邦国际西厦
	盐都区宏都路市政府旁
	1
	1

	44
	市美术馆广场
	盐都区新都路与府东路及府西路交叉口北侧地块
	1
	3

	45
	瑞景花园住宅楼
	亭湖区解放南路128-1号
	2
	2

	46
	水岸名都
	亭湖区盐马路与青年路交汇处(中国人寿保险公司西侧)
	1
	1

	47
	学林雅苑
	盐都区西环路第一中学东南
	10
	10

	48
	八菱华庄
	盐都区西环路与青年路交汇处
	4
	4

	49
	宝龙城市广场商住楼
	亭湖区人民中路9号宝龙城市广场
	2
	2

	50
	中江嘉城高层住宅楼
	亭湖区开放大道13号(青年路与开放大道交汇处)
	13
	13

	51
	宝龙城市广场高层住宅楼
	亭湖区人民中路9号宝龙城市广场
	8
	8

	52
	公园道一号高层住宅楼
	盐南高新区东进中路19号
	18
	20

	53
	宏图伟厦住宅楼
	盐都区西环中路46号
	9
	9

	54
	伟厦花苑
	盐都区鹤翔路36号
	1
	1

	55
	中南城综合体
	盐都区鹿鸣路582号
	3
	3

	56
	金大洋小区高层住宅楼
	盐都区鹿鸣路582号
	2
	2

	57
	金庭苑南苑
	盐都区东进西路21号
	5
	5

	58
	荣悦华府住宅楼
	盐都区康居路22号
	6
	6

	59
	悦珑湾住宅楼
	亭湖区开放大道中路6号
	17
	17

	60
	光明东苑
	盐都区铁军路15号
	10
	10

	61
	新河家园住宅楼
	亭湖区新园路13号
	6
	6

	62
	金色果缘住宅楼
	盐都区解放南路281号
	6
	5

	63
	日月星城
	盐都区盐渎路与日月路交界处
	2
	2

	64
	金庭苑北苑
	盐都区东进西路22号
	5
	5

	65
	金辉城一期住宅楼
	盐都区康居路99号
	7
	7

	66
	中南世纪城住宅楼1b
	盐都区海阔路与民富路交叉路口往南约110米
	6
	6

	67
	中江外滩城住宅楼
	盐都区蓝海路与民富路交叉路口北侧
	2
	2

	68
	橡树湾高层住宅楼
	盐都区人民南路36号
	3
	3

	69
	锦盛豪庭住宅楼
	盐都区锦盛豪庭·北苑(海阔路北)
	6
	6

	70
	钱江财富广场商办楼及钱江方舟住宅楼
	亭湖区青年中路59号
	4
	4

	71
	高成金水湾住宅楼
	亭湖区文港路101号
	5
	5

	72
	金色蓝庭住宅楼
	盐都区盐渎路与日月路交汇处日月路21号
	4
	4

	73
	钱江财富广场商办楼及钱江方舟住宅楼
	亭湖区青年中路59号
	14
	14

	74
	海德公园住宅楼
	盐都区解放南路272号(盐渎路站台向南约200米)
	23
	23

	75
	学海路初级中学教学楼
	盐都区学海路
	6
	7

	76
	中海世纪公馆高层住宅楼
	盐都区日月路8号
	6
	8

	77
	中海凯旋门住宅楼
	亭湖区开放大道南路1号
	7
	9

	78
	瑞尔国际商住楼
	盐都区聚亨路108号
	4
	4

	79
	奥体玫瑰园
	盐都区蓝海路与民富路交叉路口北侧
	4
	5

	80
	锦城丽景住宅
	盐都区盐渎路与职教园景观大道交汇处
	17
	17

	81
	光明西苑
	铁军路西100米
	15
	15

	82
	锦绣天第小区
	新园路21号
	21
	21

	83
	濠璟半岛高层住宅楼
	盐都区青年西路36号
	15
	15

	84
	青年华都高层住宅楼
	盐都区青年西路46号
	16
	16

	85
	潘黄大厦
	盐都区大庆西路与西环路交汇处西南侧
	1
	1

	86
	东进华都高层住宅楼
	盐都区东进路与204国道交汇处东南角
	10
	10

	87
	宝华花园高层住宅楼
	盐都区宝华花园(鹿鸣路北150米)
	8
	8

	88
	苏豪名邸高层住宅楼
	亭湖区大庆西路与奋进路交叉路口往北约170米
	2
	2

	89
	西城中央高层住宅
	盐都区西城中央西区(大庆西路北90米)
	7
	7

	90
	盐城农商银行办公楼
	盐都区大庆西路99号
	1
	1

	91
	明华大厦
	盐都区大庆西路43号
	1
	1

	92
	杨坝花园高层住宅楼
	盐都区大庆西路111号
	2
	2

	93
	西城逸品高层住宅楼
	盐都区青年西路27号
	19
	19

	94
	盛世华城高层住宅楼（临西环路）
	盐都区潘黄街道青年西路30号
	5
	5

	95
	港湾大厦（皇家名流综合楼）
	盐都区大庆西路58号
	1
	1

	96
	盐西大厦
	盐都区聚龙路与文明路交叉路口往南约140米
	1
	1

	97
	兆泉商务中心大楼
	盐都区奋进路与聚龙路交叉路口往东北约150米
	1
	1

	98
	万豪国际综合楼（雅家乐）
	亭湖区黄海东路55号
	1
	1

	99
	新日月翠洲嘉园高层住宅楼
	盐都区西环路83号
	15
	15

	100
	新景建设集团商办楼
	盐都区西环路119号
	1
	1

	101
	兴诚家园高层住宅楼
	盐都区世纪大道与神州路交叉路口往东约110米
	6
	6

	102
	海润尊品小区高层住宅楼
	盐都盐都区神州路1号
	3
	3

	103
	香槟公馆高层住宅楼
	盐都区新区西环路293号
	2
	4

	104
	香槟公馆高层住宅楼
	盐都区新区西环路293号
	8
	8

	105
	恒大明都高层住宅楼
	盐都区神州路与新都路交汇处(盐都区政府、南一中西侧)
	18
	18

	106
	金域华府高层住宅楼
	盐都区新创路2号
	13
	13

	107
	燕铭华庄高层住宅楼
	盐都区神州路152号
	4
	4

	108
	东方玄武大酒店（龙城峰景公寓）
	盐都区西环路295号(麦德龙超市南侧)
	1
	1

	109
	天澜湾高层住宅楼
	盐都区盐渎大道660号
	16
	16

	110
	蝶湖湾高层住宅楼
	盐都区海洋路202号
	5
	9

	111
	御景湾高层住宅楼
	盐都区盐塘南路御景湾
	3
	3

	112
	盛世名都高层住宅楼
	盐都区神州路49号
	5
	5

	113
	中远世纪广场高层
	盐都区世纪大道88号(红星美凯龙旁)
	3
	3

	114
	盐城电站阀门总厂办公楼
	盐都区西环路285号
	1
	1

	115
	盐城市第一中学校区
	盐都区西环路6号
	13
	11

	116
	如意花园高层住宅楼
	盐都区大庆路和奋进路交界处往北100米(桃源居斜对面)
	7
	7

	117
	盐都气象监测预警中心办公楼
	亭湖区新洋路东润华庭南侧约150米
	1
	1

	118
	神龙大厦
	盐都区盐盘路与争进路交叉路口往东南约70米
	1
	1

	119
	半岛花园
	盐都区青年西路33号
	4
	5

	120
	朗达壹号院高层住宅楼
	盐都区青年西路118号
	4
	4

	121
	沿海灯饰城
	亭湖区范公路与新风路交叉路口往东南约140米
	1
	1

	122
	中运物流办公楼
	亭湖区新洋经济区新龙路9号
	1
	1

	123
	中铁四局集团办公楼
	亭湖区开放大道沿海灯饰城向南500米
	1
	1

	124
	永康商业广场
	亭湖区开放大道357号
	1
	1

	125
	明珠商贸城商业楼
	亭湖区开放大道288号
	5
	5

	126
	申鑫名城高层住宅楼
	亭湖区新洋路8号
	3
	3

	127
	五金机电城商业楼
	亭湖区开放大道200号
	7
	7

	128
	苏东翡翠园（北园）住宅楼
	亭湖区新洋路8号
	6
	6

	129
	苏东翡翠园（南园）住宅楼（最高2幢）
	亭湖区新富路8号
	2
	2

	130
	奥莱福邸高层住宅楼（在建）
	亭湖区开放大道158号
	6
	6

	131
	华兴大厦
	亭湖区文峰街道盐马路168号
	1
	1

	132
	瑞都国际财富大厦
	亭湖区华兴路与盐马路交叉口西180米
	1
	1

	133
	万泰时代城高层住宅楼
	亭湖区黄海东路55号
	8
	8

	134
	范公大厦
	亭湖区范公路109号
	1
	1

	135
	文港小学校区
	亭湖区毓龙东路69号
	1
	1

	136
	东辰大厦商住楼
	亭湖区鲁艺路1号
	1
	1

	137
	国园壹城高层住宅楼
	亭湖区范公路6号西南方向200米
	7
	7

	138
	文峰派出所办公楼
	亭湖区西环中路188号
	1
	1

	139
	万方名城馨心园高层住宅楼
	亭湖区双元西路33号
	4
	4

	140
	万方名城悦心园高层住宅楼
	亭湖区长达北路与双元路交叉路口往西约100米
	3
	2

	141
	金色华庭高层住宅楼
	亭湖区长坝路16号
	9
	9

	142
	汉庭酒店商住楼
	亭湖区西环中路198号(近双元路,西环路高架出口)
	1
	1

	143
	豪德广场综合楼
	亭湖区青年东路74号附近
	2
	2

	144
	常熟农商银行综合楼
	亭湖区青年中路12号
	1
	1

	145
	博园香郡高层住宅楼
	亭湖区开放大道28号
	4
	4

	146
	九洲大厦
	亭湖区人民中路36号
	1
	1

	147
	青年大厦商住楼
	亭湖区青年路与人民中路交叉路口往西约70米
	1
	1

	148
	尚城国际大酒店综合楼
	亭湖区青年中路16号(青年路与迎宾路交接处)
	1
	1

	149
	青年路商住楼
	亭湖区青年路青年组团南侧
	1
	1

	150
	熙和居
	亭湖区迎宾南路108号附近
	1
	1

	151
	博奥东苑高层住宅楼
	亭湖区盐南东路4号(盐南新村对面)
	3
	3

	152
	在水一方高层住宅楼
	亭湖区建军东路201号(东工学院西侧)
	15
	15

	153
	金座广场商办楼
	亭湖区范公中路99号
	2
	4

	154
	嘉园广场高层商住楼（站前不夜城）
	亭湖区范公路与范公路高架出口交叉口南100米
	2
	2

	155
	阳光汽配苑
	亭湖区大庆东路11-1号
	1
	1

	156
	华城小区住宅楼
	亭湖区大庆东路7号(洪祥大酒店南侧)
	4
	4

	157
	圣华名都苑高层商住楼
	亭湖区解放路与青年路交叉路口往西北约100米
	4
	4

	158
	新阜名邸高层住宅楼
	亭湖区青年路30号
	5
	5

	159
	福美来酒店综合楼
	亭湖区青年路盛世华城南门向东300米
	1
	1

	160
	水岸名都高层商住楼（领香餐厅）
	亭湖区盐马路
	1
	1

	161
	南门华府高层住宅楼
	亭湖区解放南路15号
	2
	2

	162
	海华云顶
	亭湖区建军中路59号
	1
	1

	163
	五洲国际二期高层商住楼
	五星街道迎宾路28号五洲国际负一楼
	2
	2

	164
	飞驰大厦南立面
	亭湖区人民中路188号
	1
	1

	165
	国贸大厦南立面
	亭湖区建军中路21号
	1
	1

	166
	怡景花园住宅楼
	亭湖区双元东路9号
	8
	6

	167
	金鹰商场及南侧附属楼
	亭湖区建军中路169号
	2
	3

	168
	汇金大厦
	亭湖区建军中路177号
	1
	1

	169
	杰仕豪庭高层住宅楼
	亭湖区新西门路与沿河路交叉路口往西南约170米
	3
	3

	170
	盐城东方红医药连锁商办楼
	亭湖区解放中路49号
	1
	1

	171
	白马物流中心综合楼
	亭湖区开放大道361号
	1
	1

	172
	远航家居仓储中心
	亭湖区公路港
	1
	1

	173
	明珠商贸城商业楼
	亭湖区开放大道288号
	1
	1

	174
	金鼎装饰城
	亭湖区开放大道268号(盐城装饰装潢材料市场)
	3
	3

	175
	奥莱福邸高层住宅楼
	亭湖区开放大道158号
	3
	3

	176
	奥华家居广场
	亭湖区开放大道148号
	1
	1

	177
	苏东翡翠园（北园）住宅楼
	亭湖区新洋路8号
	4
	4

	178
	北城馨园
	亭湖区新富路15号
	17
	17

	179
	城北污水处理厂综合楼
	亭湖区文港北路50号
	1
	1

	180
	万泰时代城高层住宅楼
	亭湖区黄海东路55号
	8
	8

	181
	虹彩苑
	亭湖区毓龙东路67号
	2
	2

	182
	梅苑新村
	亭湖区建军东路108号
	4
	4

	183
	景盛花园
	亭湖区大庆东路79号
	3
	3

	184
	奥博燃气综合楼
	亭湖区跃进路59号站前商贸城西幢5层
	1
	1

	185
	豪德广场商业裙楼
	亭湖区青年东路74号附近
	1
	2

	186
	五星街道办事处办公楼
	亭湖区跃进东路58号
	1
	1

	187
	亭湖区实验幼儿园
	亭湖区文港中路76号
	1
	1

	188
	悦达新村
	亭湖区文港南路78号
	7
	7

	189
	盐都驾校
	亭湖区青年路悦达新村附近
	1
	1

	190
	阆苑公寓
	亭湖区开放大道23号
	4
	4

	191
	青年组团住宅楼
	亭湖区康乐路10号
	1
	1

	192
	妇保院、儿童福利院
	亭湖区青年中路56号
	2
	2

	193
	电信公司办公楼及铁塔
	盐都区青年路与解放路交叉口西北角
	1
	2

	194
	南苑宾馆
	亭湖区青年路圣华名都大厦西南侧约50米
	1
	1

	195
	南苑宾馆东侧住宅楼
	亭湖区青年路圣华名都大厦西南侧约50米
	1
	1

	196
	金品花园住宅楼
	亭湖区西环中路200号
	5
	5

	197
	公安消防特勤中队综合楼
	亭湖区西环路10号公安消防支队
	1
	1

	198
	锐轩财富广场商务楼
	亭湖区青年东路59号
	1
	1

	199
	先锋银座
	亭湖区黄海西路3号
	1
	1

	200
	东亭商务楼A、B座
	亭湖区青年路辅路与长亭路交叉口西140米
	2
	2

	201
	亭湖文化中心
	亭湖区青年东路32号
	1
	2

	202
	盐城市公安局亭湖分局
	亭湖区青年东路59号
	1
	1

	203
	新奥燃气有限公司
	亭湖区青年东路49号
	1
	2

	204
	悦达起亚技术中心工业用房
	亭湖区南环路辅道与希望大道交叉路口
	3
	3

	205
	台玻-太阳能镜板厂房
	开发区南环东路78号
	1
	1

	206
	台玻-汽车玻璃厂区
	开发区南环东路78号
	3
	3

	207
	福汇纺织厂区（第一排2幢，第二排最西侧1幢）
	亭湖区黄山路与南环路辅道交叉路口往西北约210米
	3
	3

	208
	盐城国际软件园
	亭湖区希望大道5号
	3
	4

	209
	启新纺织厂区
	亭湖区希望大道南环东路68号
	1
	4

	210
	江苏九洲轨道设备有限公司办公楼
	亭湖区柳江路22号
	2
	2

	211
	康欣花园高层住宅楼
	亭湖区赣江路24号
	5
	5

	212
	开发区人民法院办公楼
	亭湖区赣江路22号
	1
	1

	213
	元隆智冷产业园
	盐城经开区新能源汽车产业园区
	2
	2

	合计
	
	
	894
	920


设备内容如下：
	序号
	产品名称
	规格型号
	参数说明
	单位
	数量

	1
	强电控制节点端设备
	爱克EXC-G280A
	CPU规格ARM7处理器，操作系统基于Linux4.4，支持三路MODBUS协议485接口，工作电源85-380VAC、50/60Hz，短路、过流、过载保护，IP防护等级IP43
	台
	920



5.亮化设施维保
涉及市直管109幢楼宇亮化设施维保，涉及13764套LED洗墙灯、8392套LED点光源、1498套LED投光灯、14911套LED线条灯、12套LED双向壁灯、172套LED四向壁灯、480套LED射灯、75套LED草坪灯、99套景观灯等亮化灯具及配套设施。
▲投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好，如采购人巡查发现未能达到亮灯要求须无条件进行整改。
详细点位及数量如下：
	序号
	楼宇名称
	楼宇数量
	地理位置
	灯具名称
	规格
	单位
	数量

	1
	盐城市中心血站办公楼
	1
	盐都区西环中路68号
	LED洗墙灯
	18W 2200K 24V
	套
	118

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	12W 2200K 24V
	套
	164

	
	
	
	
	LED点光源
	3W 5700K DMX512 24V
	套
	405

	
	
	
	
	LED投光灯
	60W 2200K 220V
	套
	9

	2
	盐城市交通局办公楼
	1
	亭湖区青年中路8号
	LED洗墙灯
	24W 2200K+5700K DMX512 24V
	套
	297

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	12W 2200K+5700K 0.5米 DMX512 24V
	套
	5

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	12W 5700K 24V
	套
	222

	
	
	
	
	LED投光灯
	60W 2200+5700K DMX512 220V
	套
	8

	
	
	
	
	LED投光灯
	90W 5700K 220V
	套
	15

	3
	城北公交回车场（原华建物流）
	1
	亭湖区开放大道与439省道交叉口东北侧
	LED洗墙灯
	12W 2200K+5700K  DMX512 24V
	套
	334

	
	
	
	
	LED线条灯
	36W 2200+5700K 24V
	套
	271

	
	
	
	
	LED投光灯
	60W 3000K 220V
	套
	9

	4
	盐城汽车客运北站
	1
	亭湖区开放大道359号
	LED洗墙灯
	24W 2700K 24V
	套
	245

	5
	盐城市质监局办公楼
	1
	亭湖区黄海街道盐马路246号
	LED洗墙灯
	18W 3000K 24V
	套
	683

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	9W 3000K 0.5米  24V
	套
	11

	
	
	
	
	LED线条灯
	12W 3000K 24V
	套
	200

	
	
	
	
	LED线条灯
	6W 3000K 0.5米 24V
	套
	20

	
	
	
	
	LED投光灯
	36W 2200+5700K DMX512 220V
	套
	9

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 2200+5700K DMX512 220V
	套
	9

	
	
	
	
	LED投光灯
	60W 2200+5700K DMX512 220V
	套
	30

	6
	盐城幼儿师范高等专科学校（原阜高师）
	10
	盐都区新都街道(城南新区)高职园区学海路28号
	LED洗墙灯
	24W 2200K+5700K DMX512 24V
	套
	615

	
	
	
	
	LED线条灯
	16W 2200K+5700K  DMX512 24V
	套
	844

	
	
	
	
	LED投光灯
	18W 2200+5700K DMX512 220V
	套
	23

	7
	盐城幼儿师范高等专科学校（原盐高师）
	11
	盐都区新都街道(城南新区)高职园区海洋路28号
	LED洗墙灯
	24W 2200K+5700K  DMX512 24V
	套
	1760

	
	
	
	
	LED线条灯
	16W 2200K+5700K DMX512 24V
	套
	126

	
	
	
	
	LED投光灯
	144W 3000K 220V
	套
	20

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 2200+5700K DMX512 220V
	套
	100

	
	
	
	
	LED双向壁灯
	8W 2200K+5700K DMX512 24V
	套
	12

	
	
	
	
	LED四向壁灯
	16W 2200K+5700K DMX512  24V
	套
	126

	8
	盐城体育运动学校教学楼
	5
	亭湖区新都街道(城南新区)盐南东路6号
	LED洗墙灯
	24W 2200K+5700K DMX512 24V
	套
	658

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	12W 2200K+5700K  DMX512 0.5米 24V
	套
	12

	
	
	
	
	LED线条灯
	16W 2200K+5700K DMX512 24V
	套
	449

	
	
	
	
	LED线条灯
	8W 2200K+5700K DMX512 0.5米 24V
	套
	7

	
	
	
	
	LED投光灯
	144W 3000K 220V
	套
	13

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 2200+5700K DMX512 220V
	套
	21

	9
	盐城交通技师学校教学楼
	8
	盐都区海洋路29号
	LED洗墙灯
	24W 2200K+5700K DMX512 24V
	套
	1597

	
	
	
	
	LED投光灯
	18W 2200+5700K DMX512 24V
	套
	277

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 2200+5700K DMX512 220V
	套
	113

	
	
	
	
	LED投光灯
	144W 2200K 220V
	套
	128

	
	
	
	
	LED四向壁灯
	16W 2200K+5700K DMX512  24V
	套
	46

	10
	盐城机电高等职业学校教学楼
	5
	盐都区仁爱路与日月路交叉路口往东南约170米
	LED洗墙灯
	24W 2200K+5700K DMX512 24V
	套
	872

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	12W 2200K+5700K  DMX512 0.5米 24V
	套
	1

	
	
	
	
	LED线条灯
	16W 2200K+5700K DMX512 24V
	套
	364

	
	
	
	
	LED线条灯
	8W 2200K+5700K  DMX512 0.5米 24V
	套
	12

	
	
	
	
	LED点光源
	2W 2200K+5700K   24V
	套
	141

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 2200+5700K DMX512 220V
	套
	37

	
	
	
	
	LED投光灯
	144W 3000K 220V
	套
	28

	11
	盐城特殊教育中等专业学校
	1
	盐都区润海路16号
	LED洗墙灯
	18W 3000K  24V
	套
	235

	
	
	
	
	LED投光灯
	144W 3000K 220V
	套
	11

	
	
	
	
	LED投光灯
	300W 3000K 220V
	套
	8

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 3000K 220V
	套
	19

	12
	串场河防洪闸
	1
	亭湖区迎春公园
	LED线条灯
	36W 3000K 24V
	套
	68

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 3000K 220V
	套
	24

	13
	市消防支队城南大队办公楼
	1
	盐都区八营路通银天御东南侧约300米
	LED洗墙灯
	18W 3000K  24V
	套
	150

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	9W 3000K 0.5米 24V
	套
	50

	
	
	
	
	LED投光灯
	144W 3000K 220V
	套
	18

	
	
	
	
	LED投光灯
	18W 3000K 24V
	套
	20

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 3000K 220V
	套
	27

	14
	城南医院病房楼，门诊部
	4
	亭湖区纳海路与人民南路交叉口北40米
	LED线条灯
	8W 5700K  24V
	套
	735

	
	
	
	
	LED点光源
	2W 5700K 24V
	套
	157

	
	
	
	
	LED投光灯
	18W 5700K 220V
	套
	64

	
	
	
	
	LED线条灯
	36W 5700K 24V
	套
	684

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 5700K 220V
	套
	71

	
	
	
	
	LED投光灯
	300W 5700K 220V
	套
	18

	
	
	
	
	LED投光灯
	144W 5700K 220V
	套
	14

	15
	盐阜大众报办公楼
	1
	盐都区新都路16号
	LED线条灯
	16W 2200K+5700K DMX512 24V
	套
	4827

	
	
	
	
	LED线条灯
	8W 2200K+5700K  DMX512 0.5米 24V
	套
	124

	16
	市第一人民医院病房楼
	1
	亭湖区毓龙西路166号
	LED洗墙灯
	24W 2700K 24V
	套
	295

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 3000K 220V
	套
	6

	17
	盐城市供销社办公楼
	1
	亭湖区沿河中路13-7号
	LED洗墙灯
	24W 2700K 24V
	套
	97

	18
	原市房产局办公楼
	1
	亭湖区迎宾南路33号
	LED洗墙灯
	24W 2700K 24V
	套
	89

	
	
	
	
	LED点光源
	3W 3000K   DMX512 24V
	套
	177

	
	
	
	
	LED线条灯
	12W RGB+W 24V
	套
	303

	19
	开发区交警治安卡口办公楼
	1
	亭湖区伏河路与新都路交叉口附近
	LED洗墙灯
	18W 3000K 24V
	套
	62

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 3000K 220V
	套
	11

	20
	原市商务局办公楼
	1
	亭湖区迎宾南路33号五洲国际广场对面
	LED线条灯
	24W 2200K 24V
	套
	75

	
	
	
	
	LED投光灯
	24W 3000K 220V
	套
	8

	21
	市委党校办公楼
	1
	亭湖区天山路2号
	LED线条灯
	18W 2200K 24V
	套
	80

	
	
	
	
	LED线条灯
	36W 2200K 24V
	套
	229

	
	
	
	
	LED投光灯
	60W 2200K 220V
	套
	20

	22
	大洋小区6号楼
	1
	亭湖区榆河路十巷
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	164

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	210

	23
	大洋小区7号楼
	1
	亭湖区榆河路十巷
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	167

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	210

	24
	大洋小区8号楼
	1
	亭湖区榆河路十巷
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	159

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	210

	25
	大洋小区9号楼
	1
	亭湖区榆河路十巷
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	157

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	210

	26
	中心小区1#楼
	1
	亭湖区榆河路173号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	130

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	36

	27
	中心小区2#楼
	1
	亭湖区榆河路173号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	143

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	52

	28
	中心小区3#楼
	1
	亭湖区榆河路173号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	137

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	52

	29
	中心小区4#楼
	1
	亭湖区榆河路173号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	68

	30
	东方花园小区1#楼
	1
	亭湖区毓龙东路98号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	102

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	180

	31
	东方花园小区2#楼
	1
	亭湖区毓龙东路98号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	147

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	175

	32
	东方花园小区4#楼
	1
	亭湖区毓龙东路98号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	198

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	213

	33
	东方花园小区6#楼
	1
	亭湖区毓龙东路98号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	180

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	200

	34
	东方花园小区8#楼
	1
	亭湖区毓龙东路98号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	231

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	198

	35
	东方花园小区10#楼
	1
	亭湖区毓龙东路98号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	207

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	252

	36
	东方花园小区13#楼
	1
	亭湖区毓龙东路98号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	154

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	302

	37
	东方花园小区17#楼
	1
	亭湖区毓龙东路98号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	236

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	310

	38
	东方花园小区19#楼
	1
	亭湖区毓龙东路98号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	244

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	203

	39
	虹鑫苑4号楼
	1
	亭湖区东郊新村(范公路西140米)
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	176

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	68

	40
	虹鑫苑5号楼
	1
	亭湖区东郊新村(范公路西140米)
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	166

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	68

	41
	虹鑫苑6号楼
	1
	亭湖区东郊新村(范公路西140米)
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	216

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	68

	42
	国飞商城
	1
	亭湖区迎宾南路89-1号
	LED线条灯
	16W/2200K+5700K 24V
	套
	95

	
	
	
	
	LED点光源
	2W/2200K+5700K 24V
	套
	158

	
	
	
	
	LED投光灯
	45W 3000K 220V
	套
	8

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	24W/2200K+5700K 24V
	套
	84

	43
	金水湾22#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	174

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	54

	44
	金水湾23#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	94

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	57

	45
	金水湾26#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	97

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	57

	46
	金水湾27#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	116

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	57

	47
	金水湾29#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	114

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	57

	48
	金水湾31#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	95

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	57

	49
	金水湾33#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	128

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	56

	50
	金水湾34#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	136

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	57

	51
	金水湾35#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	165

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	60

	52
	金水湾37#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	187

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	408

	53
	金水湾38#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	187

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	408

	54
	金水湾39#楼
	1
	亭湖区文港路101号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	101

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	404

	55
	金大洋2号楼
	1
	盐都区鹿鸣路582号
	LED洗墙灯
	36W/2200K+5700K 24V
	套
	292

	
	
	
	
	LED点光源
	3W/2200K+5700K 24V
	套
	474

	56
	金大洋4号楼
	1
	盐都区鹿鸣路582号
	LED洗墙灯
	36W/2200K+5700K 24V
	套
	210

	
	
	
	
	LED点光源
	3W/2200K+5700K 24V
	套
	384

	57
	金大洋7号楼
	1
	盐都区鹿鸣路582号
	LED洗墙灯
	36W/2200K+5700K 24V
	套
	162

	
	
	
	
	LED点光源
	3W/2200K+5700K 24V
	套
	504

	58
	金大洋12号楼
	1
	盐都区鹿鸣路582号
	LED洗墙灯
	36W/2200K+5700K 24V
	套
	141

	
	
	
	
	LED点光源
	3W/2200K+5700K 24V
	套
	392

	59
	金大洋15号楼
	1
	盐都区鹿鸣路582号
	LED洗墙灯
	12w/3000k 24V
	套
	281

	
	
	
	
	LED点光源
	3W/2200K+5700K 24V
	套
	475

	60
	原四季红综合楼
	1
	盐都区西环路55号
	LED线条灯
	12w/3000k 24V
	套
	422

	61
	盐城机电高职宿舍楼10#楼
	1
	盐都区仁爱路与日月路交叉路口往东南约170米
	LED洗墙灯
	48W/2200K+5700K 24V
	套
	101

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	32

	
	
	
	
	LED投光灯
	72W/3000K 220V
	套
	4

	62
	盐城机电高职宿舍楼8#楼
	1
	盐都区仁爱路与日月路交叉路口往东南约170米
	LED洗墙灯
	48W/2200K+5700K 24V
	套
	101

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	32

	
	
	
	
	LED投光灯
	72W/3000K 220V
	套
	4

	63
	盐城机电高职宿舍楼7#楼
	1
	盐都区仁爱路与日月路交叉路口往东南约170米
	LED洗墙灯
	48W/2200K+5700K 24V
	套
	101

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	32

	
	
	
	
	LED投光灯
	72W/3000K 220V
	套
	4

	64
	盐城机电高职宿舍楼9#楼
	1
	盐都区仁爱路与日月路交叉路口往东南约170米
	LED洗墙灯
	48W/2200K+5700K 24V
	套
	136

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	40

	
	
	
	
	LED投光灯
	72W/3000K 220V
	套
	4

	65
	盐城机电高职宿舍楼6#楼
	1
	盐都区仁爱路与日月路交叉路口往东南约170米
	LED洗墙灯
	48W/2200K+5700K 24V
	套
	135

	
	
	
	
	LED点光源
	3w/5700k 24V
	套
	40

	
	
	
	
	LED投光灯
	72W/3000K 220V
	套
	4

	66
	城南公交调度中心办公楼
	1
	盐都区仁爱路与日月路交叉路口往东南约170米
	LED洗墙灯
	24w/3000K 24V
	套
	64

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	36w/3000k 220V
	套
	171

	
	
	
	
	LED投光灯
	48W/3000K 220V
	套
	13

	67
	城南公交调度中心修理工间建筑
	1
	盐都区学海路盐城公共交通总公司
	LED洗墙灯
	36w/3000k 220V
	套
	275

	68
	城南公交调度中心检测线建筑
	1
	盐都区学海路中海万锦公馆北侧约130米
	LED洗墙灯
	36w/3000k 220V
	套
	180

	69
	聚龙湖警务服务站
	1
	盐都区聚亨路8号鸿运大舞台向西30米
	LED洗墙灯
	12w/2200k 24V
	套
	102

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	6w/2200k 0.5m 24V
	套
	10

	
	
	
	
	LED投光灯
	24W/3000K 220V
	套
	28

	
	
	
	
	LED投光灯
	48W/3000K 220V
	套
	15

	70
	华邦国际东厦
	1
	盐都区人民南路世纪大道交汇处南
	LED洗墙灯
	18w/2500k 24V
	套
	384

	71
	华邦国际西厦
	1
	盐都区新都街道宏都路市政府旁
	LED洗墙灯
	18W/2500k 24V
	套
	384

	72
	市美术馆广场
	1
	盐都区新都路与府东路及府西路交叉口北侧地块
	LED洗墙灯
	4W/2500k  24V
	套
	65

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	6W/2500k  24V
	套
	1043

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	12W/2500k  24V
	套
	280

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	5W/2500k  24V
	套
	48

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	9W/2500k  24V
	套
	139

	
	
	
	
	LED洗墙灯
	18W/2500k  24V
	套
	303

	
	
	
	
	LED草坪灯
	10W/3000k  220V
	套
	75

	
	
	
	
	LED景观灯
	120W/3000k  220V
	套
	99

	
	
	
	
	LED投光灯
	48W/3000k  220V
	套
	226

	
	
	
	
	LED射灯
	1W/2500k  24V
	套
	480

	合  计
	109
	
	
	
	
	39403


特别注意：
1） 技术及服务要求不得虚假响应，如经查实，将提交监管部门处理，并承担相应的法律责任。
2）投标人自行查勘说明：
由于本项目涉及大量设备维护及更新改造，请投标人充分查勘现场，现场查勘时间段为自招标公示之日起15日内（工作时间段为8：30-11：30、14：30-17：30），亮灯效果查勘时间段为自招标公示之日起15日内（亮灯时间段为19：30-21：00），由于投标人未能充分查勘现场所导致的理解有误或评估不足，造成损失的由投标人自行承担。
本项目集控中心位于亭湖区大庆中路33号5楼盐城市城市亮化与户外广告管理中心，投标人可自行前往，如有疑问，工作日内可与项目联系人联系。
弱电媒体屏典型场景为宝龙城市广场商住楼、飞驰大厦，投标人可自行查勘，如有疑问，工作日内可与项目联系人联系。
弱电双色温典型场景为宝龙高层住宅5-6号楼、香槟公馆7-8号楼，投标人可自行查勘，如有疑问，工作日内可与项目联系人联系。
强电控制典型场景为公园道一号22-23号楼、钱江方舟北区17-18号楼，投标人可自行查勘，如有疑问，工作日内可与项目联系人联系。
（二）详细服务要求表
	项目
	服务要求

	服务周期
	一、项目维保服务期3年，自合同签订之日起算。
二、项目集控中心软件升级及硬件更新自合同签订之日起30日内完成。
三、项目所有软硬件、设施设备均以现状移交，新维保单位（中标人）须做好与原维保单位交接工作。
四、为更好的完成亮化控制系统及亮化设施的维保工作，中标人须制定详细可行的维保计划和应急措施，报采购人审核同意后开始实施。

	服务内容
	1、 成立项目小组，设置办公区、值班区、车辆停放区、器材堆放区、备件及替换件仓库、拆除件存放仓库等区域。
2、 制定日常维护计划，并经采购人确认后实施。
1.按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划、安全专项检查、各类数据检测等专项计划；
2.建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现及处理效率；3.按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报（含偷盗设施恢复）。
三、制定重要节日、重大活动保障措施，并经采购人确认后实施。
1.人员及车辆保障措施；
2.安全措施；
3.重点保障期间巡查、巡修措施。（保障期间，除对突发情况的响应修复外，不得擅自对亮化设施进行改造施工）；
4.综合信息上报措施等。
四、制定并落实应急抢修方案，并经采购人确认后实施。
1.启动应急预案后，相关人员到岗并实行24小时值班制，根据突发事故提供相应实施方案；
2.灾害性天气影响控制设施正常运行时的措施方案；
3.各类突发事件的处置措施；
4.应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案；
5.日常应急演练措施方案。
五、落实安全文明生产保障措施。
1.现场施工或维护时，必要的预防性安全措施；
2.重大隐患部位巡查计划措施；
3.安全规章制度；
4.维护人员安全教育、培训的记录；
5.机械安全、现场安全、交通安全等自检台账；
6.安全工作台账，维护单位开展安全检查、教育、考核等的月度台账，年度安全工作总结等；
7.一切安全责任事故，均由中标单位全部承担。
六、落实质量保障措施。
1.巡修制度保障措施；
2.作业车辆保障措施；
3.维修工具保障措施；
4.作业人员保障措施。
七、制定并落实维护技术资料管理方案。
1.基础资料定期更新、归档方案；
2.维护资料编制、归档方案；
3.其他内部档案管理方案。

	质量要求
	1.在服务期内需提供长期本地化服务，项目团队人员相对稳定，满足维保服务需求，明确项目负责人1人，根据采购人要求，每周向采购人汇报一次维保情况，具体汇报时间、形式由采购人指定，另外现场维护人员不少于4人，维护人员须持证上岗。
2.本项目中使用的材料及设备均由中标单位负责采购并更新，质量须达到现行国家相关规范及采购人要求，更换损坏亮化灯具及配套设施应与原件规格相同。
3.维护施工要求应符合现行国家相关规范及采购人要求，因不规范操作所导致的后果由中标单位负责。

	服务响应
	1小时内响应，24小时内修复。

	服务目标
	设施完好率≥95%；亮灯率≥95%；控制系统功能正常、运行良好；故障修复响应及时率100%；安全文明作业制度健全，措施落实，安全文明施工，无事故、无投诉；维保台账资料健全。

	日常考核
	维保服务期内，根据《盐城市市区亮化设施维护考核细则》及招标文件规定的其他考核要求进行考核。

	兼容性要求
	投标人须承诺本项目所有软硬件满足兼容性要求，维修替换件使用原规格，控制设备兼容DMX512协议并受控，不存在互联互通障碍，软件及平台对接正常并免费对接。

	知识产权要求
	1.中标后提供设备及软件的原厂服务承诺函加盖原厂公章，承诺函内容主要包括所有设备及软件的永久使用权归采购人所有不受任何限制，维保服务期内外无条件配合采购人对设备及软件进行维保、对接、升级和改造，维保客户名称为采购人。
2.本项目相关的维护资料、系统数据等为采购人所有，不得向第三方透露本项目所有相关内容。

	系统访问
安全性要求
	投标人须承诺不得对本项目软硬件及系统进行破坏或未经授权使用，维保服务期内及维保服务期外不得针对本项目进行信息渗透、人为破坏及其他影响系统正常运行的行为。

	维保实施要求
	1.强电控制系统及节点端设备维保方案，至少包含：
（1）强电控制系统软硬件的正常稳定运行和强电控制节点端及配套设施维保。
①894幢楼宇，涉及920套强电控制节点端设备、机柜、配电箱等相关设备及配套设施。投标人自行查勘现场，须保证设备的正常运行，满足日常亮化启闭、故障告警等运行要求，强电控制系统在线率≥95%，如采购人发现未能达到亮化控制要求，须无条件进行整改。
②合同签订后2个月内，对920套强电控制节点端设备接入回路进行检查，建筑顶部、立面亮化已划分独立回路的，须分开接入，以便实现楼宇亮化分模式（节日模式、平时模式、深夜模式）控制。
③本项目更换强电控制节点端设备时，须满足原设计方案控制要求，以便实现楼宇亮化分模式（节日模式、平时模式、深夜模式）控制。
（2）软硬件满足兼容性要求与做法。
所有软硬件满足兼容性要求，维修替换件使用原规格，控制设备兼容DMX512协议并受控，不存在互联互通障碍，软件及平台对接正常并免费对接。
（3）日常维保工作计划（含团队人员安排、巡检周期等）和流程。
①在服务期内需提供长期本地化服务，项目团队人员相对稳定，并为团队人员缴纳社保、意外险和雇主责任险，明确项目负责人1人，根据采购人要求，每周汇报一次维保情况，具体汇报时间、形式由采购人指定，另外现场维护人员不少于4人，维护人员须持证上岗。
②维保服务期内，根据《盐城市市区亮化设施维护考核细则》及招标文件规定的其他考核要求进行考核。
③制定详细的日常维保操作流程。
（4）日常维保质量、安全、人员管理等相关制度。
①建立设备材料管理和材料设备的供应制度。准备充足的维修材料以应对日常维修及突发事件的需要，采购的材料及设备必须符合国家质量标准，并不得低于原有标准。
②建立安全生产主体责任制度。安全生产管理制度包括：安全生产责任制、安全生产检查制度、安全操作规程、安全行车规定、安全生产教育培训制度、事故隐患内部报告和奖励制度等。
③建立齐全规范的人员岗位管理和技术培训制度。工作人员必须持证上岗，并熟悉亮化设施的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。
（5）仓库及备品备件。
成立项目小组，统筹本项目运维管理工作。设置办公区、值班区、车辆停放区、器材堆放区、备件及替换件仓库、拆除件存放仓库等区域。
①办公区：配置满足项目管理人员日常办公所需办公桌椅、文件档案柜、通讯设备；
②值班区：设置不少于2个固定值班工位，具备休息、应急联络条件，满足全天候应急值守需求；
③车辆停放区：预留可容纳不少于3台运维作业车辆的专属停放场地，场地平整、进出通行顺畅；
④器材堆放区：分区收纳检修工具、线缆、辅材、安全防护用具，做到分类摆放、台账清晰；
⑤备件及替换件仓库：设立备件仓储空间，根据项目亮化控制系统、配电箱、控制器、灯具等设备型号储备足量常用备品备件，建立出入库管理制度，备件库存可满足日常抢修替换需求；
⑥拆除件存放仓库：对工程拆除、更换下来的老旧设备、报废件分区集中存放，做到分类归集，按采购人要求统一处置。
所有功能区域布局合理，落实防火、防雨、防尘、防盗措施，建立区域管理制度。
（6）突发事件应急预案。
制定极端天气、各类突发事件的应急预案，包含应急响应机制、处置措施、
应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案等。

2.弱电控制系统及节点端维保方案，至少包含：
（1）弱电控制系统软硬件的正常稳定运行和弱电控制节点端及配套设施维保。
①媒体屏楼宇节点端维保
媒体屏楼宇29幢，涉及工控机23台、显示器23台、操作系统23套、播放软件23套、授时器21台、4G无线路由器21台、恒温箱23个、交换机21台、写码器2台、分控制器389台、信号连接器3608台及其他相关配套。投标人自行查勘现场，须保证节点端软硬件正常稳定运行，媒体屏楼宇在线率100%。部分稳定性差、故障频繁的弱电控制设备更换。媒体屏显示宣传标语和动画效果的制作、更新与维护工作。如采购人综合认定需更换故障设备，应无条件进行整改。
②双色温控制楼宇节点端维保
双色温楼宇350幢，涉及主控器355台、防雨箱355台、分控制器697台、信号连接器6280台及其他相关配套。投标人自行查勘现场，须保证节点端软硬件正常稳定运行，双色温楼宇在线率≥95%。部分稳定性差、故障频繁的弱电控制设备更换。如采购人综合认定需更换故障设备，应无条件进行整改。
（2）软硬件满足兼容性要求与做法：
所有软硬件满足兼容性要求，维修替换件使用原规格，控制设备兼容DMX512协议并受控，不存在互联互通障碍，软件及平台对接正常并免费对接。
（3）日常维保工作计划（含团队人员安排、巡检周期等）和流程。
①在服务期内需提供长期本地化服务，项目团队人员相对稳定，并为团队人员缴纳社保、意外险和雇主责任险，明确项目负责人1人，根据采购人要求，每周汇报一次维保情况，具体汇报时间、形式由采购人指定，另外现场维护人员不少于4人，维护人员须持证上岗。
②维保服务期内，根据《盐城市市区亮化设施维护考核细则》及招标文件规定的其他考核要求进行考核。
③制定详细的日常维保操作流程。
（4）日常维保质量、安全、人员管理等相关制度。
①建立设备材料管理和材料设备的供应制度。准备充足的维修材料以应对日常维修及突发事件的需要，采购的材料及设备必须符合国家质量标准，并不得低于原有标准。
②建立安全生产主体责任制度。安全生产管理制度包括：安全生产责任制、安全生产检查制度、安全操作规程、安全行车规定、安全生产教育培训制度、事故隐患内部报告和奖励制度等。
③建立齐全规范的人员岗位管理和技术培训制度。工作人员必须持证上岗，并熟悉亮化设施的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。
（5）仓库及备品备件。
成立项目小组，统筹本项目运维管理工作。设置办公区、值班区、车辆停放区、器材堆放区、备件及替换件仓库、拆除件存放仓库等区域。
①办公区：配置满足项目管理人员日常办公所需办公桌椅、文件档案柜、通讯设备；
②值班区：设置不少于2个固定值班工位，具备休息、应急联络条件，满足全天候应急值守需求；
③车辆停放区：预留可容纳不少于3台运维作业车辆的专属停放场地，场地平整、进出通行顺畅；
④器材堆放区：分区收纳检修工具、线缆、辅材、安全防护用具，做到分类摆放、台账清晰；
⑤备件及替换件仓库：设立备件仓储空间，根据项目亮化控制系统、配电箱、控制器、灯具等设备型号储备足量常用备品备件，建立出入库管理制度，备件库存可满足日常抢修替换需求；
⑥拆除件存放仓库：对工程拆除、更换下来的老旧设备、报废件分区集中存放，做到分类归集，按采购人要求统一处置。
所有功能区域布局合理，落实防火、防雨、防尘、防盗措施，建立区域管理制度。
（6）突发事件应急预案。
制定极端天气、各类突发事件的应急预案，包含应急响应机制、处置措施、
应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案等。

3.亮化设施维保实施方案，至少包含：
（1）亮化设施维保内容。
涉及市直管109幢楼宇亮化设施维保，涉及13764套LED洗墙灯、8392套LED点光源、1498套LED投光灯、14911套LED线条灯、12套LED双向壁灯、172套LED四向壁灯、480套LED射灯、75套LED草坪灯、99套景观灯等亮化灯具及配套设施。
投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好，如采购人巡查发现未能达到亮灯要求须无条件进行整改。
（2）日常维保工作计划（含团队人员安排、巡检周期等）和流程。
①在服务期内需提供长期本地化服务，项目团队人员相对稳定，并为团队人员缴纳社保、意外险和雇主责任险，明确项目负责人1人，根据采购人要求，每周汇报一次维保情况，具体汇报时间、形式由采购人指定，另外现场维护人员不少于4人，维护人员须持证上岗。
②维保服务期内，根据《盐城市市区亮化设施维护考核细则》及招标文件规定的其他考核要求进行考核。
③制定详细的日常维保操作流程。
（3）日常维保质量、安全、人员管理等相关制度。
①建立设备材料管理和材料设备的供应制度。准备充足的维修材料以应对日常维修及突发事件的需要，采购的材料及设备必须符合国家质量标准，并不得低于原有标准。
②建立安全生产主体责任制度。安全生产管理制度包括：安全生产责任制、安全生产检查制度、安全操作规程、安全行车规定、安全生产教育培训制度、事故隐患内部报告和奖励制度等。
③建立齐全规范的人员岗位管理和技术培训制度。工作人员必须持证上岗，并熟悉亮化设施的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。
（4）仓库及备品备件。
成立项目小组，统筹本项目运维管理工作。设置办公区、值班区、车辆停放区、器材堆放区、备件及替换件仓库、拆除件存放仓库等区域。
①办公区：配置满足项目管理人员日常办公所需办公桌椅、文件档案柜、通讯设备；
②值班区：设置不少于2个固定值班工位，具备休息、应急联络条件，满足全天候应急值守需求；
③车辆停放区：预留可容纳不少于3台运维作业车辆的专属停放场地，场地平整、进出通行顺畅；
④器材堆放区：分区收纳检修工具、线缆、辅材、安全防护用具，做到分类摆放、台账清晰；
⑤备件及替换件仓库：设立备件仓储空间，根据项目亮化控制系统、配电箱、控制器、灯具等设备型号储备足量常用备品备件，建立出入库管理制度，备件库存可满足日常抢修替换需求；
⑥拆除件存放仓库：对工程拆除、更换下来的老旧设备、报废件分区集中存放，做到分类归集，按采购人要求统一处置。
所有功能区域布局合理，落实防火、防雨、防尘、防盗措施，建立区域管理制度。
（5）突发事件应急预案。
制定极端天气、各类突发事件的应急预案，包含应急响应机制、处置措施、
应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案等。
（6）维保亮化效果。
维保亮化效果需达到《盐城市市区亮化设施维护考核细则》要求，设施完好率≥95%，亮灯率≥95%。

	强电控制系统升级方案
	强电控制系统升级方案，至少包含：
（1）强电控制系统根据亮度自动化控制的理解和具体实施方案阐述。
增加光感应监测设备，接入强电控制系统，引入自动化控制机制，实现根据亮度值自动控制亮化设施开启等。
（2）强电控制系统数据统计功能的理解和具体实施方案阐述。
系统增加在线率的周、月和年度统计功能。在现有强电控制系统平台软件基础上，进行功能升级，增加根据亮度值自动控制强电设施开启功能和平台数据统计功能（如周、月在线率统计等）。项目集控中心软件升级及硬件更新自合同签订之日起30日内完成。
（3）强电控制系统的可扩展性和第三方接入能力。考虑到本项目实施特点及可扩展性需要，集控中心软硬件系统须预留余量且具有不低于2000幢楼宇的强电控制节点端接入能力（包含或不限于带宽、硬件规格、软件平台、软件接口等）及第三方设备接入能力（包含或不限于光感应监测设备、温湿度传感器、水浸传感器等）。

	组网及网络安全方案
	组网及网络安全方案，至少包含：
（1）强、弱电设备分别组建内部网络。
强弱电控制系统分别独立组网，组建强弱电控制内部网，不得接入其他网络。针对网络安全要求，配置合理安全策略，针对网络安全防护能力提升落实风险点排查与整改。
（2）互联网专线和强、弱电节点段设备物联网卡的选取与维护。投标人自行查勘现场并进行测算专线数量及带宽（不低于100M带宽），须保证互联网专线满足系统正常运行，在服务期内免费提供满足系统运行的所需带宽及专线数量，如采购人巡查发现未能达到正常运行要求须无条件进行整改。租赁时间为3年，费用由中标单位自行承担。投标人自行查勘现场并进行测算数量及流量，须保证物联网卡满足系统正常运行，保证组建内部网，在服务期内免费提供满足系统运行的所需流量及网卡数量，如采购人巡查发现未能达到正常运行要求须无条件进行整改。服务时间为3年，费用由中标单位自行承担。
（3）网络安全硬件及软件的维保方案。
为保证集控系统安全，数据备份一体机、下一代防火墙、日志审计系统等涉及网络安全的软硬件提供三年原厂质保和升级服务。
（4）突发网络安全事件应急预案。
制定突发网络安全事件的应急预案，包含应急响应机制、处置措施、
应急终止后的善后、恢复等的措施方案等。

	合理化建议
	结合项目实际情况及采购需求，合理利用现有设备及资源，提出合理化建议，提前消除潜在隐患与风险点，提升维保质量及效果。

	业绩
	投标人自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有亮化建设、亮化运维、远程管控、智慧照明、能耗管理等类似项目业绩的优先。

	人员配备
	1.投标人拟派项目负责人具有项目所需电气类或计算机类中级及以上职称或证书的优先。
2.投标人团队服务人员：拟派现场服务人员不少于4人，具有计算机类中级及以上职称或证书、低压电工证和高处作业证的优先。


采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	市区楼宇亮化及集控系统更新维护项目
	其他未列明行业



   （三）盐城市市区亮化设施维护考核细则
盐城市市区亮化设施维护考核细则
为了加强亮化设施维护管理，确保盐城市市区夜间亮化形象，落实亮化设施维护责任，特制定本细则。
第一条  亮化设施维护范围包括集控中心软硬件、强弱电控制系统、强弱电控制节点端设备、灯具、管线及其他配套。
第二条  考核方式分为月度考核和年度考核。
第三条 月度考核细则：
	序号
	考核项目及分值
	考核指标
	评分方法

	1
	亮化设施完好率（20分）
	≥95%

	1.每月组织1次白天检查考核。由甲、乙双方共同在109幢市直管楼宇中随机抽10幢楼宇进行考核，以单幢楼宇作为计分单位计算亮化设施完好率，亮化设施完好率=抽查亮化设施完好楼宇数量/10*100%，亮化设施完好率＜95%，每少1%扣1分，扣完20分为止。注：抽查发现亮化灯具损坏、管线裸露、连接点松动、控制设备损坏、箱柜损坏等任意2处及以上情形的，视为该幢楼宇亮化设施不完好。
2.每月组织4次夜晚亮灯期间（节日模式）检查考核。对109幢市直管楼宇的亮灯情况进行全面检查，以单幢楼宇作为计分单位计算亮化设施完好率，亮化设施完好率=亮化设施完好楼宇数量/109*100%，每次考核，亮化设施完好率＜95%（四舍五入），每少1%扣0.25分，扣完20分为止。注：通过检查楼宇实际采用灯具完好情况判定楼宇亮化完好情况，楼宇亮化完好情况分为好、中、差三个等次，好是指洗墙灯、线条灯、投光灯、双向壁灯、四向壁灯各≤1盏不亮、跳闪、亮不全，点光源≤2%的数量不亮、跳闪；中是指洗墙灯、线条灯、投光灯、双向壁灯、四向壁灯中任意一种灯具＞1、≤2盏不亮、跳闪、亮不全或点光源＞2%、≤5%的数量不亮、跳闪；差是指洗墙灯、线条灯、投光灯、双向壁灯、四向壁灯中任意一种灯具＞2盏不亮、跳闪、亮不全或点光源＞5%的数量不亮、跳闪。楼宇亮化完好情况评为好等次的视为该幢楼宇亮化设施完好，中等次的视为0.5幢楼宇亮化设施完好，差等次的视为该幢楼宇亮化设施不完好。
以上考核累计计分，扣完20分为止。

	2
	亮灯率（20分）
	≥95%
	每月组织4次夜晚亮灯期间（节日模式）检查考核（与检查考核楼宇亮化设施完好情况同步进行）。对109幢市直管楼宇的亮灯情况进行全面检查，以单幢楼宇作为计分单位计算亮灯率，亮灯率=亮灯楼宇数量/109*100%，亮灯率＜95%（四舍五入），每少1%扣0.25分，扣完20分为止。 
注：
1.因线路故障、集控系统故障等原因导致整幢楼宇亮化不能开启视为该幢楼宇不亮。
2.检查发现整幢楼宇不亮时，如乙方在1小时之内修复亮灯的，计入亮化设施完好率进行考核，1小时之内未能及时修复的，计入亮灯率考核。
3.单次考核＞10幢楼宇不亮，扣20分。

	3
	控制系统（20分）
	功能正常、运行良好

	1.通过市区景观亮化集中控制系统平台检查所有接入集控系统楼宇亮化在线情况。29幢媒体屏楼宇亮化弱电控制月平均在线率＜100%（四舍五入），每少1%，扣0.5分；350幢双色温楼宇亮化弱电控制月平均在线率＜95%（四舍五入），每少1%，扣0.5分；894幢楼宇亮化强电控制的月平均在线率＜95%（四舍五入），每少1%，扣0.5分；市区其他区域及新增楼宇亮化强电控制的月平均在线率＜80%（四舍五入），每少1%，扣0.5分，扣完20分为止。
2.通过上级交办、日常巡查、市民举报等各种渠道发现894幢楼宇亮化存在异常亮灯情形的，每处扣0.25分。注：异常亮灯情形为不按规定时间提前亮灯、延迟关灯15分钟以上，或者白天除经批准亮灯检修以外异常亮灯超过15分钟，无论是整幢楼或者局部灯具异常亮灯的，均视为1处予以扣分，扣完20分为止。
以上考核累计计分，扣完20分为止。

	4
	故障修复响应及时率（20分）
	100%
	1.乙方应根据甲方要求，积极参加维保服务工作，明确项目负责人1人，每周向甲方汇报一次维保情况，具体汇报时间、形式由甲方指定，缺席一次扣0.5分，无故不参加甲方组织的工作会议，每次扣1分；现场维护人员应不少于4人，甲方每月抽查4次，发现不足4人，每次每少1人扣0.5分。
2.对甲方考核发现和临时交办的问题，维护人员应在1小时之内到达现场，24小时内修复。未按时修复的，每延迟1小时扣0.2分。
3.复杂问题、特殊情况不能及时修复的，维护人员响应后应及时向甲方提出申请，由甲方根据实际情况适当延迟修复时间，但修复时间最长不超过48小时，未按时修复的，每延迟1小时扣0.1分。
注：延迟时间不足1小时的按1小时计算。
以上考核累计计分，扣完20分为止。

	5
	安全文明作业（15分）
	制度健全，措施落实，安全文明施工，无事故、无投诉
	1.乙方未建立规范、完整的维护管理方案，包括日常管理机制、维修设备和专业技术人员的配备、维护维修方案、日常巡查制度等扣5分,方案不全每缺少1项扣1分，扣完5分为止。
2.维护人员未按有关规程规范维护作业，每发现1例，扣1分，因不文明施工导致市民投诉的，每例扣1分，媒体曝光的，每例扣2分，扣完10分为止。

	6
	维护台账（5分）
	维护台账资料健全、按时报送
	乙方需每日安排人员巡查亮化设施，并做好记录，每月向甲方报送台账资料。台账资料不全的，每少1天扣0.5分，不按时报送的，每次扣0.5分。


第4条  检查考核亮化设施完好率、亮灯率，甲方通知乙方派员参加考核。
第5条  月度考核与维保服务费用挂钩。
第六条  一年内月度考核得分低于70分或者连续2个月低于80分的，甲方有权终止服务合同。
[bookmark: _Toc120614281]第七条  月度考核为年度考核的依据，年度考核得分为考核年度中月度考核得分的平均值，年度考核得分低于85分的，甲方将终止服务合同，不再续签。









第五章  定标原则与评标标准
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标标准
本项目评分总分值为100分。
	类别
	评分因素
	评分标准
	分值

	价格部分（20分）
	投标报价
	满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×20（该结果四舍五入，保留两位小数）。
	20分

	参数响应（30分）
	满足招标文件技术要求程度
	招标文件“技术及服务要求”中标注“▲”的为重要响应参数（共10项），有一项满足得3分，全部满足得30分。
注：根据投标人提供的技术参要求应及偏离表、相关证明材料进行评审。
	30分

	技术部分（41分）
	强电控制系统维保实施方案
	投标人自行查勘现场，根据采购文件第四章采购需求三（二）详细服务要求表相应要求，编制详细强电控制系统及节点端设备的维保实施方案，方案至少包含：（1）强电控制系统及节点端设备维保内容阐述 ；（2）软硬件满足兼容性要求与做法；（3）日常维保工作计划（含团队人员安排、巡检周期等）和流程；（4）日常维保质量、安全、人员管理等相关制度；（5）仓库及备品备件；（6）突发事件应急预案。
方案优于项目需求的得10分；方案符合项目需求的得7分；不满足项目需求或未提供得0分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。
	10分

	
	弱电控制系统维保实施方案
	[bookmark: OLE_LINK1]投标人自行查勘现场，根据采购文件第四章采购需求三（二）详细服务要求表相应要求，编制详细弱电控制系统及节点端设备的维保实施方案，方案至少包含：（1）弱电控制系统及节点端设备维保内容阐述 ；（2）软硬件满足兼容性要求与做法；（3）日常维保工作计划（含团队人员安排、巡检周期等）和流程；（4）日常维保质量、安全、人员管理等相关制度；（5）仓库及备品备件；（6）突发事件应急预案。
方案优于项目需求的得10分；方案符合项目需求的得7分；不满足项目需求或未提供得0分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。
	10分

	
	亮化设施维保实施方案
	投标人自行查勘现场，根据采购文件第四章采购需求三（二）详细服务要求表相应要求，编制详细亮化设施的维保实施方案，方案至少包含：（1）亮化设施维保内容的阐述；（2）日常维保工作计划（含团队人员安排、巡检周期等）和流程；（3）日常维保质量、安全、人员管理等相关制度；（4）仓库及备品备件；（5）突发事件应急预案；（6）维保亮化效果。
方案优于项目需求的得8分；方案符合项目需求的得5分；不满足项目需求或未提供得0分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。
	8分

	
	强电控制系统升级方案
	投标人自行查勘，根据采购文件第四章采购需求三（二）详细服务要求表相应要求，制定详细强电控制系统升级方案，方案至少包含：（1）强电控制系统根据亮度自动化控制的理解和具体实施方案阐述；（2）强电控制系统数据统计功能的理解和具体实施方案阐述（3）强电控制系统的可扩展性和第三方接入能力。
方案优于项目需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；不满足项目需求或未提供得0分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。
	5分

	
	组网及网络安全方案
	投标人自行查勘，根据采购文件第四章采购需求三（二）详细服务要求表相应要求，制定详细组网及网络安全方案，方案至少包含：（1）强、弱电设备分别组建内部网络的理解与具体方案；（2）互联网专线和强、弱电节点段设备物联网卡的选取与维护；（3）网络安全硬件及软件的维保方案；（4）突发网络安全事件应急预案。
方案优于项目需求的得5分；方案符合项目需求的得3分；不满足项目需求或未提供得0分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。
	5分

	
	合理化建议
	结合项目实际情况及采购需求，合理利用现有设备及资源，提出合理化建议，提前消除潜在隐患与风险点，提升维保质量及效果。具有针对性、全面且可行、详细且可操作的建议不少于3条得3分；具有针对性、全面且可行、详细且可操作的建议2条得2分；具有针对性、全面且可行、详细且可操作的建议1条得1分；建议缺失或未提供，得0分。
	3分

	商务部分（9分）
	业绩
	投标人自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有亮化建设、亮化运维、远程管控、智慧照明、能耗管理等类似项目业绩，每提供一个业绩得1分（以成交合同签订时间为准），本项最高得3分，未提供不得分。
注：投标人须提供业绩合同原件扫描件，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，否则不计分。
	3分

	
	人员配备
	1.投标人拟派项目负责人具有项目所需电气类或计算机类高级职称或证书的得2分;具有项目所需电气或计算机类中级职称或证书的得1分，本项最高得2分。（提供有效期内证书原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分，同一人员有多本证书的按最高的计取）。
2.投标人团队服务人员：具有计算机类中级及以上职称或证书，有一名得1分，最高2分，具有2名低压电工证的得1分（提供一名或不提供不得分），具有2名高处作业证的得1分（提供一名或不提供不得分），本项最高得4分。
注：提供有效期内证书原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。涉及人员资质证书的均需提供投标单位近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明加盖投标人公章方可得分。
	6分

	合计
	　
	100























第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282]


投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）       
      日   期 ：              







投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、投标分项报价表
十二、技术要求响应及偏离表
十三、商务要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、服务方案等
十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
 
 
 
 
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报表
至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供
 
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
  我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]



七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：           
被授权人联系电话：（手机）        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日期：                      
 
 
 
法定代表人及被授权人身份证复印件：
 









八、投标函
致：        
根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加         采购编号为        ，               的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：        
                     日  期：        
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
备注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的采购文件编号为      的         采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
 
         供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 

 
 
 
 
 


[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK108]十一、投标分项报价表
投标人全称（电子签章）：
	序号
	项目
	项目/服务名称
	参数/功能要求
	单位
	数量
	单价（元）/年
	合价（元）
/3年
	备注：品牌（如有）

	一、集控中心部分
	
	
	
	

	1
	集控中心维保服务
	集控中心现有设备及软件维保
	详见技术参数要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	2
	
	互联网专线租赁
	详见技术参数要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	3
	
	物联网卡

	详见技术参数要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	4
	集控中心软件升级及硬件更新
	强电控制系统功能升级
	详见技术参数要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	5
	
	机房、操作室智能门禁安防服务
	详见技术参数要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	6
	
	机房智能视频监控服务
	详见技术参数要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	7
	
	集控中心整体办公环境维保
	详见技术参数要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	二、弱电控制节点端部分
	
	
	
	

	8
	媒体屏楼宇节点端维保
	媒体屏楼宇节点端维保
	详见技术参数要求及相关说明
	幢
	29
	
	
	

	9
	双色温楼宇节点端维保
	双色温楼宇节点端维保
	详见技术参数要求及相关说明
	幢
	350
	
	
	

	三、强电控制节点端部分
	
	
	
	

	10
	强电控制节点端维保
	强电控制节点端维保
	详见技术参数要求及相关说明
	幢
	894
	
	
	

	四、亮化灯具及配套设施部分
	
	
	
	

	11
	亮化设施维保
	亮化设施维保
	详见技术参数要求及相关说明
	幢
	109
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）





备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）人工费包括（人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、差旅费、人身意外伤害险等）、验收费、会务费、投标费用、招标代理服务费、审计费、税金、各类风险费、管理费、利润、国际国内运输等保险费、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。          














十二、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 

[bookmark: _Hlt26955054] 
十三、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26955066] 
 
 
 
 
 
十四、开标一览表
项目编号：JSZC-320900-JSGM-G2026-0001
采购包：1
货币单位：人民币元 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	市区楼宇亮化及集控系统更新维护项目

	详见投标文件
	                 元

	总价（大写）
	金额大写



投标人公章：                               （电子签章）

日期：     年     月     日







十五、服务方案等



















十六、盐城市政府采购事前信用承诺书 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
  （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
  （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
  （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
  （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
  （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
  （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                              法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年   月   日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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