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第一章 竞争性磋商公告
	项目概况
建湖县社会治安综合治理中心改造项目JSZC-320925-WYGS-C2025-0076采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2025-9-9 9:00（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320925-WYGS-C2025-0076  
项目名称：建湖县社会治安综合治理中心改造项目 
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：本项目预算价为105.95万元，投标报价高于预算价的作无效标论处。
采购需求：建湖县社会治安综合治理中心改造项目包含传达室、接建楼、附属停车场及围墙等工程的施工，具体内容详见施工图纸及工程量清单。
合同履行期限：合同签订后50日历天内竣工，完成项目的全部施工内容。
本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函）；
2.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；
3.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；
4.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
4.投标人须具有行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，并取得有效的企业安全生产许可证；
5.投标人拟投入本项目的项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，并取得建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书。
5.1其他要求：
5.1.1项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：
项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
5.1.2投标申请人须保证代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供开标前1个月（不含投标当月）在本单位缴纳养老保险承诺函或缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 
方式：本项目采用网上注册登记方式 
售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2025-9-9 9:00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 
五、开启
时间：2025-9-9 9:00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
2.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单：
2.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
2.2投标人递交无竞争力投标文件的。
3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
4.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
5.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
7.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。
8.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
9.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。
10.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
11.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
12.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
单位名称：中共建湖县委政法委员会
单位地址：江苏省盐城市建湖县城人民南路与森达路岔口东南角
联系人：彭先生
联系电话：18012532968
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏伟业项目管理有限公司
单位地址：建湖县双湖路建设大厦三楼
联系人：商先生
联系电话：18151383308
3.项目联系方式
项目联系人：商先生
电话：18151383308
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	项目名称
	建湖县社会治安综合治理中心改造项目

	采购内容
	详见磋商公告

	项目地点
	采购人指定地点

	标段划分
	一个

	采购人联系人
	彭先生
	电  话
	18012532968

	代理机构联系人
	商先生
	电  话
	18151383308

	投标保证金
	为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

	履约保证金
	中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，在项目结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

	合同履行期限
	合同签订后50日历天内竣工，完成项目的全部施工内容。

	投标有效期
	投标截止日起 60天（日历天）

	投标文件
	电子投标文件一份(通过系统提交)，纸质投标文件正本壹份，副本贰份。中标公示结束后由中标人邮寄至江苏伟业项目管理有限公司（建湖县双湖路建设大厦三楼），未中标单位不需要提供。

	竞争性磋商
时间及地点
	时间：2025年9 月9日9时
竞争性磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

	预算金额
	本项目预算价为105.95万元，投标报价高于预算价的作无效标论处。

	资格审查
	资格后审

	评标办法
	综合评分法

	质疑受理部门
	联系部门：中共建湖县委政法委员会/江苏伟业项目管理有限公司
联系电话：18012532968/18151383308
通讯地址：江苏省盐城市建湖县城人民南路与森达路岔口东南角/建湖县双湖路建设大厦三楼

	投诉受理部门
	联系部门：建湖县财政局
联系电话：0515-86233622
通讯地址：建湖县双湖路建设大厦

	解释权
	本竞争性磋商文件的最终解释权归采购人所有。

	其他要求
	投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，列入不良行为记录名单。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc3502][bookmark: _Toc205811295][bookmark: _Toc25598]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Hlt16619475]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）合同文本；
（4）采购需求；
（5）评审方法与评审标准；
（6）响应文件格式。
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，招标代理可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“建湖县公共资源交易电子化服务平台”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，招标代理将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2招标代理可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、线上响应文件的编制、密封及提交
9.1响应文件的编制要求
9.1.1 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝；
9.1.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
9.2 投标语言及计量单位  
9.2.1 响应文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写；
9.2.2 关于投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位；
9.2.3 原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的响应文件将作无效投标处理；
9.2.4 翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的响应文件将作为无效投标处理。
9.3电子响应文件其他要求
9.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本磋商文件的组成部分；
9.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担；
9.3.3投标人应当对磋商文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答；
9.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
9.4投标人应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
9.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。
9.6 投标人应在磋商文件所附的投标报价表上写明投标货物的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。
投标人在响应文件中应按照本磋商文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。
9.7线上响应文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作。
9.7.1基本目录
（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见磋商文件第六章《响应文件相关格式》）。
9.7.2资格条件
（1）有效的营业执照原件扫描件；
（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；
[bookmark: OLE_LINK20]（5）无重大违法记录声明函原件扫描件；
（6）投标人有效的资质证书原件扫描件；
（7）投标人有效的安全生产许可证原件扫描件；
（8）投标项目负责人有效的安全生产考核合格证（B类）原件扫描件；
（9）投标项目负责人有效的建造师注册证书原件扫描件；
（10）投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供开标前1个月（不含投标当月）在本单位缴纳养老保险承诺函或缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。
上述（1）-（10）必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效，如供应商采用联合体投标，被联合体单位的证书扫描件上传至牵头单位标书中，以牵头单位投标。
9.7.3符合条件
（1）报价：①《投标函》；②清单报价表。
（2）商务资信：①供应商登记表；②服务承诺函；③公共资源交易投标信用承诺书；④建湖县政府采购事前信用承诺书；⑤《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》。
（3）技术响应：《技术要求响应及偏离表》。
上述（1）-（3）符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见磋商文件第六章《响应文件相关格式》，否则投标无效。
9.7.4企业报价折扣证明
投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招磋商文件第六章《投标文件相关格式》）。
9.7.5磋商文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。
注：投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。
9.8签订合同前，中标人必须向采购人提交其响应文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
9.9响应文件线上格式要求
9.9.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。
9.9.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
9.9.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。
9.10线上响应文件的密封、签署、盖章要求
9.10.1响应文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照磋商文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
9.10.2响应文件的签署要求：见磋商文件第六章《响应文件相关格式》。
9.10.3响应文件的盖章要求：见磋商文件《线上响应文件编制要求》和磋商文件第六章《响应文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
9.10.4投标人未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
9.11 响应文件的提交与接收
9.11.1响应文件提交与接收时间：
线上提交与接收时间：提交响应文件截止时间前。
9.11.2响应文件提交与接收地点：
线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
9.12响应文件的撤回与修改
9.12.1响应文件的撤回
9.12.1.1电子响应文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》；
9.12.1.2投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
9.12.2响应文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》；
9.12.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子响应文件作任何修改。
9.12.4在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
9.13响应文件的语言及度量衡单位
9.13.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.13.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“建湖县公共资源交易电子化服务平台”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“建湖县公共资源交易电子化服务平台”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.3投标报价高于预算金额及最高限价的作无效标论处。
12.4供应商应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是磋商文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，报价包括施工全部工作所需的材料费、人工费、机械费、办公费、措施费、交通费、招标代理费、税收等一切费用，除中标价外，采购人不再支付其他任何费用。对供应商认为未考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中不可预见费等一切费用。
12.5供应商自行组织、自费前往现场勘察。如需帮助，可向采购人提出。供应商应对项目现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制响应文件和签署实施的施工图设计审核咨询服务合同所需的各项资料。供应商应承担现场考察的责任、风险和费用。现场考察过程中，供应商如发生人身伤亡、财产或其他损失，不论何种原因造成，采购人概不负责。
12.6招标代理服务费：
经研究决定如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向采购代理机构交纳招标代理服务费，本项目招标代理服务费按按照苏招协[2022]002号文的收费标准*80%收取（通过数字人民币方式交款），该费用由中标单位在领取中标通知书并签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。
12.7供应商应在磋商文件所附的投标报价表上写明投标服务的单价和投标总价。如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准。若单价金额的小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。供应商只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，供应商投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。
12.8供应商在响应文件中应按照本磋商文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）。
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为招标代理规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，招标代理于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝招标代理的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1 招标代理拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
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22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
22.2参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。
22.3供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
22.4供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
22.5磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
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23.1招标代理将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，招标代理将设专门人员与供应商联系。
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24.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
24.7磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
24.8磋商结束后，磋商进入报价环节，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在20分钟内进行最后报价，二轮报价不得高于首轮报价。本项目二轮报价为最后报价（具体格式以苏采云系统为准），在规定的时间内未进行最后报价的供应商视为弃权。在规定时间内提交最后报价的供应商不得少于3家。
二轮报价报总价，最终综合单价根据一轮报价的投标单价，计算出下浮率同比例下浮，综合单价计算公式如下：（二轮总价/一轮总价）*一轮综合单价。
24.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商。
24.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
24.11未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
24.12参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。磋商小组所有成员应集中与实质性响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
24.13在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容；
24.14磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以邮件形式同时通知所有参加磋商的供应商；
24.15评审方法和标准
24.15.1评审方法：由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；
24.15.2综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分；
24.15.3评审标准见本磋商文件第五部分中的详细要求。
24.16如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规讨论决定。
24.17磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
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26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
26.1.2符合性审查：
依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形详见27.2.2.4.1。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
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27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
27.2.2.1响应文件的审查
27.2.2.1.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行。
27.2.2.1.2评标委员会将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。
27.2.2.2评标委员会将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
27.2.2.2.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
27.2.2.2.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；
27.2.2.2.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；
27.2.2.2.4评委会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
27.2.2.3对响应文件的初审
27.2.2.3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查
27.2.2.3.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格；
27.2.2.3.1.2符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
27.2.2.4符合性检查：
27.2.2.4.1符合性检查：
依据磋商文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求。
（1）投标人未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；
（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；
（3）投标人在报价时采用选择性报价；
（4）投标人不具备磋商文件中规定资格要求的；
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价（即最高费率）的或改变固定价的；
（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（8）投标人串通投标；
（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10）不符合磋商文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形（如低于当地最低工资标准）；
（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章；
（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。
27.2.2.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将告知其理由。评标委员会决定投标响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
27.2.2.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：
27.2.2.5.1不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
27.2.2.5.2不同投标人的响应文件由同一单位或个人编制的；
27.2.2.5.3不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；
27.2.2.5.4不同投标人的响应文件相互混装的；
27.2.2.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的；
27.2.2.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
27.2.2.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的；
27.2.2.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。
27.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）因系统故障原因造成开标不成功的；
（6）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，见本磋商文件第五章规定。
27.3异常低价审查
27.3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.3.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.4采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.4.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
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28.1采购人将根据磋商小组的书面评标报告，依据法律法规确定排名第一的为中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。
28.2磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.3推荐的中标候选人数为3名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者招标代理工作人员恶意串通的；
28.4.3向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；
28.4.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑和投诉
29.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；
29.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；
29.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；
29.4质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
29.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
29.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；
29.7 投标人认为磋商文件内容违法或不当的，应当在磋商文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5(如有)供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 质疑或投诉程序
投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。
29.10 恶意投诉情形
下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：
（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；
（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；
（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；
（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；
（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；
（6）一年内三次以上失实投诉的；
（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。
[bookmark: _Hlk153783081]29.11投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：
（1）无故放弃中标；
（2）串通投标；
（3）存在弄虚作假行为；
（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；
（5）其他违反法律、法规的行为。
对三年内在与采购人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致采购人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，采购人可以拒绝其参加投标。
29.12电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：
http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，招标代理将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
33.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。
具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（手册下载地址：盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383-办事指南）；
33.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；
33.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA（意源CA）。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)数字证书CA及电子签章办理指南》；
33.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；
33.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；
33.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
34、政府采购履约资金扶持政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。
35.其他
35.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
35.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
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合同协议书
采购人（全称）：     中共建湖县委政法委员会       （以下简称甲方）
中标人（全称）：                                  （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县社会治安综合治理中心改造项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、合同标的
1.中标价即为合同价。
合同金额为：人民币（大写）                元（￥            元）。
2.合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的材料费、人工费、机械费、办公费、措施费、交通费、招标代理费、税收等一切费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
3.履约保证金
3.1乙方在签订合同时，须向甲方交纳项目中标价5%的履约保证金，于项目服务期满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
3.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
3.3履约保证金的退还：
3.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3.3.2时间：项目服务期满后退还。
3.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
3.3.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
3.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
4.项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。
5.甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
二、项目内容
1.项目名称：建湖县社会治安综合治理中心改造项目 
2.项目内容：建湖县社会治安综合治理中心改造项目包含传达室、接建楼、附属停车场及围墙等工程的施工，具体内容详见施工图纸及工程量清单。
3.项目地点：甲方指定地点。
4.合同履行期限：合同签订后50日历天内竣工，完成项目的全部施工内容。
5.项目负责人姓名：      ；身份证号：         ；联系电话：         。
三、技术资料
1.乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
2.未甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如果乙方违反，按照合同金额的20%支付违约金，并承担给甲方造成的损失。
[bookmark: _Toc205811297][bookmark: _Toc25121][bookmark: _Toc52]3.材料必须选用经甲方认可的知名品牌产品，颜色施工前经甲方认可。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权并影响到甲方使用该服务标的的，甲方有权解除合同，要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，并由乙方赔偿造成的甲方全部损失。
五、合同转包或分包
1.本合同范围的施工，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
六、合同款项支付
1.根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同预算金额的30%；签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；
2.工程竣工验收合格后付至工程合同价的40%，工程竣工验收合格满一年再付工程合同价的30%，余款在工程竣工验收合格满二年且通过审计后一次性结清，以审计结果作为价款结算依据。
    七、结算
工程结算方式为：中标价±设计变更＋磋商文件和合同约定可以调整的价格。
无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，甲方要求乙方的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本磋商文件及施工合同约定允许调整外，中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。其中，由乙方代交纳的相关规费等费用，在最终结算时凭缴费发票进入结算总价中。
本工程采用固定单价合同，合同中综合单价因工程量清单漏项或设计变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：
甲方工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，合同中有类似变更工程量清单项目的价格，参照类似价格确定变更价格；合同中无类似变更工程清单项目的价格，其相应综合单价由甲方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、苏建价〔2016〕154号文附件1：2014年 《江苏省建设工程费用定额》 营改增后调整内容（以下简称 《费用定额》）、苏建函价〔2018〕298号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知提出、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告、苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知，甲方可参照本工程磋商文件中招标预算价确定的依据计取费用，材料价格按2025年第6期建湖县建筑材料预算指导 价确定综合单价下浮后结算。乙方提供的工程量清单漏项或设计变更的综合单价的下浮幅度按照中标时的工程下浮幅度[工程下浮幅度指中标价和甲方预算价同时扣除甲方预算价中的其他项目费中的暂列金额、暂估价和乙方供应材料价格及税金后相比的下浮率]。
由于设计变更等原因引起的工程量增减或原工程量清单中的工程量误差，其综合单价执行投标时的综合单价。
工程量的变化（是指由于分部分项工程量清单有误或设计变更引起的与招标时本工程的分部分项工程量清单相比而至的工程量清单项目工程量数量的增减）除砼和砖砌体的工程量改变而引起模板和脚手费用可以调整外，其余措施费用一律不得调整。因此甲方要求各乙方投标前必须自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
乙方有权根据实际需要，增加或减少部分工程量。竣工结算时按实际完成的工程量进行调整，甲方对此应有充分考虑，尤其是减少工程量而造成的总建安工程造价的减少。
清单中的暂列金额及暂估价如甲方委托乙方负责代购或实施的，按甲方签证认可的价格执行，将扣除甲供材料价格及其税金。
计日工：施工过程中发生的计日工资单价为100.00元/工日（综合价）按实计算。
八、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、权利与义务
10.1甲方权利与义务
10.1.1甲方有权按照合同规定、国家法律、有权对乙方服务工作随时进行监督、管理，发现乙方工作存在质量问题，可要求乙方立即整改；
10.1.2乙方如因人员配备、工作内容等不能满足甲方要求，且未在规定时间内按甲方要求进行整改的，每发生一次扣除5000元，情节严重的，甲方有权终止合同；
10.1.3甲方有义务按合同规定时间和数额支付给乙方相关费用。
10.2乙方权利与义务
10.2.1乙方对甲方提供的资料必须保守秘密；
10.2.2乙方应当按照磋商文件和相关要求委派身体健康、胜任岗位要求的人员进行工作。必须制定安全防范措施，工作人员应按照正确的、安全的流程进行操作；
10.2.3乙方在项目实施中发生的一切风险与事故，其后果与责任自行承担。
十、违约责任
1.乙方逾期未能按要求开展工作的，乙方应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；
2.乙方施工过程中出现违法违规、安全事故等情况的，乙方应自行承担相应的责任和损失。如造成恶劣影响，导致双方协议无法继续履行的，甲方有权解除本协议。
十一、安全责任
1.本项目乙方须确保安全实施，若发生安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与甲方一切无关。如发生安全质量事故或人身伤害事故，乙方应承担一切法律和经济责任（包含应负的连带责任），与甲方无任何关系。若乙方不能及时处理发生的问题和责任，并影响到甲方的工程进度及相关工作，甲方有权从乙方的项目款中直接支付费用以处理相关事务。
2.乙方必须按照规定对项目实施人员进行人身意外伤害的相关保险。
十二、不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任；不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。
十三、其他事项
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后7天内支付，否则应按未付金额的10%支付违约金。
十四、合同争议解决方式
本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
十五、其他
1.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
2.本合同有效期：     年  月  日至    年   月  日（以下单日为准）。
3.任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。
4.本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏伟业项目管理有限公司贰份。
5.本合同附件包括：招标文件、中标通知书及投标文件。
6.该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。
甲 方：                                   乙 方： 
地 址：                                   地 址： 
法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：
联系电话：                                联系电话：          
签订日期：  年 月 日
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工程质量保修书
发包人（甲方）：                          
承包人（乙方）：                          
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：         。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3、装修工程为   2   年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5、供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
6、配套给排水设施、道路等配套工程为   2   年；
7、其他项目保修期限约定如下：               。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：                     
地  址：                               地  址：                             
法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：                 
委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：                 
电  话：                                电  话：                             
传  真：                                传  真：                             
开户银行：                              开户银行：                           
账  号：                                账  号：                             
邮政编码：                              邮政编码：                           
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一、项目概况
项目编号：JSZC-320925-WYGS-C2025-0076  
项目名称：建湖县社会治安综合治理中心改造项目 
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：105.95万元
采购需求：建湖县社会治安综合治理中心改造项目包含传达室、接建楼、附属停车场及围墙等工程的施工，具体内容详见施工图纸及工程量清单。
合同履行期限：合同签订后50日历天内竣工，完成项目的全部施工内容。
本项目（是/否）接受联合体：否。
二、技术要求及相关说明
	序号
	项目名称
	技术要求及相关说明
	计量
单位
	工程量

	
	传达室（土建）拆除工程
	
	

	1
	结构凿洞
	清单特征：
1、凿洞部位:外墙开门洞
2、凿洞尺寸:1100*2550
工作内容：1、支撑、拆墙，立门窗樘，拌、铺砂浆、递砌砖，安装过梁，修粉内墙，清理旧料及垃圾堆。
	个
	1

	2
	砖砌体拆除（窗改门）
	拆卸砖墙及窗、拌、运、铺砂浆，递、砌砖，修补内粉刷。清理旧料及垃圾。
	樘
	1

	3
	结构凿洞
	清单特征：
1、凿洞部位:内墙开窗洞
2、凿洞尺寸:1200*1500
工作内容：1、支撑、拆墙，立门窗樘，拌、铺砂浆、递砌砖，安装过梁，修粉内墙，清理旧料及垃圾堆。
	个
	1

	4
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖
2、墙体类型:外墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5预拌砂浆
	m3
	0.91

	5
	其他小型构件（门窗头过梁）
	　
	m3
	0.15

	6
	预制构件钢筋
	　
	t
	0.01

	　
	门窗工程
	　
	

	7
	金属窗（固定橱窗）
	1、玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃
	m2
	1.92

	8
	金属门窗套
	清单特征：
1、基层材料种类:细木工板 δ18mm
2、面层材料品种、规格:1.0厚8K不锈钢镜面板 
工作内容：1、清理基层2、立筋制作、安装3、基层板安装4、面层铺贴
	m2
	2.22

	9
	铝合金玻璃门
	清单特征：
1、门框或扇外围尺寸:1100*2550
2、门框、扇材质:铝合金型材，壁厚不小于2.0
3、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
工作内容：1、门安装2、五金安装3、玻璃安装
	樘
	2

	　
	天棚工程
	　
	

	10
	吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距1200，吊杆上部与板底预留吊环固定。
2、龙骨材料种类、规格、中距:(1)、铝合金中龙骨双向中距1000(2)、铝合金横撑 25*22*1.3中距500
3、面层材料品种、规格:500*500*18矿棉板（样式满足招标人要求）
	m2
	8.85

	11
	抹灰面油漆
	清单特征：
1、基层类型:原乳胶漆墙面
2、腻子种类:901胶白水泥
3、刮腻子遍数:一遍
4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍
工作内容：1、基层清理2、刮腻子3、刷防护材料、油漆
	m2
	35.88

	12
	墙面喷刷涂料
	清单特征：
1、喷刷涂料部位:外墙
2、涂料品种、喷刷遍数:真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍
工作内容：1、基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍。
	m2
	10

	13
	墙面一般抹灰
	清单特征：
1、墙体类型:外墙
2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1：3水泥砂浆
3、分格缝宽度、材料种类:8厚1：2.5水泥砂浆
工作内容：1、基层清理2、砂浆制作、运输3、底层抹灰
	m2
	2.81

	14
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型:内墙
2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底
3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆抹平
	m2
	2.81

	15
	零星项目一般抹灰
	1、基层类型、部位:零星修补
2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆
3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆
	m2
	2.6

	16
	砼坡道
	1．门坡：挖土、夯底、铺碎石垫层。
2．浇捣混凝土。
3．调制砂浆、抹面。
	m2
	3.74

	17
	钢支架（屋顶广告牌）
	清单特征：
1、钢材品种、规格:热镀锌角钢、方管
2、安装高度:屋顶
工作内容：1、拼装2、安装3、探伤4、补刷油漆
	t
	0.98

	18
	墙面装饰板（屋顶广告牌）
	1、龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨
2、面层材料品种、规格、颜色:4厚双面铝塑板（铝面层21丝）
	m2
	65.1

	19
	金属字（屋顶广告牌）
	1、基层类型:铝塑板面
2、字体规格:高1.2米不锈钢烤漆字
3、固定方式:1cmPVC底板螺丝固定
	个
	13

	20
	其他构件(砼支墩)
	清单特征：
1、构件的类型:砼支墩
2、部位:屋顶
3、混凝土强度等级:C20砼
工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	2.25

	　
	接建楼（土建）拆除工程
	　
	

	21
	原有连廊拆除
	1、拆除原连廊(包含基础、柱、梁、板、墙体、装修等)及老楼天沟、建筑物范围内车棚拆除（含收边固定）、污水管网设施及地下构筑物、废弃绿化、树根等设施。
2、部分室内物品拆除后归招标人所有
3、拆除时需做好现场及相邻构筑物成品保护及卫生环境保护
4、含清除拆除后的建筑垃圾外运、施工单位自行勘探现场结合图纸及拆除方案费用包干（拆除残值归承包人所有），结算不调整
	项
	1

	　
	土石方工程
	　
	

	22
	平整场地
	1、土壤类别:一、二类土
2、弃土运距:按现场实际考虑
	m2
	309.39

	23
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m以内
3、弃土运距:按现场实际考虑
	m3
	110.83

	24
	挖基坑土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m以内
3、弃土运距:按现场实际考虑
	m3
	182.74

	25
	回填方
	1、密实度要求:按设计要求
2、填方材料品种:按设计要求
	m3
	209.24

	26
	余方弃置
	1、废弃料品种:多余土方
2、运距:按现场实际考虑
	m3
	234.33

	　
	砌筑工程
	　
	

	27
	砖基础
	1、砖品种、规格、强度等级:MU15水泥实心砖
2、砂浆强度等级:M10预拌水泥砂浆
	m3
	19.67

	28
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖
2、墙体类型:外墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
	m3
	51.69

	29
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖
2、墙体类型:内墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
	m3
	49.76

	30
	实心砖墙（大厅封窗）
	1、墙体类型: 1/2砖内墙
2、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0
	m3
	0.62

	　
	混凝土及钢筋混凝土工程
	　
	

	31
	垫层
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	17.15

	32
	带形基础
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	11.73

	33
	独立基础
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	35.46

	34
	基础梁
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	1.3

	35
	矩形柱
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
3、层高:8m内
	m3
	9.17

	36
	构造柱
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	7.76

	37
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
3、板厚:200mm内
4、层高8m内
	m3
	64.51

	38
	圈梁
	1、部位:地圈梁
2、混凝土种类:预拌砼
3、混凝土强度等级:C30
	m3
	6.66

	39
	圈梁
	1、部位:腰梁
2、混凝土种类:预拌砼
3、混凝土强度等级:C25
	m3
	5.65

	40
	过梁
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	0.38

	41
	压顶
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	1.24

	42
	栏板
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
3、老楼与新楼伸缩缝处
	m3
	2.04

	43
	天沟（檐沟）、挑檐板
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	12.57

	44
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:现浇混凝土构件HRB400钢筋 Φ10以内
	t
	7.844

	45
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:现浇混凝土构件HRB400钢筋 Φ10以外
	t
	7.722

	46
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:砌体加固钢筋
	t
	0.186

	47
	钢筋电渣压力焊接头
	1、钢筋类型、规格:电渣压力焊
	个
	80

	48
	植筋(屋顶伸缩缝处理）
	清单特征：
1、植筋孔径: Φ8
工作内容：1、孔点测定、钻孔、矫正、清孔、孔内清洗、干燥2、钢筋除锈3、调配结构胶、注胶、植入钢筋、养护
	根
	100

	49
	散水
	1、60厚C20细石混凝土面层
2、150厚3:7灰土分夯实
3、素土夯实
4、不详之处详见图集12J003-1B/A1
	m2
	51.98

	50
	台阶
	1、混凝土强度等级:C20
	m2
	1.32

	　
	门窗工程
	　
	

	51
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、窗代号及洞口尺寸:详见图纸
1、框、扇材质:90系列铝合金断桥隔热型材，壁厚不小于1.4
2、玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化玻璃
	m2
	49.86

	52
	木质门带套
	1、实木复合门，含门套
2、门代号：M1222(样式满足招标人要求)
3、门锁、不锈钢合页、门吸等五金综合报价
4、具体做法详见设计图纸
5、样式及规格需建设单位确认后方可施工
	樘
	6

	53
	木质门带套
	1、实木复合门，含门套
2、门代号：M1022(样式满足招标人要求)
3、门锁、不锈钢合页、门吸等五金综合报价
4、具体做法详见设计图纸
5、样式及规格需建设单位确认后方可施工
	樘
	1

	54
	铝合金玻璃门
	清单特征：
1、门框或扇外围尺寸:1100*2400
2、门框、扇材质:铝合金型材，壁厚不小于2.0
3、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
工作内容：1、门安装2、五金安装3、玻璃安装
	樘
	1

	　
	屋面及防水工程
	　
	

	55
	平屋面
	1、3厚弹性体(SBS)改性沥青卷材防水层(另计)
2、20厚1:3水泥砂浆找平层
3、LC5.0轻集料混凝土找坡层2%(最薄处为30厚)
	m2
	299.13

	56
	屋面卷材防水
	清单特征：
1、卷材品种、规格、厚度:3厚弹性体(SBS)改性沥青卷材防水层（Ⅱ型,聚脂胎片岩石,燃烧性能B2级）
2、防水层数:一层
3、防水层做法:热熔满铺
工作内容：1、基层处理2、刷底油3、铺油毡卷材、接缝
	m2
	386.34

	57
	屋面排水管
	清单特征：
1、排水管品种、规格:PVC水落管 Φ160
2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC水落斗 Φ160、屋面铸铁落水口(带罩) Φ150
工作内容：1、排水管及配件安装、固定2、雨水斗、山墙出水口、雨水箅子安装3、接缝、嵌缝4、刷漆
	m
	37.45

	58
	瓦屋面
	陶土波形瓦 防水砂浆底混合砂浆坐垫（与现状一致）
	m2
	45.02

	59
	垂脊
	1、脊件类型、规格尺寸:琉璃筒瓦脊（与现状一致）
	m
	52.25

	60
	琉璃包头脊
	　(脊头，与现状一致)
	座
	2

	61
	琉璃滚筒戗脊
	　（与现状一致）
	m
	2.4

	62
	琉璃翘角头（与现状一致）
	1、类型:翘角普通型
	座
	2

	63
	块料零星项目
	1、基层类型、部位:挑檐上口外侧面
2、安装方式:砂浆粘贴
3、面层材料品种、规格、颜色:灰色（规格与现状一致）
	m2
	13.06

	　
	金属结构工程
	　
	

	64
	砌块墙钢丝网加固
	1、材料品种、规格:墙体与柱梁接触处加一层钢丝网片，网片宽度400mm
2、加固方式:钢钉固定
	m2
	135.54

	65
	块料楼地面
	1、部位:室内
2、垫层:素土夯实、100厚碎石
3、找平层厚度、砂浆配合比:100厚C25混凝土
4、结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 、30厚1：3干硬性水泥砂浆
5、面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖(样式满足招标人要求)
	m2
	278.48

	66
	石材门槛石
	1、部位：门槛石
2、做法：（1）基层处理，素水泥浆一道
（2）30mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层（具体厚度结合现场综合考虑）
（3）撒素水泥面（洒适量清水）
（4）20mm厚光面大理石（石材样式满足招标人要求）
3、报价包含石材磨边、倒角等费用
4、未详之处详见设计图纸
	m2
	1.73

	67
	块料踢脚线
	1、踢脚线高度:100mm
2、粘贴层厚度、材料种类:20mm1：2水泥砂浆
3、面层材料品种、规格、颜色:地面同色砖脚线粘贴
	m
	179.36

	68
	石材台阶面
	1、面层材料品种、规格、颜色:20厚毛面大理石
	m2
	1.32

	69
	石材楼地面
	1、垫层:10cm碎石+10cmC15砼
2、面层材料品种、规格、颜色:20厚毛面大理石
	m2
	1.68

	　
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	　
	

	70
	墙面一般抹灰
	清单特征：
1、墙体类型:外墙
2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆
3、分格缝宽度、材料种类:8厚1：2.5水泥砂浆
工作内容：1、基层清理2、砂浆制作、运输3、底层抹灰4、抹面层
	m2
	352.05

	71
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型:内墙
2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆
3、面层厚度、砂浆配合比:8mm水泥砂浆1:2.5
	m2
	562.02

	72
	零星项目一般抹灰
	1、基层类型、部位:天沟
2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆
3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2水泥砂浆
	m2
	114.17

	73
	墙面装饰板（服务大厅）
	1、龙骨材料种类、规格、中距:30*30mm木龙骨@300mm
2、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色:碳晶板木饰面（样式满足设计及招标人要求）
	m2
	36.09

	74
	轻钢龙骨隔墙
	1、骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨,主龙骨间距≤1200mm,副龙骨间距≤400mm,墙体纵向≤2000mm，横向≤3000mm增加一道40*80*4mm方钢加固。
2、隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm厚阻燃板基层
3、面层板材料品种、规格、颜色:双面9.5nm纸面石膏板
	m2
	29.65

	　
	天棚工程
	　
	

	75
	吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距1200，吊杆上部与板底预留吊环固定。
2、龙骨材料种类、规格、中距:(1)、铝合金中龙骨双向中距1000(2)、铝合金横撑 25*22*1.3中距500
3、面层材料品种、规格:600*600*12矿棉板（样式满足招标人要求）
	m2
	276.92

	76
	木窗帘盒
	1、窗帘盒材质、规格:20*30木龙骨（刷防火涂料3遍）、12mm阻燃胶合板基层、9.5mm纸面石膏板
2、油漆:钉眼封点防锈漆、清油封底、自粘胶带、批腻子、乳胶漆二遍
	m
	32.55

	　
	油漆、涂料、裱糊工程
	　
	

	77
	墙面喷刷涂料
	1、喷刷涂料部位:外墙
2、刮柔性耐水腻子
2、涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆
	m2
	490.34

	78
	墙面喷刷涂料
	1、喷刷涂料部位:内墙
2、腻子种类:腻子三遍
3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍
	m2
	645.73

	79
	墙面喷刷涂料
	1、喷刷涂料部位:原墙面涂料出新
2、刮腻子要求:原墙面涂料面层打磨,局部用腻子修补找平
3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍
	m2
	159.44

	80
	天棚喷刷涂料
	1、喷刷涂料部位:原天棚涂料出新
2、刮腻子要求:原天棚涂料面层打磨,局部用腻子修补找平
3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍
	m2
	196.51

	　
	其他装饰工程
	　
	

	81
	石材窗台板
	1、粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴层
2、窗台板材质、规格、颜色:18mm厚人造石窗台板
3、报价含石材磨边、倒角等费用
4、窗台板规格根据现场进行定制，费用自行考虑
	m2
	2.16

	82
	楼（地）面变形缝
	1、嵌缝材料种类:油浸麻丝
2、盖缝材料:0.8厚8K不锈钢镜面板
	m
	3.52

	83
	顶棚变形缝
	1、嵌缝材料种类:油浸麻丝
2、盖缝材料:0.8厚8K不锈钢镜面板
	m
	17.04

	84
	墙面变形缝
	1、嵌缝材料种类:油浸麻丝
2、止水带材料种类：0.8厚8K不锈钢镜面板
	m
	51.4

	85
	屋面变形缝
	1、嵌缝材料种类:详见图集12J201-A15-1
2、盖缝材料:1厚铝合金板盖缝板
	m
	18.64

	　
	接建楼（安装）一、电气部分
	　
	

	86
	配电箱
	1、名称:配电箱AL
2、接线端子材质、规格:满足设计要求
3、安装方式:暗配
4、具体配置:参见图纸
	台
	1

	87
	荧光灯
	1、名称:嵌入式LED平板灯
2、规格:600*600
3、安装形式:吊顶嵌入式
	套
	31

	88
	普通灯具
	1、名称:走廊吸顶灯
2、规格:LED 22W
3、安装形式:吸顶
	套
	4

	89
	照明开关
	1、名称:单控单联开关
2、规格:220V，10A
3、安装方式:暗配
	个
	6

	90
	照明开关
	1、名称:双联单控开关
2、规格:220V，10A
3、安装方式:暗配
	个
	5

	91
	照明开关
	1、名称:三联单控开关
2、规格:220V，10A
3、安装方式:暗配
	个
	1

	92
	插座
	1、名称:五孔插座
2、规格:250V，10A
3、安装方式:暗配
	个
	32

	93
	插座
	1、名称:挂式空调插座
2、规格:250V，16A
3、安装方式:暗配
	个
	1

	94
	接线盒
	1、名称:接线盒
2、材质:钢制、塑料
3、安装形式:暗配
	个
	43

	95
	接线盒
	1、名称:开关盒
2、材质:钢制、塑料
3、安装形式:暗配
	个
	45

	96
	配管
	1、名称:电线管
2、规格:PVC20
3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑
4、报价含管卡、支架等安装所需全部配套材料
	m
	430

	97
	配管
	1、名称:电线管
2、规格:PVC25
3、配置形式:砖、混凝土结构暗配
4、报价含管卡、支架等安装所需全部配套材料
	m
	120

	98
	配管
	1、名称:电线管
2、规格:SC80
3、配置形式:砖、混凝土结构暗配
	m
	12

	99
	配管
	1、名称:电线管
2、规格:PE80
3、配置形式:埋地敷设
4、报价含土方开挖、回填
5、具体做法:现场具体施工根据甲方要求
	m
	30

	100
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、规格:BV2.5mm2
	m
	1340

	101
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、规格:BV4mm2
	m
	400

	102
	电力电缆
	1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-4*16mm2
3、敷设方式、部位:管道敷设
4、电压等级（kV）:1kv
	m
	50

	103
	电力电缆头
	1、名称:铜芯电缆头
2、规格:YJV-4*16mm2以下
	个
	2

	　
	二、防雷接地部分
	　
	

	104
	避雷网
	1、材质:热镀锌圆钢
2、规格:φ10
3、安装形式:详见图纸要求
	m
	112.84

	105
	避雷引下线
	1、材质:利用柱筋引下
2、断接卡子、箱材质、规格:测试端子、柱与主筋焊接
	m
	41.6

	106
	均压环
	1、名称:基础焊接
	m
	100.66

	107
	接地母线
	1、材质:热镀锌扁钢
2、规格:-40*4
	m
	21.4

	108
	等电位端子箱、测试板
	1、名称:总等电位箱MEB
	台
	1

	109
	等电位端子箱、测试板
	1、材质:镀铜钢板
2、规格:-100*100*10
	块
	8

	110
	接地装置
	1、名称:接地网调试
	系统
	1

	　
	三、围墙西北处预留小公园电源
	　
	

	111
	配管
	1、名称:小公园电源预留管
2、规格:PE40
3、配置形式:明、暗敷、埋地敷设综合考虑
4、报价含土方开挖、回填
5、具体做法:现场具体施工根据甲方要求
	m
	50

	112
	电力电缆
	1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-5*4mm2
3、敷设方式、部位:管道敷设
4、电压等级（kV）:1kv
	m
	60

	　
	四、停车场预留部分
	　
	

	113
	配管
	1、名称:室外停车场监控预留管
2、规格:PE40
3、配置形式:明、暗敷、埋地敷设综合考虑
4、报价含土方开挖、回填
5、具体做法:现场具体施工根据甲方要求
	m
	60

	114
	一般路灯
	1、传达室北门外现有庭院灯保护性拆除、安装
2、线缆保护性拆除、安装，含需增加的线缆
3、增加线缆保护管、灯基础
4、报价含检查、维修、出新、更换损坏配件等全部费用，最终保证现场使用
5、具体安装位置，根据现场情况与建设单位沟通好后施工
	套
	2

	　
	五、空调部分
	　
	

	115
	空调器
	1、名称:变频冷暖天花机吸顶空调（室外机配套）
2、型号:5P 一级能效
3、安装形式:吊顶式
4、隔振垫（器）、支架形式、材质:设备配套
5、备注:含安装所需全部设备材料接线、运行调试
	套
	1

	116
	空调器
	1、名称:变频冷暖天花机吸顶空调（室外机配套）
2、型号:3P 一级能效
3、安装形式:吊顶式
4、隔振垫（器）、支架形式、材质:设备配套
5、备注:含安装所需全部设备材料接线、运行调试
	套
	5

	117
	空调器
	1、名称:变频冷䁔空调
2、规格:1.5P 一级能效
3、安装形式:挂壁式
4、隔振垫（器）、支架形式、材质:设备配套
5、一拖一（室外机配套）
6、备注:含安装所需全部设备材料接线、运行调试
	套
	1

	118
	现场空调室外机保护性拆除、安装
	1、配合改造，现场车棚附近一台空调外机保护性拆除，临时安装合适位置，保证办公室使用。
2、改造完成后，临时安装的室外机保护性拆除、安装至甲方指定位置（室外合适位置或新建的屋面）。
3、报价含设备检查、维修、更换损坏配件、支架、清洗、增加铜管、充氟里昂、增加电源线缆、配管、调试等全部费用。
4、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整。
	台
	1

	　
	附属停车场拆除工程
	　
	

	119
	钢结构车棚拆除
	1、拆除部分原有钢结构车棚(拆除前与招标人确定拆除范围)满足会续施工。
1、拆除时需做好现场及相邻构筑物成品保护及卫生环境保护
2、含清除拆除后的建筑垃圾外运、施工单位自行勘探现场结合图纸费用包干，结算不调整
3、拆除后满足会续施工
	项
	1

	120
	场地平整
	1、现场杂草、杂树清理等。
2、含清除后的垃圾外运、施工单位自行勘探现场结合图纸费用包干，结算不调整
	项
	1

	　
	雨水管网
	　
	

	121
	塑料管
	清单特征：
1、垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂垫层
2、材质及规格:φ200HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2
3、连接形式:橡胶圈接口
工作内容：
1、挖填土2、垫层、基础铺筑及养护3、模板制作、安装、拆除4、混凝土拌和、运输、浇筑、养护5、管道铺设6、管道检验及试验
	m
	21.74

	122
	塑料管
	清单特征：
1、垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂垫层
2、材质及规格:φ300HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2
3、连接形式:橡胶圈接口
工作内容：1、挖填土2、垫层、基础铺筑及养护3、模板制作、安装、拆除4、混凝土拌和、运输、浇筑、养护5、管道铺设6、管道检验及试验
	m
	65

	123
	混凝土包裹
	清单特征：
1、过路管道C20砼包裹
工作内容：1、混凝土拌和、运输、浇筑、养护
	m3
	1.2

	124
	砌筑井
	清单特征：
1、φ700圆形砖砌雨水检查井
2、铸铁井盖井座
工作内容：1、垫层铺筑2、模板制作、安装、拆除3、混凝土拌和、运输、浇筑、养护4、砌筑、勾缝、抹面5、井圈、井盖安装6、盖板安装
	座
	3

	125
	雨水口
	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:单平箅
2、铸铁单箅雨水口530*380
	座
	7

	　
	室外地面恢复
	　
	

	126
	石材地面
	1、垫层厚度、宽度、材料种类:200厚碎砖压实、120厚C25素砼(按规范设置变形缝)
2、结合层:30厚水泥砂浆结合层
3、路面厚度、宽度、材料种类:300×600×30厚花岗岩(样式满足招标人要求）
	m2
	48.67

	127
	水泥混凝土
	清单特征：
1、混凝土强度等级:C30预拌砼
2、厚度:15cm3、嵌缝材料:切缝、灌缝
工作内容：1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、锯缝、嵌缝4、路面养护
	m2
	3

	128
	透层、粘层
	清单特征：
1、材料品种:乳化沥青透层
2、喷油量:1kg/m2
工作内容：1、清理下承面2、喷油、布料
	m2
	3

	129
	沥青混凝土
	1、沥青品种:AC-13mm细粒式沥青砼
2、厚度:5cm
	m2
	3

	　
	停车位
	　
	

	130
	路床（槽）整形
	1、路床土石类别:素土压实
	m2
	444

	131
	碎石垫层
	1、石料规格:碎砖
2、厚度:15cm
	m2
	444

	132
	水泥混凝土
	1、混凝土强度等级:C30砼(按规范设置变形缝)
2、厚度:100厚
	m2
	444

	133
	人行道块料铺设
	1、块料品种、规格:80厚植草砖、200*100*60厚荷兰砖走边
2、30厚水泥砂浆结合层
	m2
	444

	134
	安砌侧（平、缘）石
	1、材料品种、规格:800×250×120厚五莲花花岗岩立道牙
2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15侧缘石垫层、30厚1:3干性水泥砂浆结合层
	m
	91

	　
	围墙
	　
	

	135
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m以内
3、弃土运距:按现场实际考虑
	m3
	24.82

	136
	回填方
	1、密实度要求:按设计要求
2、填方材料品种:按设计要求
	m3
	16.5

	137
	余方弃置
	1、废弃料品种:多余土方
2、运距:按现场实际考虑
	m3
	15.63

	138
	砖基础
	1、砖品种、规格、强度等级:MU15水泥实心砖
2、砂浆强度等级:M10预拌水泥砂浆
	m3
	4.95

	139
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖
2、墙体类型:围墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5预拌砂浆
	m3
	1.82

	140
	垫层
	1、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层
	m3
	1.25

	141
	圈梁
	1、部位:地圈梁
2、混凝土种类:预拌砼
3、混凝土强度等级:C30
	m3
	1.04

	142
	构造柱
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	0.76

	143
	扶手、压顶
	1、构件的类型:砼压顶
3、混凝土种类:预拌砼
4、混凝土强度等级:C25
	m3
	0.87

	144
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:现浇混凝土构件HRB400钢筋 Φ10以内
	t
	0.05

	145
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:现浇混凝土构件HRB400钢筋 Φ10以外
	t
	0.3

	146
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:砌体加固钢筋
	t
	0.01

	147
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型:内墙
2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底
3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2水泥砂浆抹平
	m2
	15.16

	148
	墙面喷刷涂料
	1、喷刷涂料部位:外墙
2、刮柔性耐水腻子
2、涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆
	m2
	15.16

	149
	围墙金属栏杆
	1、金属栏杆高度：暂定H=1800mm（样式高度同原样）
2、定制金属栏杆同原样
3、报价含铁艺栏杆配套预埋件等费用
	m
	18.05


施工单位严格按照施工图纸进行施工，完成图纸全部内容，施工图纸提取：
通过网盘分享的文件：建湖县社会治安综合治理中心改造项目-图纸.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/1g0DVOOlHRGXOp1TEGYmtiQ?pwd=xw46 
提取码: xw46
三、服务承诺
1、供应商必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；
2、项目服务期间，供应商的所有的工作人员的人身安全以及供应商在服务期间产生的各类安全责任事故均由承包方自行承担；
3、供应商在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由承包方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

[bookmark: _Toc11164][bookmark: _Toc205811299][bookmark: _Toc5807]第五章 评审方法与评审标准
[bookmark: _Toc153439396][bookmark: _Toc101357890][bookmark: _Toc161385002][bookmark: _Toc136523603][bookmark: _Toc154674377]一、磋商小组
本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。
[bookmark: _Toc161385003][bookmark: _Toc101357891][bookmark: _Toc154674378][bookmark: _Toc153439397][bookmark: _Toc136523604]二、评审方法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
[bookmark: _Toc153439398][bookmark: _Toc101357892][bookmark: _Toc136523605][bookmark: _Toc154674379][bookmark: _Toc161385004]三、评审原则
磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
[bookmark: _Toc153439399][bookmark: _Toc101357893][bookmark: _Toc154674380][bookmark: _Toc161385005][bookmark: _Toc136523606]四、评审办法
1、本项目采用“综合评分法”，评委将以采购文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三个方面按百分制打分。
2、成交标准：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
3、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。
4、评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。
[bookmark: _Toc154674381][bookmark: _Toc136523607][bookmark: _Toc161385006][bookmark: _Toc101357894][bookmark: _Toc153439400]五、政府采购政策功能落实
1、因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2、符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的，必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。不符合的无需提供相应证明材料。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。
3、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
4、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	建湖县社会治安综合治理中心改造项目
	建筑行业




















七、评分标准（总分值为100分）
	序号
	评分项
	评分内容
	备注

	1
	投标
报价
(50分)
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。
注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
	

	2
	企业
认证
（2分）
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书有一项得1分，最高得2分（认证范围与本次采购内容相关，认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询），此项最高得2分，须提供相关证明材料原件扫描件及网站查询截图。
	

	3
	企业
业绩
（6分）
	投标人自2022年8月1日以来（以竣工验收证明时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份得3分，本项最高得6分，须提供施工合同原件彩色扫描件、竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖公章，否则不予认可）原件彩色扫描件，未提供或提供不全的不得分。
注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目类型相同的业绩，合同中必须体现甲乙双方单位名称及项目内容，否则不得分。
	

	4
	技术
符合性
（20分）
	根据各投标人对本次招标技术要求及相关说明部分响应情况进行评定，投标人的所有技术要求及相关说明满足招标要求的得满分20分。技术参数中出现负偏离1-5项的扣5分，负偏离6-10项的扣10分，负偏离11-15项的扣15分，负偏离16项及以上的的扣20分。技术要求及相关说明中每一条的要求为一项。
	

	5
	实施
方案
（22分）
	（1）评标委员会根据各投标人项目实施方案中整体实施方案（各投标人基于对本项目需求的理解及分析情况，包括但不限于综合治理中心的改造、水电等设施的改造、配套设施改造等实施方案）进行评定，安排科学、有序，符合项目实际需求，能突显针对性且具有操作性的得5分；有一定的计划安排，组织协调性能基本满足项目实施需要的得4.5分；有计划安排，措施简单，针对性一般的得4分（未提供实施方案的此项不得分）；
（2）评标委员会根据各投标人项目实施方案中组织架构方案（对本项目所投入的专业技术力量、施工团队、项目组织框架职责划分、管理方案等内容）进行评定，项目团队专业且经验丰富，内部管理制度方案科学合理，质量保证进度方案详细具体的得5分；项目团队较为专业，内部管理制度方案较为合理，质量保证进度方案基本完整的得4.5分；项目团队专业性一般，内部管理制度方案一般，质量保证进度方案一般的得4分（未提供实施方案的此项不得分）；
（3）评标委员会根据各投标人项目实施方案中质量保证措施（包括项目施工流程、进度安排、质量保证措施、安全保证措施、计划保障措施等）进行评定，方案科学合理性强、落地性强，满足项目要求性强的得4分；方案科学合理性较强、落地性较强，满足项目要求性较强的得3.5分；方案科学合理性一般、落地性一般，满足项目要求性一般的得3分（未提供此实施方案的不得分）；
（4）评标委员会根据各投标人项目实施方案中安全文明施工方案（包括安全生产目标、安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施、资源配置等）进行评定，方案科学合理性强、落地性强，满足项目要求性强的得4分；方案科学合理性较强、落地性较强，满足项目要求性较强的得3.5分；方案科学合理性一般、落地性一般，满足项目要求性一般的得3分（未提供此实施方案的不得分）；
（5）评标委员会根据各投标人项目实施方案中应急方案（包括项目可能出现的突发事件的应急处理方案及保障措施）进行评定，方案完整合理、切实可行的得4分；方案具体、可行性较强的得3.5分；方案简单、可行性一般的得3分（未提供实施方案的此项不得分）。
注：上述评分项评标委员会应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。
	


备注：“实施方案”总页码不得超过100页，否则由评委酌情扣分。上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向采购人提供原件核查，如未提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。
[bookmark: _Toc26270][bookmark: _Toc205811300][bookmark: _Toc8499]
第六章  响应文件格式
[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039]



响 应 文 件
 
 







 
 
 
项 目名 称：                    
项 目编 号：                   
供应商名称 ：                     
日   期 ：                    
 



[bookmark: _Toc166402910][bookmark: _Toc205811301][bookmark: _Toc19522]响应文件相关格式
[bookmark: _Toc205811302][bookmark: _Toc161385010][bookmark: _Toc16627][bookmark: _Toc101166956]（一）开标一览表
[bookmark: _GoBack]项目编号：JSZC-320925-WYGS-C2025-0076  
本次为首轮报价
单位：元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	建湖县社会治安综合治理中心改造项目
	详见响应文件
	

	总价（大写）：



[bookmark: _Toc101357900]
投标人公章(电子签章)： 











[bookmark: _Toc205811303][bookmark: _Toc16439][bookmark: _Toc161385011]（二）投标函
采购人：中共建湖县委政法委员会
[bookmark: _Toc101166957]1、根据建湖县社会治安综合治理中心改造项目的磋商文件，我单位经市场考察和研究上述项目磋商文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按磋商文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写）：    （小写）      元的投标报价完成本项目，按磋商文件要求实施此项目；
2、合同履行期限：合同签订后50日历天内竣工，完成项目的全部施工内容；
3、如果我公司中标，保证不转包、不违法分包，保证派驻响应文件提供的项目组人员及时进场，项目负责人       （姓名）；
4、保证我公司用于本次投标的项目负责人无在建工程，保证代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；
5、如果我方在磋商文件规定的截止时间后撤回响应文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录；
6、我方接受磋商文件中的货款支付条件；
7、如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳磋商文件规定的履约保证金；
8、我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任；
9、你方的中标通知书和磋商文件将成为约束双方合同文件的组成部分。


投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日 期：    年  月  日
[bookmark: _Toc205811304][bookmark: _Toc101357901][bookmark: _Toc161385012]
[bookmark: _Toc32726]（三）无重大违法记录声明函
中共建湖县委政法委员会：
我单位               （供应商名称）郑重声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。


声明人：（公章）

日  期：    年  月  日








[bookmark: _Toc68706654]
[bookmark: _Toc101357902][bookmark: _Toc101166958]

[bookmark: _Toc161385013][bookmark: _Toc205811305]


[bookmark: _Toc18531]（四）供应商登记表
年  月  日
	企业名称
	

	详细地址
	
	邮  编
	

	法人代表
	
	企业性质
	
	注册资金
	

	联系人
	
	职  务
	
	所在部门
	

	营业面积
	
	在册员工
	名
	技术人员
	名

	联系电话
	
	传  真
	

	手机号
	
	网址
	

	供应商品
范  围
	

	企业概况







	主要业绩












[bookmark: _Toc101357903][bookmark: _Toc161385014]










[bookmark: _Toc22890][bookmark: _Toc205811306]（五）法定代表人身份证明书
单位名称：                         

单位性质：                         

地    址：                         

成立时间：      年  月  日

经营期限：                         

姓    名：                             联系电话：                     

系           （投标单位名称）的法定代表人。


特此证明。



投标单位（公章）：

日  期：  年  月  日


[bookmark: _Toc68706655]
[bookmark: _Toc161385015][bookmark: _Toc101357904][bookmark: _Toc205811307][bookmark: _Toc9085]
（六）授权委托书
本授权委托书声明：我        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）       为我的代理人，以本公司的名义参加建湖县社会治安综合治理中心改造项目的投标活动。代理人在开标、询标、合同磋商等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

联系电话：               

投标人（公章）：

法定代表人（盖章或签字）：

2025年  月  日
附：
	（代理人身份证复印件粘贴处）


[bookmark: _Toc68706657]
[bookmark: _Toc101357905][bookmark: _Toc161385016][bookmark: _Toc205811308][bookmark: _Toc22080]（七）中小企业声明函（工程）
[bookmark: _Toc161323013][bookmark: _Toc161385017]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）    的        （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
            （标的名称）   ，属于             （采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（公章）：
日  期：

 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。


[bookmark: _Toc205811309][bookmark: _Toc12728]（八）残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）




授权代表亲笔签名：

日 期：











[bookmark: _Toc154674410][bookmark: _Toc130206662][bookmark: _Toc4088][bookmark: _Toc101357907][bookmark: _Toc205811310][bookmark: _Toc161385018]（九）公共资源交易投标信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名并盖章）：

投标人（盖章）：

年  月  日
[bookmark: _Toc83487569][bookmark: _Toc32622][bookmark: _Toc101166962][bookmark: _Toc101357908][bookmark: _Toc205811311][bookmark: _Toc161385019]
（十）建湖县政府采购事前信用承诺书
为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名并盖章）：

单位名称（盖章）：
日 期：  年  月  日
[bookmark: _Toc161385020][bookmark: _Toc101357909][bookmark: _Toc205811312][bookmark: _Toc68706659][bookmark: _Toc15840]（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函
我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。
主要专业技术能力有：                          。





供应商名称（公章）：

[bookmark: _Toc66868783]日  期：   年  月  日
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[bookmark: _Toc205811313][bookmark: _Toc6591][bookmark: _Toc161385021][bookmark: _Toc101342300][bookmark: _Toc101166970][bookmark: _Toc101357911][bookmark: _Toc56582937][bookmark: _Toc68706662][bookmark: OLE_LINK9]（十二）首轮清单报价表
本次为首轮报价
中共建湖县委政法委员会：
我单位愿意按照磋商文件的要求和下面的报价提供所需货物和服务，并保证货物和服务质量。                                                 单位：人民币元
	序号
	项目名称
	技术要求及相关说明
	计量
单位
	工程量
	金额（元）
	投标
品牌

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	

	　
	传达室（土建）拆除工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	结构凿洞
	清单特征：
1、凿洞部位:外墙开门洞
2、凿洞尺寸:1100*2550
工作内容：1、支撑、拆墙，立门窗樘，拌、铺砂浆、递砌砖，安装过梁，修粉内墙，清理旧料及垃圾堆。
	个
	1
	　
	　
	　

	2
	砖砌体拆除（窗改门）
	拆卸砖墙及窗、拌、运、铺砂浆，递、砌砖，修补内粉刷。清理旧料及垃圾。
	樘
	1
	　
	　
	　

	3
	结构凿洞
	清单特征：
1、凿洞部位:内墙开窗洞
2、凿洞尺寸:1200*1500
工作内容：1、支撑、拆墙，立门窗樘，拌、铺砂浆、递砌砖，安装过梁，修粉内墙，清理旧料及垃圾堆。
	个
	1
	　
	　
	　

	4
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖
2、墙体类型:外墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5预拌砂浆
	m3
	0.91
	　
	　
	　

	5
	其他小型构件（门窗头过梁）
	　
	m3
	0.15
	　
	　
	　

	6
	预制构件钢筋
	　
	t
	0.01
	　
	　
	　

	　
	门窗工程
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	金属窗（固定橱窗）
	1、玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃
	m2
	1.92
	　
	　
	　

	8
	金属门窗套
	清单特征：
1、基层材料种类:细木工板 δ18mm
2、面层材料品种、规格:1.0厚8K不锈钢镜面板 
工作内容：1、清理基层2、立筋制作、安装3、基层板安装4、面层铺贴
	m2
	2.22
	　
	　
	　

	9
	铝合金玻璃门
	清单特征：
1、门框或扇外围尺寸:1100*2550
2、门框、扇材质:铝合金型材，壁厚不小于2.0
3、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
工作内容：1、门安装2、五金安装3、玻璃安装
	樘
	2
	　
	　
	　

	　
	天棚工程
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距1200，吊杆上部与板底预留吊环固定。
2、龙骨材料种类、规格、中距:(1)、铝合金中龙骨双向中距1000(2)、铝合金横撑 25*22*1.3中距500
3、面层材料品种、规格:500*500*18矿棉板（样式满足招标人要求）
	m2
	8.85
	　
	　
	　

	11
	抹灰面油漆
	清单特征：
1、基层类型:原乳胶漆墙面
2、腻子种类:901胶白水泥
3、刮腻子遍数:一遍
4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍
工作内容：1、基层清理2、刮腻子3、刷防护材料、油漆
	m2
	35.88
	　
	　
	　

	12
	墙面喷刷涂料
	清单特征：
1、喷刷涂料部位:外墙
2、涂料品种、喷刷遍数:真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍
工作内容：1、基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍。
	m2
	10
	　
	　
	　

	13
	墙面一般抹灰
	清单特征：
1、墙体类型:外墙
2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1：3水泥砂浆
3、分格缝宽度、材料种类:8厚1：2.5水泥砂浆
工作内容：1、基层清理2、砂浆制作、运输3、底层抹灰
	m2
	2.81
	　
	　
	　

	14
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型:内墙
2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底
3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆抹平
	m2
	2.81
	　
	　
	　

	15
	零星项目一般抹灰
	1、基层类型、部位:零星修补
2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆
3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆
	m2
	2.6
	　
	　
	　

	16
	砼坡道
	1．门坡：挖土、夯底、铺碎石垫层。
2．浇捣混凝土。
3．调制砂浆、抹面。
	m2
	3.74
	　
	　
	　

	17
	钢支架（屋顶广告牌）
	清单特征：
1、钢材品种、规格:热镀锌角钢、方管
2、安装高度:屋顶
工作内容：1、拼装2、安装3、探伤4、补刷油漆
	t
	0.98
	　
	　
	　

	18
	墙面装饰板（屋顶广告牌）
	1、龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨
2、面层材料品种、规格、颜色:4厚双面铝塑板（铝面层21丝）
	m2
	65.1
	　
	　
	　

	19
	金属字（屋顶广告牌）
	1、基层类型:铝塑板面
2、字体规格:高1.2米不锈钢烤漆字
3、固定方式:1cmPVC底板螺丝固定
	个
	13
	　
	　
	　

	20
	其他构件(砼支墩)
	清单特征：
1、构件的类型:砼支墩
2、部位:屋顶
3、混凝土强度等级:C20砼
工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	2.25
	　
	　
	　

	　
	接建楼（土建）拆除工程
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	原有连廊拆除
	1、拆除原连廊(包含基础、柱、梁、板、墙体、装修等)及老楼天沟、建筑物范围内车棚拆除（含收边固定）、污水管网设施及地下构筑物、废弃绿化、树根等设施。
2、部分室内物品拆除后归招标人所有3、拆除时需做好现场及相邻构筑物成品保护及卫生环境保护4、含清除拆除后的建筑垃圾外运、施工单位自行勘探现场结合图纸及拆除方案费用包干（拆除残值归承包人所有），结算不调整
	项
	1
	　
	　
	　

	　
	土石方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	平整场地
	1、土壤类别:一、二类土
2、弃土运距:按现场实际考虑
	m2
	309.39
	　
	　
	　

	23
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m以内
3、弃土运距:按现场实际考虑
	m3
	110.83
	　
	　
	　

	24
	挖基坑土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m以内
3、弃土运距:按现场实际考虑
	m3
	182.74
	　
	　
	　

	25
	回填方
	1、密实度要求:按设计要求
2、填方材料品种:按设计要求
	m3
	209.24
	　
	　
	　

	26
	余方弃置
	1、废弃料品种:多余土方
2、运距:按现场实际考虑
	m3
	234.33
	　
	　
	　

	　
	砌筑工程
	　
	　
	　
	　
	　

	27
	砖基础
	1、砖品种、规格、强度等级:MU15水泥实心砖
2、砂浆强度等级:M10预拌水泥砂浆
	m3
	19.67
	　
	　
	　

	28
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖
2、墙体类型:外墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
	m3
	51.69
	　
	　
	　

	29
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖
2、墙体类型:内墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆
	m3
	49.76
	　
	　
	　

	30
	实心砖墙（大厅封窗）
	1、墙体类型: 1/2砖内墙
2、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0
	m3
	0.62
	　
	　
	　

	　
	混凝土及钢筋混凝土工程
	　
	　
	　
	　
	　

	31
	垫层
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C20
	m3
	17.15
	　
	　
	　

	32
	带形基础
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	11.73
	　
	　
	　

	33
	独立基础
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	35.46
	　
	　
	　

	34
	基础梁
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	1.3
	　
	　
	　

	35
	矩形柱
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
3、层高:8m内
	m3
	9.17
	　
	　
	　

	36
	构造柱
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	7.76
	　
	　
	　

	37
	有梁板
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
3、板厚:200mm内
4、层高8m内
	m3
	64.51
	　
	　
	　

	38
	圈梁
	1、部位:地圈梁
2、混凝土种类:预拌砼
3、混凝土强度等级:C30
	m3
	6.66
	　
	　
	　

	39
	圈梁
	1、部位:腰梁
2、混凝土种类:预拌砼
3、混凝土强度等级:C25
	m3
	5.65
	　
	　
	　

	40
	过梁
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	0.38
	　
	　
	　

	41
	压顶
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	1.24
	　
	　
	　

	42
	栏板
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
3、老楼与新楼伸缩缝处
	m3
	2.04
	　
	　
	　

	43
	天沟（檐沟）、挑檐板
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	12.57
	　
	　
	　

	44
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:现浇混凝土构件HRB400钢筋 Φ10以内
	t
	7.844
	　
	　
	　

	45
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:现浇混凝土构件HRB400钢筋 Φ10以外
	t
	7.722
	　
	　
	　

	46
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:砌体加固钢筋
	t
	0.186
	　
	　
	　

	47
	钢筋电渣压力焊接头
	1、钢筋类型、规格:电渣压力焊
	个
	80
	　
	　
	　

	48
	植筋(屋顶伸缩缝处理）
	清单特征：
1、植筋孔径: Φ8
工作内容：1、孔点测定、钻孔、矫正、清孔、孔内清洗、干燥2、钢筋除锈3、调配结构胶、注胶、植入钢筋、养护
	根
	100
	　
	　
	　

	49
	散水
	1、60厚C20细石混凝土面层
2、150厚3:7灰土分夯实
3、素土夯实
4、不详之处详见图集12J003-1B/A1
	m2
	51.98
	　
	　
	　

	50
	台阶
	1、混凝土强度等级:C20
	m2
	1.32
	　
	　
	　

	　
	门窗工程
	　
	　
	　
	　
	　

	51
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、窗代号及洞口尺寸:详见图纸
1、框、扇材质:90系列铝合金断桥隔热型材，壁厚不小于1.4
2、玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化玻璃
	m2
	49.86
	　
	　
	　

	52
	木质门带套
	1、实木复合门，含门套
2、门代号：M1222(样式满足招标人要求)
3、门锁、不锈钢合页、门吸等五金综合报价
4、具体做法详见设计图纸
5、样式及规格需建设单位确认后方可施工
	樘
	6
	　
	　
	　

	53
	木质门带套
	1、实木复合门，含门套
2、门代号：M1022(样式满足招标人要求)
3、门锁、不锈钢合页、门吸等五金综合报价
4、具体做法详见设计图纸
5、样式及规格需建设单位确认后方可施工
	樘
	1
	　
	　
	　

	54
	铝合金玻璃门
	清单特征：
1、门框或扇外围尺寸:1100*2400
2、门框、扇材质:铝合金型材，壁厚不小于2.0
3、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
工作内容：1、门安装2、五金安装3、玻璃安装
	樘
	1
	　
	　
	　

	　
	屋面及防水工程
	　
	　
	　
	　
	　

	55
	平屋面
	1、3厚弹性体(SBS)改性沥青卷材防水层(另计)
2、20厚1:3水泥砂浆找平层
3、LC5.0轻集料混凝土找坡层2%(最薄处为30厚)
	m2
	299.13
	　
	　
	　

	56
	屋面卷材防水
	清单特征：
1、卷材品种、规格、厚度:3厚弹性体(SBS)改性沥青卷材防水层（Ⅱ型,聚脂胎片岩石,燃烧性能B2级）
2、防水层数:一层
3、防水层做法:热熔满铺
工作内容：1、基层处理2、刷底油3、铺油毡卷材、接缝
	m2
	386.34
	　
	　
	　

	57
	屋面排水管
	清单特征：
1、排水管品种、规格:PVC水落管 Φ160
2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC水落斗 Φ160、屋面铸铁落水口(带罩) Φ150
工作内容：1、排水管及配件安装、固定2、雨水斗、山墙出水口、雨水箅子安装3、接缝、嵌缝4、刷漆
	m
	37.45
	　
	　
	　

	58
	瓦屋面
	陶土波形瓦 防水砂浆底混合砂浆坐垫（与现状一致）
	m2
	45.02
	　
	　
	　

	59
	垂脊
	1、脊件类型、规格尺寸:琉璃筒瓦脊（与现状一致）
	m
	52.25
	　
	　
	　

	60
	琉璃包头脊
	　(脊头，与现状一致)
	座
	2
	　
	　
	　

	61
	琉璃滚筒戗脊
	　（与现状一致）
	m
	2.4
	　
	　
	　

	62
	琉璃翘角头（与现状一致）
	1、类型:翘角普通型
	座
	2
	　
	　
	　

	63
	块料零星项目
	1、基层类型、部位:挑檐上口外侧面
2、安装方式:砂浆粘贴
3、面层材料品种、规格、颜色:灰色（规格与现状一致）
	m2
	13.06
	　
	　
	　

	　
	金属结构工程
	　
	　
	　
	　
	　

	64
	砌块墙钢丝网加固
	1、材料品种、规格:墙体与柱梁接触处加一层钢丝网片，网片宽度400mm
2、加固方式:钢钉固定
	m2
	135.54
	　
	　
	　

	65
	块料楼地面
	1、部位:室内
2、垫层:素土夯实、100厚碎石
3、找平层厚度、砂浆配合比:100厚C25混凝土
4、结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 、30厚1：3干硬性水泥砂浆
5、面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖(样式满足招标人要求)
	m2
	278.48
	　
	　
	　

	66
	石材门槛石
	1、部位：门槛石
2、做法：（1）基层处理，素水泥浆一道
（2）30mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层（具体厚度结合现场综合考虑）
（3）撒素水泥面（洒适量清水）
（4）20mm厚光面大理石（石材样式满足招标人要求）
3、报价包含石材磨边、倒角等费用
4、未详之处详见设计图纸
	m2
	1.73
	　
	　
	　

	67
	块料踢脚线
	1、踢脚线高度:100mm
2、粘贴层厚度、材料种类:20mm1：2水泥砂浆
3、面层材料品种、规格、颜色:地面同色砖脚线粘贴
	m
	179.36
	　
	　
	　

	68
	石材台阶面
	1、面层材料品种、规格、颜色:20厚毛面大理石
	m2
	1.32
	　
	　
	　

	69
	石材楼地面
	1、垫层:10cm碎石+10cmC15砼
2、面层材料品种、规格、颜色:20厚毛面大理石
	m2
	1.68
	　
	　
	　

	　
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	　
	　
	　
	　
	　

	70
	墙面一般抹灰
	清单特征：
1、墙体类型:外墙
2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆
3、分格缝宽度、材料种类:8厚1：2.5水泥砂浆
工作内容：1、基层清理2、砂浆制作、运输3、底层抹灰4、抹面层
	m2
	352.05
	　
	　
	　

	71
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型:内墙
2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆
3、面层厚度、砂浆配合比:8mm水泥砂浆1:2.5
	m2
	562.02
	　
	　
	　

	72
	零星项目一般抹灰
	1、基层类型、部位:天沟
2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆
3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2水泥砂浆
	m2
	114.17
	　
	　
	　

	73
	墙面装饰板（服务大厅）
	1、龙骨材料种类、规格、中距:30*30mm木龙骨@300mm
2、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色:碳晶板木饰面（样式满足设计及招标人要求）
	m2
	36.09
	　
	　
	　

	74
	轻钢龙骨隔墙
	1、骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨,主龙骨间距≤1200mm,副龙骨间距≤400mm,墙体纵向≤2000mm，横向≤3000mm增加一道40*80*4mm方钢加固。
2、隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm厚阻燃板基层
3、面层板材料品种、规格、颜色:双面9.5nm纸面石膏板
	m2
	29.65
	　
	　
	　

	　
	天棚工程
	　
	　
	　
	　
	　

	75
	吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距1200，吊杆上部与板底预留吊环固定。
2、龙骨材料种类、规格、中距:(1)、铝合金中龙骨双向中距1000(2)、铝合金横撑 25*22*1.3中距500
3、面层材料品种、规格:600*600*12矿棉板（样式满足招标人要求）
	m2
	276.92
	　
	　
	　

	76
	木窗帘盒
	1、窗帘盒材质、规格:20*30木龙骨（刷防火涂料3遍）、12mm阻燃胶合板基层、9.5mm纸面石膏板
2、油漆:钉眼封点防锈漆、清油封底、自粘胶带、批腻子、乳胶漆二遍
	m
	32.55
	　
	　
	　

	　
	油漆、涂料、裱糊工程
	　
	　
	　
	　
	　

	77
	墙面喷刷涂料
	1、喷刷涂料部位:外墙
2、刮柔性耐水腻子
2、涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆
	m2
	490.34
	　
	　
	　

	78
	墙面喷刷涂料
	1、喷刷涂料部位:内墙
2、腻子种类:腻子三遍
3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍
	m2
	645.73
	　
	　
	　

	79
	墙面喷刷涂料
	1、喷刷涂料部位:原墙面涂料出新
2、刮腻子要求:原墙面涂料面层打磨,局部用腻子修补找平
3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍
	m2
	159.44
	　
	　
	　

	80
	天棚喷刷涂料
	1、喷刷涂料部位:原天棚涂料出新
2、刮腻子要求:原天棚涂料面层打磨,局部用腻子修补找平
3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍
	m2
	196.51
	　
	　
	　

	　
	其他装饰工程
	　
	　
	　
	　
	　

	81
	石材窗台板
	1、粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴层
2、窗台板材质、规格、颜色:18mm厚人造石窗台板
3、报价含石材磨边、倒角等费用
4、窗台板规格根据现场进行定制，费用自行考虑
	m2
	2.16
	　
	　
	　

	82
	楼（地）面变形缝
	1、嵌缝材料种类:油浸麻丝
2、盖缝材料:0.8厚8K不锈钢镜面板
	m
	3.52
	　
	　
	　

	83
	顶棚变形缝
	1、嵌缝材料种类:油浸麻丝
2、盖缝材料:0.8厚8K不锈钢镜面板
	m
	17.04
	　
	　
	　

	84
	墙面变形缝
	1、嵌缝材料种类:油浸麻丝
2、止水带材料种类：0.8厚8K不锈钢镜面板
	m
	51.4
	　
	　
	　

	85
	屋面变形缝
	1、嵌缝材料种类:详见图集12J201-A15-1
2、盖缝材料:1厚铝合金板盖缝板
	m
	18.64
	　
	　
	　

	　
	接建楼（安装）一、电气部分
	　
	　
	　
	　
	　

	86
	配电箱
	1、名称:配电箱AL
2、接线端子材质、规格:满足设计要求
3、安装方式:暗配
4、具体配置:参见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	87
	荧光灯
	1、名称:嵌入式LED平板灯
2、规格:600*600
3、安装形式:吊顶嵌入式
	套
	31
	　
	　
	　

	88
	普通灯具
	1、名称:走廊吸顶灯
2、规格:LED 22W
3、安装形式:吸顶
	套
	4
	　
	　
	　

	89
	照明开关
	1、名称:单控单联开关
2、规格:220V，10A
3、安装方式:暗配
	个
	6
	　
	　
	　

	90
	照明开关
	1、名称:双联单控开关
2、规格:220V，10A
3、安装方式:暗配
	个
	5
	　
	　
	　

	91
	照明开关
	1、名称:三联单控开关
2、规格:220V，10A
3、安装方式:暗配
	个
	1
	　
	　
	　

	92
	插座
	1、名称:五孔插座
2、规格:250V，10A
3、安装方式:暗配
	个
	32
	　
	　
	　

	93
	插座
	1、名称:挂式空调插座
2、规格:250V，16A
3、安装方式:暗配
	个
	1
	　
	　
	　

	94
	接线盒
	1、名称:接线盒
2、材质:钢制、塑料
3、安装形式:暗配
	个
	43
	　
	　
	　

	95
	接线盒
	1、名称:开关盒
2、材质:钢制、塑料
3、安装形式:暗配
	个
	45
	　
	　
	　

	96
	配管
	1、名称:电线管
2、规格:PVC20
3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑
4、报价含管卡、支架等安装所需全部配套材料
	m
	430
	　
	　
	　

	97
	配管
	1、名称:电线管
2、规格:PVC25
3、配置形式:砖、混凝土结构暗配
4、报价含管卡、支架等安装所需全部配套材料
	m
	120
	　
	　
	　

	98
	配管
	1、名称:电线管
2、规格:SC80
3、配置形式:砖、混凝土结构暗配
	m
	12
	　
	　
	　

	99
	配管
	1、名称:电线管
2、规格:PE80
3、配置形式:埋地敷设
4、报价含土方开挖、回填
5、具体做法:现场具体施工根据甲方要求
	m
	30
	　
	　
	　

	100
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、规格:BV2.5mm2
	m
	1340
	　
	　
	　

	101
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、规格:BV4mm2
	m
	400
	　
	　
	　

	102
	电力电缆
	1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-4*16mm2
3、敷设方式、部位:管道敷设
4、电压等级（kV）:1kv
	m
	50
	　
	　
	　

	103
	电力电缆头
	1、名称:铜芯电缆头
2、规格:YJV-4*16mm2以下
	个
	2
	　
	　
	　

	　
	二、防雷接地部分
	　
	　
	　
	　
	　

	104
	避雷网
	1、材质:热镀锌圆钢
2、规格:φ10
3、安装形式:详见图纸要求
	m
	112.84
	　
	　
	　

	105
	避雷引下线
	1、材质:利用柱筋引下
2、断接卡子、箱材质、规格:测试端子、柱与主筋焊接
	m
	41.6
	　
	　
	　

	106
	均压环
	1、名称:基础焊接
	m
	100.66
	　
	　
	　

	107
	接地母线
	1、材质:热镀锌扁钢
2、规格:-40*4
	m
	21.4
	　
	　
	　

	108
	等电位端子箱、测试板
	1、名称:总等电位箱MEB
	台
	1
	　
	　
	　

	109
	等电位端子箱、测试板
	1、材质:镀铜钢板
2、规格:-100*100*10
	块
	8
	　
	　
	　

	110
	接地装置
	1、名称:接地网调试
	系统
	1
	　
	　
	　

	　
	三、围墙西北处预留小公园电源
	　
	　
	　
	　
	　

	111
	配管
	1、名称:小公园电源预留管
2、规格:PE40
3、配置形式:明、暗敷、埋地敷设综合考虑
4、报价含土方开挖、回填
5、具体做法:现场具体施工根据甲方要求
	m
	50
	　
	　
	　

	112
	电力电缆
	1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-5*4mm2
3、敷设方式、部位:管道敷设
4、电压等级（kV）:1kv
	m
	60
	　
	　
	　

	　
	四、停车场预留部分
	　
	　
	　
	　
	　

	113
	配管
	1、名称:室外停车场监控预留管
2、规格:PE40
3、配置形式:明、暗敷、埋地敷设综合考虑
4、报价含土方开挖、回填
5、具体做法:现场具体施工根据甲方要求
	m
	60
	　
	　
	　

	114
	一般路灯
	1、传达室北门外现有庭院灯保护性拆除、安装
2、线缆保护性拆除、安装，含需增加的线缆
3、增加线缆保护管、灯基础
4、报价含检查、维修、出新、更换损坏配件等全部费用，最终保证现场使用
5、具体安装位置，根据现场情况与建设单位沟通好后施工
	套
	2
	　
	　
	　

	　
	五、空调部分
	　
	　
	　
	　
	　

	115
	空调器
	1、名称:变频冷暖天花机吸顶空调（室外机配套）
2、型号:5P 一级能效
3、安装形式:吊顶式
4、隔振垫（器）、支架形式、材质:设备配套
5、备注:含安装所需全部设备材料接线、运行调试
	套
	1
	　
	　
	　

	116
	空调器
	1、名称:变频冷暖天花机吸顶空调（室外机配套）
2、型号:3P 一级能效
3、安装形式:吊顶式
4、隔振垫（器）、支架形式、材质:设备配套
5、备注:含安装所需全部设备材料接线、运行调试
	套
	5
	　
	　
	　

	117
	空调器
	1、名称:变频冷䁔空调
2、规格:1.5P 一级能效
3、安装形式:挂壁式
4、隔振垫（器）、支架形式、材质:设备配套
5、一拖一（室外机配套）
6、备注:含安装所需全部设备材料接线、运行调试
	套
	1
	　
	　
	　

	118
	现场空调室外机保护性拆除、安装
	1、配合改造，现场车棚附近一台空调外机保护性拆除，临时安装合适位置，保证办公室使用。
2、改造完成后，临时安装的室外机保护性拆除、安装至甲方指定位置（室外合适位置或新建的屋面）。
3、报价含设备检查、维修、更换损坏配件、支架、清洗、增加铜管、充氟里昂、增加电源线缆、配管、调试等全部费用。
4、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整。
	台
	1
	　
	　
	　

	　
	附属停车场拆除工程
	　
	　
	　
	　
	　

	119
	钢结构车棚拆除
	1、拆除部分原有钢结构车棚(拆除前与招标人确定拆除范围)满足会续施工。
1、拆除时需做好现场及相邻构筑物成品保护及卫生环境保护
2、含清除拆除后的建筑垃圾外运、施工单位自行勘探现场结合图纸费用包干，结算不调整
3、拆除后满足会续施工
	项
	1
	　
	　
	　

	120
	场地平整
	1、现场杂草、杂树清理等。
2、含清除后的垃圾外运、施工单位自行勘探现场结合图纸费用包干，结算不调整
	项
	1
	　
	　
	　

	　
	雨水管网
	　
	　
	　
	　
	　

	121
	塑料管
	清单特征：
1、垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂垫层
2、材质及规格:φ200HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2
3、连接形式:橡胶圈接口
工作内容：
1、挖填土2、垫层、基础铺筑及养护3、模板制作、安装、拆除4、混凝土拌和、运输、浇筑、养护5、管道铺设6、管道检验及试验
	m
	21.74
	　
	　
	　

	122
	塑料管
	清单特征：
1、垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂垫层
2、材质及规格:φ300HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2
3、连接形式:橡胶圈接口
工作内容：1、挖填土2、垫层、基础铺筑及养护3、模板制作、安装、拆除4、混凝土拌和、运输、浇筑、养护5、管道铺设6、管道检验及试验
	m
	65
	　
	　
	　

	123
	混凝土包裹
	清单特征：
1、过路管道C20砼包裹
工作内容：1、混凝土拌和、运输、浇筑、养护
	m3
	1.2
	　
	　
	　

	124
	砌筑井
	清单特征：
1、φ700圆形砖砌雨水检查井
2、铸铁井盖井座
工作内容：1、垫层铺筑2、模板制作、安装、拆除3、混凝土拌和、运输、浇筑、养护4、砌筑、勾缝、抹面5、井圈、井盖安装6、盖板安装
	座
	3
	　
	　
	　

	125
	雨水口
	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:单平箅
2、铸铁单箅雨水口530*380
	座
	7
	　
	　
	　

	　
	室外地面恢复
	　
	　
	　
	　
	　

	126
	石材地面
	1、垫层厚度、宽度、材料种类:200厚碎砖压实、120厚C25素砼(按规范设置变形缝)
2、结合层:30厚水泥砂浆结合层
3、路面厚度、宽度、材料种类:300×600×30厚花岗岩(样式满足招标人要求）
	m2
	48.67
	　
	　
	　

	127
	水泥混凝土
	清单特征：
1、混凝土强度等级:C30预拌砼
2、厚度:15cm3、嵌缝材料:切缝、灌缝
工作内容：1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、锯缝、嵌缝4、路面养护
	m2
	3
	　
	　
	　

	128
	透层、粘层
	清单特征：
1、材料品种:乳化沥青透层
2、喷油量:1kg/m2
工作内容：1、清理下承面2、喷油、布料
	m2
	3
	　
	　
	　

	129
	沥青混凝土
	1、沥青品种:AC-13mm细粒式沥青砼
2、厚度:5cm
	m2
	3
	　
	　
	　

	　
	停车位
	　
	　
	　
	　
	　

	130
	路床（槽）整形
	1、路床土石类别:素土压实
	m2
	444
	　
	　
	　

	131
	碎石垫层
	1、石料规格:碎砖
2、厚度:15cm
	m2
	444
	　
	　
	　

	132
	水泥混凝土
	1、混凝土强度等级:C30砼(按规范设置变形缝)
2、厚度:100厚
	m2
	444
	　
	　
	　

	133
	人行道块料铺设
	1、块料品种、规格:80厚植草砖、200*100*60厚荷兰砖走边
2、30厚水泥砂浆结合层
	m2
	444
	　
	　
	　

	134
	安砌侧（平、缘）石
	1、材料品种、规格:800×250×120厚五莲花花岗岩立道牙
2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15侧缘石垫层、30厚1:3干性水泥砂浆结合层
	m
	91
	　
	　
	　

	　
	围墙
	　
	　
	　
	　
	　

	135
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m以内
3、弃土运距:按现场实际考虑
	m3
	24.82
	　
	　
	　

	136
	回填方
	1、密实度要求:按设计要求
2、填方材料品种:按设计要求
	m3
	16.5
	　
	　
	　

	137
	余方弃置
	1、废弃料品种:多余土方
2、运距:按现场实际考虑
	m3
	15.63
	　
	　
	　

	138
	砖基础
	1、砖品种、规格、强度等级:MU15水泥实心砖2、砂浆强度等级:M10预拌水泥砂浆
	m3
	4.95
	　
	　
	　

	139
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖
2、墙体类型:围墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5预拌砂浆
	m3
	1.82
	　
	　
	　

	140
	垫层
	1、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层
	m3
	1.25
	　
	　
	　

	141
	圈梁
	1、部位:地圈梁
2、混凝土种类:预拌砼
3、混凝土强度等级:C30
	m3
	1.04
	　
	　
	　

	142
	构造柱
	1、混凝土种类:预拌砼
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	0.76
	　
	　
	　

	143
	扶手、压顶
	1、构件的类型:砼压顶
3、混凝土种类:预拌砼
4、混凝土强度等级:C25
	m3
	0.87
	　
	　
	　

	144
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:现浇混凝土构件HRB400钢筋 Φ10以内
	t
	0.05
	　
	　
	　

	145
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:现浇混凝土构件HRB400钢筋 Φ10以外
	t
	0.3
	　
	　
	　

	146
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:砌体加固钢筋
	t
	0.01
	　
	　
	　

	147
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型:内墙
2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底
3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2水泥砂浆抹平
	m2
	15.16
	　
	　
	　

	148
	墙面喷刷涂料
	1、喷刷涂料部位:外墙
2、刮柔性耐水腻子
2、涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆
	m2
	15.16
	　
	　
	　

	149
	围墙金属栏杆
	1、金属栏杆高度：暂定H=1800mm（样式高度同原样）
2、定制金属栏杆同原样
3、报价含铁艺栏杆配套预埋件等费用
	m
	18.05
	　
	　
	　

	人民币总计：      元


注：投标报价应是磋商文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，报价包括施工全部工作所需的材料费、人工费、机械费、办公费、措施费、交通费、招标代理费、税收等一切费用。对认为未考虑到的费用采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价中。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日  期：  年   月  日
[bookmark: _Toc161385023]


[bookmark: _Toc205811314]






[bookmark: _Toc18290]（十三）技术要求响应及偏离表
	序号
	项目名称
	技术要求及相关说明
	投标技术要求及相关说明(不得完全复制，并且必须逐条对应磋商文件技术参数要求)
	偏离情况

	1
	建湖县社会治安综合治理中心改造项目
	磋商文件 第四章 采购需求“二、技术要求及相关说明”全部内容
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：1、投标人应根据投标服务的指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数要求，所有技术参数要求必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数要求不得低于磋商文件要求的技术参数，未填写投标技术参数要求及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应处理。2、投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。


法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

[bookmark: _Toc120519836][bookmark: _Toc120519630]投标单位：   （全称并加盖公章）
[bookmark: _Toc161385024][bookmark: _Toc135749302][bookmark: _Toc101357912]年    月    日


[bookmark: _Toc9620][bookmark: _Toc205811315][bookmark: _Toc161385025]（十四）本单位缴纳养老保险承诺函
采购人：中共建湖县委政法委员会
我单位承诺                 为本单位的正式职工，并确保在本项目开标前1个月（不含投标当月）在本单位缴纳社会养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

特此声明！


投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)


日 期：   年   月   日






















[bookmark: _Toc5095][bookmark: _Toc161385026][bookmark: _Toc205811316]（十五）服务承诺函
	售后
服务
内容
	1、供应商必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；
2、项目服务期间，供应商的所有的工作人员的人身安全以及供应商在服务期间产生的各类安全责任事故均由承包方自行承担；
3、供应商在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由承包方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

	承诺
	



法定代表人或委托代理人：           （盖章或签字）
投标单位：（全称并加盖公章）
[bookmark: _Toc101166971][bookmark: _Toc101357915]2025年  月  日
[bookmark: _Toc161385027]
[bookmark: _Toc58591911][bookmark: _Toc62737817][bookmark: _Toc83487576][bookmark: _Toc50475178][bookmark: _Toc76718106][bookmark: _Toc75795074][bookmark: _Toc13170]（十六）项目业绩汇总表
	序号
	项目名称
	项目内容
	项目金额
（万元）
	合同签订日期
	业主联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...


注：此表不够可复制和放大。


投标单位(盖章)：


法定代表人（或委托代理人）：     (盖章或签字)：

日期：2025年  月  日


[bookmark: _Toc83487578][bookmark: _Toc83487577][bookmark: _Toc101357916][bookmark: _Toc101166972][bookmark: _Toc161385028][bookmark: _Toc205811317]






[bookmark: _Toc18231]（十七）实施方案
（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）
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