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	项目概况
建湖县2026年房改房维修改造项目JSZC-320925-JSTX-C2026-0033的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月14日15:00分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320925-JSTX-C2026-0033
项目名称：建湖县2026年房改房维修改造项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：341.66万元，其中采购包一164.38万元，采购包二177.28万元；
最高限价（如有）：本项目最高限价为341.66万元，其中采购包一164.38万元，采购包二177.28万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。
采购需求：对建湖县建成区房改房进行维修改造，主要改造内容包括屋面防水、外墙出新等提升改造等，具体内容详见第三章招标内容及要求。
合同履行期限：合同签订后60日历天内竣工，完成项目的全部施工内容，具体服务期的起止时间以合同签订的时间为准。
标段划分：两个，本项目兼投不兼中（评定标顺序采购包一→采购包二），各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，已经中标的供应商可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人；
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（二个标段均须满足）
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（详见磋商文件第四章）：（二个标段均须满足）
1.政策采购促进中小企业发展；
2.政府采购促进残疾人福利单位发展；
3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；
4.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函）；
5.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；
6.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；
7.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。
（三）本项目的特定资格要求：（二个标段均须满足）
1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；
2.投标人资格要求：
2.1投标人须具备相应的资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。且投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态（仅对企业某项被核查为不达标的资质进行限制）；
采购人在资格预审申请文件递交截止时间或投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查资格预审申请人或者投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的资格预审申请人和投标人进行截图保存，提供给评标委员会；
2.2资质条件：投标人须具有行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并取得有效的企业安全生产许可证。
3、项目负责人资格要求：
项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件。
3.1项目负责人资格类别和等级：具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，并取得建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书。
3.2其他要求：
3.2.1项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：
项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在 项目负责人执业范围之内。
在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
本项目磋商文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于磋商公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。    
3.2.2投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2026年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险承诺函或缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。
3.2.3本项目投标时，仅需提供项目经理相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc42249797][bookmark: _Toc42249844][bookmark: QLCZYSX_1]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：本项目采用网上注册登记方式
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026-10-14  15:00 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、开启
时间：2026-10-14 15:00 （北京时间）
地点：建湖县公共资源交易中心不见面开评标室 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
七、其他补充事宜
1.磋商文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式
1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。
1.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
1.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。
1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
2.各供应商在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
3.供应商如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。
3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.2供应商递交无竞争力响应文件的。
4.供应商存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：建湖县住房管理办公室
地址：建湖县公安路3号
联系方式：0515-86230152 
2.采购代理机构信息
名称：江苏腾信招标有限公司
地址：建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）8号楼二楼
联系方式：18021802673
3. 项目联系方式
项目联系人：汤女士
[bookmark: _Toc27385]电话：18021802673
                     第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc26037]一、 磋商须知前附表
	项目名称
	建湖县2026年房改房维修改造项目

	采购需求
	对建湖县建成区房改房进行维修改造，主要改造内容：屋面防水、外墙出新等提升改造等，具体内容详见第三章招标内容及要求。

	项目地点
	采购人指定地点

	标段划分
	二个标段

	采购单位联系人
	李先生
	电  话
	0515-86230152 

	代理机构联系人
	汤女士
	电  话
	18021802673

	投标保证金
	为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目供应商可免交投标保证金。

	履约保证金
	中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，在供货结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）采购人降低履约保证金比例为中标价的2.5%。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

	合同履行期限
	合同签订后60日历天内竣工，完成项目的全部施工内容，具体服务期的起止时间以合同签订的时间为准

	投标有效期
	投标截止日起 60 天（日历天）

	投标截止时间
	时间:2026年10月14日15时00分 

	开标时间及地点
	时间:2026年10月14日15时00分
地点:“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

	响应文件
	电子响应文件一份(通过系统提交)；纸质响应文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至江苏腾信招标有限公司，未中标单位不需要提供）。

	预算金额
	本项目预算价为341.66万元，其中采购包一164.38万元，采购包二177.28万元

	最高限价
	本项目最高限价为341.66万元，其中采购包一164.38万元，采购包二177.28万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。

	评标办法
	综合评分法

	其他要求
	供应商如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将依法处理处罚。

	质疑受理部门
	联系部门：建湖县住房管理办公室/江苏腾信招标有限公司
联系电话：0515-86230152 /18021802673
通讯地址：建湖县公安路3号/建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）8号楼二楼

	投诉受理部门
	联系部门：建湖县财政局
通讯地址：建湖县双湖路建设大厦
联系方式：0515-86233622

	软件技术支持
	联系方式：0519-86722805

	解释权
	本采购文件的最终解释权归采购单位所有



[bookmark: _Toc29156]
二、总  则
1. 适用范围
1.1 本次项目仅适用于磋商文件中所叙述项目的工程采购。
1.2本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2. 定义
    2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。
    2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。
2.3 “供应商”系指获取了本磋商文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的制造商或供货商。
2.4“响应文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；
2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3. 申请人的资格要求：详见磋商公告。
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4．磋商文件的构成
    4.1磋商文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：
4.1.1竞争性磋商公告；
4.1.2供应商须知；
4.1.3招标内容及要求；
4.1.4评标办法及评分标准；
4.1.5合同条款及格式；
4.1.6响应文件的组成和格式。
4.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商领取磋商文件并参加投标即视同认可磋商文件内所有内容。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照磋商文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。
4.3 勘察现场
4.3.1 供应商踏勘现场所发生的费用自理；采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任；供应商进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；供应商应承担踏勘现场的责任和风险。
4.3.2 无论供应商踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。
4.3.3 现场踏勘由各供应商自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。
4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
5．磋商文件的澄清、修改及补充：
5.1磋商文件的澄清
5.1.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。
5.1.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
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5.2.1在响应文件提交截止时间之前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。
5.2.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。
5.2.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
5.2.4在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽到通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.2.5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。
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6．响应文件的编制
6.1要求
6.1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.2投标语言及计量单位  
6.2.1响应文件以及供应商与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。
6.2.2关于投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，供应商的响应文件将作无效投标处理。
6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。
6.3电子响应文件其他要求
6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本磋商文件的组成部分。
6.3.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
6.3.3供应商应当对磋商文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
6.4供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目供应商免交投标保证金。
8. 投标报价：
8.1投标方应在磋商文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。供应商对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，供应商投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。
8.2 投标报价
8.2.1报价应包含以下内容：供应商应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是磋商文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的设备供货、运输、安装以及调试费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、配合、验收、规费、税金、备品备件、伴随服务、代理费、人员培训、技术服务等其它相关费用（综合报价）。对供应商认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
8.2.2 投标函、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。
8.2.3 招标代理服务费：中标人响应成交，领取中标通知书时向采购代理机构交纳招标代理服务费，采购包一费用为13150元，采购包二费用为14182元。此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。
8.3供应商在响应文件中应按照本磋商文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。
9．线上响应文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
9.1基本目录（一、二标段均适用）
（1）《磋商报价表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见磋商文件第六章《响应文件相关格式》）；
9.2资格条件（1-11必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）（一、二标段均适用）

①有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；
②投标人有效的资质证书原件扫描件；
③投标人有效的安全生产许可证原件扫描件；
④投标项目负责人有效的安全生产考核合格证（B类）原件扫描件；
⑤投标项目负责人有效的建造师注册证书原件扫描件；
⑥投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2026年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险承诺函或缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）；
⑦上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）；
⑧依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
⑨具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；
⑩无重大违法记录声明函原件扫描件；
⑪中小企业声明函原件扫描件。
9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见磋商文件第六章《响应文件相关格式》，否则投标无效（一、二标段均适用）
（1）报价：
①《投标函》；
②清单报价表；
（2）商务资信：
①供应商登记表；
②服务承诺函；
③公共资源交易投标信用承诺书；
④建湖县政府采购事前信用承诺书；
（3）技术响应：
《技术要求响应表》
9.4企业声明函（一、二标段均适用）

①供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见磋商文件第六章《响应文件相关格式》）。
②关于符合本国产品标准的声明函，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见磋商文件第六章《响应文件相关格式》）
9.5磋商文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。
注：1.供应商应对以上文件的合法性、真实性负责，供应商提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被将依法处理处罚。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其响应文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
10．响应文件线上格式要求
10.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。
10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
10.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。
11．线上响应文件的密封、签署、盖章要求
11.1响应文件的密封（加密）要求：
供应商应当按照磋商文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
11.2响应文件的签署要求：见磋商文件第六章《响应文件相关格式》。
11.3响应文件的盖章要求：见磋商文件第二章《线上响应文件编制要求》和磋商文件第六章《响应文件相关格式》。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
11.4供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
12. 响应文件的提交与接收
12.1 响应文件提交与接收时间：
线上提交与接收时间：提交响应文件截止时间前。
12.2响应文件提交与接收地点：
线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
13．响应文件的撤回与修改
13.1响应文件的撤回
13.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。
13.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
13.2 响应文件的修改
供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。
13.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
13.4 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc3115]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302]14.响应文件解密
14.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]14.2参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。
14.3供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
14.4供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
14.5磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
[bookmark: _Toc20823303]15、磋商小组
15.1招标代理将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
15.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
16、评审过程的保密与公正
16.1磋商小组、采购人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
16.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
16.3在项目评审期间，招标代理将设专门人员与供应商联系。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]16.4 招标代理和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
16.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
16.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
16.7磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
16.8磋商结束后，磋商进入报价环节，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在20分钟内进行最后报价，二轮报价不得高于首轮报价。本项目二轮报价为最后报价（具体格式以苏采云系统为准），在规定的时间内未进行最后报价的供应商视为弃权。在规定时间内提交最后报价的供应商不得少于3家。
二轮报价报总价，最终综合单价根据一轮报价的投标单价，计算出下浮率同比例下浮，综合单价计算公式如下：（二轮总价/一轮总价）*一轮综合单价。单价四舍五入保留2位小数。
16.9已提交响应文件的供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
16.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
16.11未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
16.12参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。磋商小组所有成员应集中与实质性响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
16.13在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容；
16.14磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以邮件形式同时通知所有参加磋商的供应商；
16.15评审方法和标准
16.15.1评审方法：由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；
16.15.2综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分；
16.15.3评审标准见本磋商文件第五部分中的详细要求。
16.16如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规讨论决定。
16.17磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
17、评审过程中的的澄清
17.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
17.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
17.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
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18.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
18.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
18.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
18.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
18.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
18.3未实质性响应磋商文件的情形详见27.2.2.4.1。
18.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
18.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
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19、磋商程序及评审方法和评审标准
19.1磋商程序
19.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
19.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
19.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
19.2 评审方法和评审标准
19.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
19.2.2评审标准
19.2.2.1响应文件的审查
19.2.2.1.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行。
19.2.2.1.2评标委员会将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。
19.2.2.2评标委员会将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
19.2.2.2.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
19.2.2.2.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；
19.2.2.2.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；
19.2.2.2.4评委会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
19.2.2.3对响应文件的初审
19.2.2.3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查
19.2.2.3.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格；
19.2.2.3.1.2符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
19.2.2.4符合性检查：
19.2.2.4.1符合性检查：
依据磋商文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求。
（1）投标人未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；
（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；
（3）投标人在报价时采用选择性报价；
（4）投标人不具备磋商文件中规定资格要求的；
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（8）投标人串通投标；
（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10）不符合磋商文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形（如低于当地最低工资标准）；
（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章；
（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。
19.2.2.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将告知其理由。
评标委员会决定投标响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
19.2.2.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：
19.2.2.5.1不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
19.2.2.5.2不同投标人的响应文件由同一单位或个人编制的；
19.2.2.5.3不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；
19.2.2.5.4不同投标人的响应文件相互混装的；
19.2.2.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的；
19.2.2.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
19.2.2.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的；
19.2.2.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。
19.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的服务单位或者对磋商文件作实质性响应的服务单位不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）因系统故障原因造成开标不成功的；
（6）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，
见本磋商文件第四章规定。
19.3异常低价审查
19.3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
19.3.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
19.3.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
19.4采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
19.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
19.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.4.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
19.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
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20.确定成交单位
20.1采购人将根据磋商小组的书面评标报告，依据法律法规确定排名第一的为中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。
20.2磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
20.3推荐的中标候选人数为3名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。
20.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
20.4.1提供虚假材料谋取成交的。
20.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者招标代理工作人员恶意串通的；
20.4.3向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
20.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
20.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
20.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；
20.4.7将政府采购合同转包的。
21.质疑和投诉
21.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；
21.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；
21.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；
21.4质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
21.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
21.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；
21.7 投标人认为磋商文件内容违法或不当的，应当在磋商文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。
21.8 以下情形的质疑不予受理
21.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
21.8.2超出政府采购法定期限的质疑。
21.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
21.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
21.8.5(如有)供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
21.9 质疑或投诉程序
投标人认为本次磋商文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。
21.10 恶意投诉情形
下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：
（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；
（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；
（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；
（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；
（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；
（6）一年内三次以上失实投诉的；
（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。
21.11投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：
（1）无故放弃中标；
（2）串通投标；
（3）存在弄虚作假行为；
（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；
（5）其他违反法律、法规的行为。
对三年内在与采购人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致采购人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，采购人可以拒绝其参加投标。
21.12电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：
http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本磋商文件的组成部分。
22.成交通知书
22.1成交结果确定后，招标代理将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
22.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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23. 签订合同
23.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
23.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
23.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
24.标的物的追加
24.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
25.电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本磋商文件的组成部分。
25.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。
具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（手册下载地址：盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383-办事指南）；
25.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；
25.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA（意源CA）。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)数字证书CA及电子签章办理指南》；
25.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；
25.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；
25.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
26.政府采购履约资金扶持政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。
27.其他
27.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
27.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
27.3实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见磋商文件“第四章 评标办法及评分标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（4）进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
3


[bookmark: _Toc1855]第三章  招标内容及要求
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320925-JSTX-C2026-0033
项目名称：建湖县2026年房改房维修改造项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：341.66万元，其中采购包一164.38万元，采购包二177.28万元
最高限价（如有）：本项目最高限价为341.66万元，其中购包一164.38万元，采购包二177.28万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。
采购需求：对建湖县建成区房改房进行维修改造，主要改造内容：屋面防水、外墙出新等提升改造等，具体内容详见第三章招标内容及要求。
合同履行期限：合同签订后60日历天内竣工，完成项目的全部施工内容，具体服务期的起止时间以合同签订的时间为准。
标段划分：两个，本项目兼投不兼中（评定标顺序采购包一→采购包二），各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，已经中标的供应商可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人；
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、技术要求及相关说明 
（一）采购包一：先锋社区房改房维修改造、管舍社区房改房维修改造、西苑社区房改房维修改造
	序号
	项目名称
	技术参数及要求
	计量
单位
	工程量

	工程名称：先锋社区房改房维修改造

	一、南门巷小区5号楼

	1
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	2031.83

	2
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a
	m2
	550.6

	3
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	111.55

	4
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	1、白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	180

	5
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	445

	6
	靠墙扶手/直径40-60
	1、材料种类、规格:不锈钢管ABS复合扶手Φ50X2,带防滑颗粒。支杆间距3个踏步，配法兰。
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	45

	7
	休息凳
	1、楼梯转身平台休息凳，结合楼层平台处设置,专业厂家定制安装，式样由建设单位和设计单位确定方可施工
2、具体做法、要求详见图纸
	组
	6

	二、南门巷小区5号幢西侧附房

	8
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	376.94

	9
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	1)块瓦(搭接瓦,颜色按原设计
2)木挂瓦条30*30中距与瓦匹配
3)木顺水条30*30中距500
4)1.5厚聚合物水泥防水涂料
5)3.0厚SBS改性沥青防水卷材
6)木望板清理
7)拆除原破损屋面瓦及防水层;檩条及木望板腐朽、破损处换新。
	m2
	162.5

	三、太平食品楼

	10
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	979

	11
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	1、外墙涂料2遍（颜色与面砖一致）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、缺口处采用聚合物防水砂浆补平（压入玻纤网格布一道
5、检查并铲除空鼓、开裂、破损面砖清理基层
6、备注：原面砖墙面未开裂、破损处仅作污渍清洗;涂料修补处贴美纹纸仿面砖分隔。饰面层完成后整体涂刷高分子透明防水涂料
0.5mm+0.5mm分2遍涂刷
	m2
	466

	12
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	75

	13
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	255

	14
	靠墙扶手
	1、材料种类、规格:不锈钢管ABS复合扶手Φ50X2,带防滑颗粒。支杆间距3个踏步，配法兰。
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	28

	15
	休息凳
	1、楼梯转身平台休息凳，结合楼层平台处设置,专业厂家定制安装，式样由建设单位和设计单位确定方可施工
2、具体做法、要求详见图纸
	组
	3

	16
	屋面排水管
	1、断裂、老化的落水管同规格换新（96m），Φ110PVC落水管及其配套雨水斗 
2、疏通排水不畅、淤堵的落水管
3、检查、清理屋面雨水口
4、落水管正下方为承水地面或屋面时，设混凝土承水板。
5、垃圾清运投标人自行考虑
	m
	96

	17
	空调防护罩/样式与现状已建一致
	1.空调外机防护罩
2.长1m，宽0.65m，高0.9m，具体尺寸根据现场情况定
3.1.5mm厚铝合金板，氟碳烤漆，漏空
4.安装方式自行考虑，式样提供样品由招标人确认
	个
	13

	四、太平食品楼/连带隔壁糖烟酒楼

	18
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	420

	19
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	1、外墙涂料2遍（颜色与面砖一致）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、缺口处采用聚合物防水砂浆补平（压入玻纤网格布一道
5、检查并铲除空鼓、开裂、破损面砖清理基层
6、备注：原面砖墙面未开裂、破损处仅作污渍清洗;涂料修补处贴美纹纸仿面砖分隔。饰面层完成后整体涂刷高分子透明防水涂料
0.5mm+0.5mm分2遍涂刷
	m2
	388

	20
	屋面排水管，Φ110PVC落水管及其配套雨水斗
	1、断裂、老化的落水管同规格换新（96m）
2、疏通排水不畅、淤堵的落水管
3、检查、清理屋面雨水口
4、落水管正下方为承水地面或屋面时，设混凝土承水板。
5、垃圾清运投标人自行考虑
	m
	96

	21
	空调防护罩/样式与现状已建一致
	1.空调外机防护罩
2.长1m，宽0.65m，高0.9m，具体尺寸根据现场情况定
3.1.5mm厚铝合金板，氟碳烤漆，漏空
4.安装方式自行考虑，式样提供样品由招标人确认
	个
	13

	五、万福新村3区34幢

	22
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	1199

	23
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：1、铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a，2、考虑屋面杂物清运、雨水口检查疏通。
	m2
	255

	24
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:清理板面起砂部分
	m2
	2.8

	25
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整
	m2
	25

	26
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	75

	27
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	220

	28
	休息凳
	1、楼梯转身平台休息凳，结合楼层平台处设置,专业厂家定制安装，式样由建设单位和设计单位确定方可施工
2、具体做法、要求详见图纸
	组
	3

	29
	靠墙扶手
	1、材料种类、规格:不锈钢管ABS复合扶手Φ50X2,带防滑颗粒。支杆间距3个踏步，配法兰。
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	28

	30
	金属窗/外窗提升
	1、C0915共4樘,C0906共1樘。(80系列深灰色铝合金推拉窗）
2、玻璃品种、厚度:6厚单层白玻
3、型材破损、翘曲、无防护性能的外窗拆除换新
4、备注：破碎玻璃原规格换新(不低于6mm）;未破损玻璃仅作清洗。
	m2
	5.94

	六、万福新村27幢

	31
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	8

	32
	顶棚1/东南角檐口(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整
	m2
	2

	33
	屋面
	1、屋面雨水口检查疏通。
	项
	1

	七、万福新村29幢

	34
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、考虑屋面杂物清理,雨水口检查疏通。
9、屋面基层处理
10、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a
	m2
	175

	35
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	1)块瓦(搭接瓦,颜色按原设计
2)木挂瓦条30*30中距与瓦匹配
3)木顺水条30*30中距500
4)1.5厚聚合物水泥防水涂料
5)3.0厚SBS改性沥青防水卷材
6)木望板清理
7)拆除原破损屋面瓦及防水层;檩条及木望板腐朽、破损处换新。
	m2
	460

	36
	外脚手架
	1、脚手类型:外脚手
	项
	1

	37
	里脚手架
	1、楼梯间部位
2、墙面铲除脚手架
	m2
	386.75

	38
	里脚手架
	1、楼梯间部位
2、墙面抺灰脚手架
	m2
	331.5

	39
	里脚手架
	1、楼梯间部位
2、墙面油漆脚手架
	m2
	1488.25

	管舍社区房改房维修改造

	一、气象局家属区附房

	40
	外墙5（原水泥砂浆墙面修复）
	1、铲除部位设15 厚1:2.5水泥砂浆面层(压入玻纤网格布一道）
2、防水层按原设计修复
3、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
7、檐口局部粉刷层脱落处修补
8、备注 基层处理:粉刷层表面清理、粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原外饰面至外墙基层或保温层位置。
	m2
	2

	41
	顶棚2/室外挑板(现浇板粉刷修复)
	1、粉刷层表面抹光
2、15厚1:2.5水泥砂浆粉刷层(厚度结合现状)
3、固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径 12.7X12.7）
4、基层处理：板底粉刷层脱落处检查、其周围有空鼓、开裂处全部铲除。
	m2
	8

	二、财政局家属区1附房

	42
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	141.6

	43
	顶棚1/挑檐底部(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整
	m2
	12

	三、财政局家属区2附房

	44
	车库墙体拆除、加固
	1、现状墙体拆除、砌筑加固、粉刷水泥砂浆、喷刷涂料、地面下沉恢复、平整到位
2、具体做法详见图纸，符合建设单位要求
	项
	1

	45
	外墙4（原水泥砂浆墙面/清水墙面改造涂料墙面）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注基层处理:粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）；(清水墙面增设一道粉刷层15厚1:2.5水泥砂浆)
	m2
	45

	46
	顶棚1/挑檐底部(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整
	m2
	7.5

	47
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	20

	48
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	70

	四、财政局家属区1

	49
	屋面雨水斗
	1、雨水斗同规格换新
2、部分雨水斗缺失、破损、松动处换新(pvc)
	个
	6

	四、财政局家属区2

	50
	屋面雨水斗
	1、雨水斗同规格换新
2、部分雨水斗缺失、破损、松动处换新(pvc)
	个
	6

	五、医药公司家属区附房

	51
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	305.72

	52
	顶棚1/挑檐底部(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整
	m2
	29.5

	六、房管所家属区

	53
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	1089

	54
	零星砌砖
	1、零星砌砖名称、部位:阳台封堵
2、砖品种、规格、强度等级:混凝土标准砖 240×115×53mm
3、砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0
	m3
	3.8

	55
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型:阳台封堵处
2、采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	63.33

	56
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a
	m2
	285

	57
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:清理板面起砂部分
	m2
	3.5

	58
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	24

	59
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	60

	60
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	204

	61
	扶手
	1、材料种类、规格:Φ60*2.0mm304不锈钢管扶手+Φ28*2.0mm不锈钢栏杆
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	20

	62
	休息凳
	1、楼梯转身平台休息凳，结合楼层平台处设置,专业厂家定制安装，式样由建设单位和设计单位确定方可施工
2、具体做法、要求详见图纸
	组
	3

	63
	金属窗/外窗提升
	1、C1512共3樘(80系列深灰色铝合金推拉窗
2、玻璃品种、厚度:6厚单层白玻
3、型材破损、翘曲、无防护性能的外窗拆除换新
4、备注：破碎玻璃原规格换新(不低于6mm）;未破损玻璃仅作清洗。
	m2
	5.4

	六（1）、房管所家属区/连带南侧楼、车库、围墙、周边道路

	64
	外墙1（车库外墙）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	33

	65
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	1)块瓦(搭接瓦,颜色按原设计
2)木挂瓦条30*30中距与瓦匹配
3)木顺水条30*30中距500
4)1.5厚聚合物水泥防水涂料
5)3.0厚SBS改性沥青防水卷材
6)木望板清理
7)拆除原破损屋面瓦及防水层;檩条及木望板腐朽、破损处换新。
	m2
	36

	66
	金属面油漆/公共外门出新
	1.3樘车库门出新
2.表面喷涂氟碳漆1遍(颜色结合现状确定)
3.喷环氧富锌底漆1遍
4.锈蚀、污损外门清除漆面机械除锈,清洗后充分干燥
备注：破损、翘曲、无防护性能的外门拆除,同尺寸换新(钢制门)
	m2
	6

	67
	窗扇固定
	1、采用木板或金属扣件固定松动窗扇
	樘
	16

	68
	外墙1（围墙）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	60

	69
	路床（槽）整形
	1、素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	150

	70
	碎石
	1、石料规格:碎石
2、厚度:20cm
	m2
	150

	71
	水泥混凝土
	清单特征：
1、混凝土强度等级:C25 5~40
2、厚度:12cm
3、商品混凝土
工作内容：1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、伸缝4、缩缝5、锯缝、嵌缝6、路面养护
	m2
	150

	72
	检查井升降
	1、管井同步调整井盖标高
	项
	1

	七、蔬菜公司家属区1附房

	73
	外墙5（原水泥砂浆墙面修复）
	1、铲除部位设15 厚1.2.5水泥砂浆面层(压入玻纤网格布一道）
2、防水层按原设计修复
3、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注 基层处理:粉刷层表面清理、粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原外饰面至外墙基层或保温层位置。
	m2
	328.79

	74
	屋面9（平屋面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:平屋面杂物清理，面层开裂、凹陷处采用1:2.5水泥砂浆填实。
	m2
	145

	75
	顶棚2/挑檐底部(现浇板粉刷修复)
	1、粉刷层表面抹光
2、15厚1:2.5水泥砂浆粉刷层(厚度结合现状)
3、固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径 12.7X12.7）
4、基层处理：板底粉刷层脱落处检查、其周围有空鼓、开裂处全部铲除。
	m2
	47.2

	八、蔬菜公司家属区2附房

	76
	外墙5（原水泥砂浆墙面修复）
	1、铲除部位设15 厚1.2.5水泥砂浆面层(压入玻纤网格布一道）
2、防水层按原设计修复
3、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注 基层处理:粉刷层表面清理、粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原外饰面至外墙基层或保温层位置。
	m2
	95

	77
	屋面9（平屋面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:平屋面杂物清理，面层开裂、凹陷处采用1:2.5水泥砂浆填实。
	m2
	42

	78
	顶棚2/室外挑板(现浇板粉刷修复)
	1、粉刷层表面抹光
2、15厚1:2.5水泥砂浆粉刷层(厚度结合现状)
3、固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径 12.7X12.7）
4、基层处理：板底粉刷层脱落处检查、其周围有空鼓、开裂处全部铲除。
	m2
	8

	九、淮杂团家属区2附房

	79
	外墙5（原水泥砂浆墙面修复）
	1、铲除部位设15 厚1.2.5水泥砂浆面层(压入玻纤网格布一道）
2、防水层按原设计修复
3、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注 基层处理:粉刺层表面清理、粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原外饰面至外墙基层或保温
层位置。
	m2
	2

	十、蔬菜公司家属区1

	80
	扶手
	1、材料种类、规格:Φ60*2.0mm304不锈钢管扶手+Φ28*2.0mm不锈钢栏杆
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	5.5

	十一、蔬菜公司家属区2

	81
	扶手
	1、材料种类、规格:Φ60*2.0mm304不锈钢管扶手+Φ28*2.0mm不锈钢栏杆
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	13

	十二、县中家属区(路南）

	82
	立面块料拆除
	清单特征：
1、外墙局部马赛克砖铲除
工作内容：1、拆除2、控制扬尘3、清理4、建渣场内、外运输
	m2
	517.8

	83
	零星砌砖
	1、零星砌砖名称、部位:阳台封堵
2、砖品种、规格、强度等级:混凝土标准砖 240×115×53mm
3、砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0
	m3
	7.6

	84
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型:阳台封堵处
2、采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	126.67

	85
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	1726

	86
	混凝土构件拆除
	清单特征：
1、拆除屋面3座混凝土水箱
工作内容：1、拆除2、控制扬尘3、清理4、建渣场内、外运输
	项
	1

	87
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a
	m2
	550

	88
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:清理板面起砂部分
	m2
	11.8

	89
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	65

	90
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	180

	91
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	505

	92
	扶手/40-60
	1、材料种类、规格:Φ60*2.0mm304不锈钢管扶手+Φ28*2.0mm不锈钢栏杆
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	60

	93
	休息凳
	1、楼梯转身平台休息凳，结合楼层平台处设置,专业厂家定制安装，式样由建设单位和设计单位确定方可施工
2、具体做法、要求详见图纸
	组
	6

	94
	金属窗/外窗提升
	1、C1512共9樘(80系列深灰色铝合金推拉窗）
2、玻璃品种、厚度:6厚单层白玻
3、型材破损、翘曲、无防护性能的外窗拆除换新
4、备注：破碎玻璃原规格换新(不低于6mm）;未破损玻璃仅作清洗。
	m2
	16.2

	95
	屋面排水管
	1、断裂、老化的落水管同规格换新（156m），Φ110PVC落水管及其配套雨水斗 
2、疏通排水不畅、淤堵的落水管
3、检查、清理屋面雨水口
4、落水管正下方为承水地面或屋面时，设混凝土承水板。
5、垃圾清运投标人自行考虑
	m
	156

	十二（1）、县中家属区(路南） 连带周边道路、三网改造

	96
	路床（槽）整形
	1、素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	220

	97
	碎石
	1、石料规格:碎石
2、厚度:20cm
	m2
	220

	98
	水泥混凝土
	清单特征：
1、混凝土强度等级:C25 5~40
2、厚度:12cm
3、商品混凝土
工作内容：1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、伸缝4、缩缝5、锯缝、嵌缝6、路面养护
	m2
	220

	99
	检查井升降
	1、管井同步调整井盖标高
	项
	1

	100
	给水管外包水管保温棉
	1、具体做法详见图纸及建设单位要求
	m
	6

	101
	三网改造
	1、结合三网运营商做管线归集
	项
	1

	十三、县中家属区附房

	102
	外墙5（原水泥砂浆墙面修复）
	1、铲除部位设15 厚1.2.5水泥砂浆面层(压入玻纤网格布一道）
2、防水层按原设计修复
3、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
4、备注 基层处理:粉刷层表面清理、粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原外饰面至外墙基层或保温
层位置。
	m2
	245.6

	103
	屋面9（平屋面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:平屋面杂物清理，面层开裂、凹陷处采用1:2.5水泥砂浆填实。
	m2
	146

	104
	顶棚2/挑檐底部
	1、粉刷层表面抹光
2、15厚1:2.5水泥砂浆粉刷层(厚度结合现状)
3、固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径 12.7X12.7）
4、基层处理：板底粉刷层脱落处检查、其周围有空鼓、开裂处全部铲除。
	m2
	31

	105
	金属面油漆/公共外门出新
	1.24樘车库门出新
2.表面喷涂氟碳漆1遍(颜色结合现状确定)
3.喷环氧富锌底漆1遍
4.锈蚀、污损外门清除漆面机械除锈,清洗后充分干燥
备注：破损、翘曲、无防护性能的外门拆除,同尺寸换新(钢制门)
	m2
	48

	106
	外脚手架
	1、脚手类型:外脚手
	项
	1

	107
	里脚手架
	1、墙面铲除脚手架
	m2
	771.8

	108
	里脚手架
	1、楼梯间部位
2、墙面抺灰脚手架
	m2
	2212.22

	109
	里脚手架
	1、楼梯间部位
2、墙面油漆脚手架
	m2
	2573.12

	西苑社区房改房维修改造

	一、西苑新村66栋

	110
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	2

	111
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	1、外墙涂料2遍（颜色与面砖一致）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、缺口处采用聚合物防水砂浆补平（压入玻纤网格布一道
5、检查并铲除空鼓、开裂、破损面砖清理基层
6、备注：原面砖墙面未开裂、破损处仅作污渍清洗;涂料修补处贴美纹纸仿面砖分隔。饰面层完成后整体涂刷高分子透明防水涂料
0.5mm+0.5mm分2遍涂刷
	m2
	155

	112
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a
	m2
	105

	113
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	1)块瓦(搭接瓦,颜色按原设计
2)木挂瓦条30*30中距与瓦匹配
3)木顺水条30*30中距500
4)1.5厚聚合物水泥防水涂料
5)3.0厚SBS改性沥青防水卷材
6)木望板清理
7)拆除原破损屋面瓦及防水层;檩条及木望板腐朽、破损处换新。
	m2
	142

	114
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	2

	二、西苑新村66栋附房

	115
	裂缝处理
	1、墙体裂缝修补:压力注浆封闭裂缝,注浆材料环氧砂浆(缝宽平均20mm,高约3000mm,墙厚240mm)。
	项
	1

	116
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	1.5

	117
	瓦屋面7/瓦屋面出新(不漏水）
	1)瓦面油渍、污渍清洗干净、充分干燥
2 )更换破损的瓦片（局部瓦片缺失处补齐）
3)挂瓦条断裂变形处同规格换新,调节平整度
	m2
	2

	118
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	1.5

	三、国土老楼

	119
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
7、考虑阳台线条粉刷层脱落处修复,阳台半圆封堵处补平基层。考虑晾衣架施工时的拆装。
	m2
	1408

	四、西苑新村69栋

	120
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	24

	121
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	1、外墙涂料2遍（颜色与面砖一致）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、缺口处采用聚合物防水砂浆补平（压入玻纤网格布一道
5、检查并铲除空鼓、开裂、破损面砖清理基层
6、备注：原面砖墙面未开裂、破损处仅作污渍清洗;涂料修补处贴美纹纸仿面砖分隔。饰面层完成后整体涂刷高分子透明防水涂料
0.5mm+0.5mm分2遍涂刷
	m2
	1336

	122
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a
	m2
	295

	123
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	1)块瓦(搭接瓦,颜色按原设计
2)木挂瓦条30*30中距与瓦匹配
3)木顺水条30*30中距500
4)1.5厚聚合物水泥防水涂料
5)3.0厚SBS改性沥青防水卷材
6)木望板清理
7)拆除原破损屋面瓦及防水层;檩条及木望板腐朽、破损处换新。
	m2
	550

	124
	顶棚1/挑檐底部(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整
	m2
	55

	五、西苑新村69栋附房

	125
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	20.5

	126
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	40.6

	六、西苑新村70栋

	127
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	10

	128
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	19.2

	七、西苑新村35栋

	129
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	8

	130
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	8

	131
	脚手架
	
	项
	1


（二）采购包二：徐东社区房改房维修改造、紧急维修项目
	序号
	项目名称
	技术参数及要求
	计量
单位
	工程量

	徐东社区房改房维修改造

	一、徐西新村16栋

	1
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	110

	2
	外墙4（原水泥砂浆墙面/清水墙面改造涂料墙面）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注基层处理:粉刷层表面清理,粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原外饰面至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平(压入玻纤网格布一道)）；清水墙面增设一道15厚1:2.5水泥砂浆粉刷层
	m2
	907

	3
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：1、铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a 2、考虑屋面杂物清运，排水口检查疏通
	m2
	235

	4
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:清理板面起砂部分
	m2
	1.5

	5
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	65

	6
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	60

	7
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	210

	8
	靠墙扶手
	1、材料种类、规格:不锈钢管ABS复合扶手Φ50X2,带防滑颗粒。支杆间距3个踏步，配法兰。
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	15

	9
	休息凳
	1、楼梯转身平台休息凳，结合楼层平台处设置,专业厂家定制安装，式样由建设单位和设计单位确定方可施工
2、具体做法、要求详见图纸
	组
	3

	10
	金属窗/外窗提升
	1、C1512共10樘。(80系列深灰色铝合金推拉窗）
2、玻璃品种、厚度:6厚单层白玻
3、型材破损、翘曲、无防护性能的外窗拆除换新
4、备注：破碎玻璃原规格换新(不低于6mm）;未破损玻璃仅作清洗。
	m2
	18

	11
	屋面排水管
	1、断裂、老化的落水管同规格换新（72m），Φ110PVC落水管及其配套雨水斗 
2、疏通排水不畅、淤堵的落水管
3、检查、清理屋面雨水口
4、落水管正下方为承水地面或屋面时，设混凝土承水板。
5、垃圾清运投标人自行考虑
	m
	72

	12
	冷凝水管
	1、Φ50PVC落水管
	m
	72

	13
	太阳能支座
	1、具体做法详见图纸和建设单位要求
	个
	32

	14
	台阶1
	1、20 厚12.5水泥砂浆面层,抹面赶光
2、界面剂 1道
3、80厚C20 混凝士,台阶面向外坡1%
4、300 厚3:7灰士分两步夯实,宽出面层100
5、压实填士、压实系数≥93%
备注：现场找坡基层可利用时,仅实施1-3条；现按没坡基层可利用计算，具体由现场确认有无，如有坡基层结算时予以扣除。
	m2
	1.5

	15
	三网改造
	1、结合三网运营商做管线归集
	项
	1

	16
	感应灯
	1、名称:楼梯间照明 感应灯
2、规格:18W
3、类型:LED 吸顶
	套
	7

	17
	配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC20
	m
	21

	18
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、规格:BV2.5mm2
	m
	21

	二、县中家属区（路北）

	19
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	2821

	20
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	1、外墙涂料2遍（颜色与面砖一致）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、缺口处采用聚合物防水砂浆补平（压入玻纤网格布一道
5、检查并铲除空鼓、开裂、破损面砖清理基层
6、备注：原面砖墙面未开裂、破损处仅作污渍清洗;涂料修补处贴美纹纸仿面砖分隔。饰面层完成后整体涂刷高分子透明防水涂料
0.5mm+0.5mm分2遍涂刷
	m2
	2551

	21
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:清理板面起砂部分
	m2
	23

	22
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	23

	23
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	450

	24
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	1500

	25
	靠墙扶手
	1、材料种类、规格:不锈钢管ABS复合扶手Φ50X2,带防滑颗粒。支杆间距3个踏步，配法兰。
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	150

	26
	休息凳
	1、楼梯转身平台休息凳，结合楼层平台处设置,专业厂家定制安装，式样由建设单位和设计单位确定方可施工
2、具体做法、要求详见图纸
	组
	25

	27
	金属窗/外窗提升
	1、C1512共10樘。(80系列深灰色铝合金推拉窗）
2、玻璃品种、厚度:6厚单层白玻
3、型材破损、翘曲、无防护性能的外窗拆除换新
4、备注：破碎玻璃原规格换新(不低于6mm）;未破损玻璃仅作清洗。
	m2
	18

	28
	屋面排水管
	1、断裂、老化的落水管同规格换新（400m），Φ110PVC落水管及其配套雨水斗 
2、疏通排水不畅、淤堵的落水管
3、检查、清理屋面雨水口
4、落水管正下方为承水地面或屋面时，设混凝土承水板。
5、垃圾清运投标人自行考虑
	m
	400

	29
	冷凝水管
	1、Φ50PVC落水管
	m
	400

	30
	台阶1
	1、20 厚12.5水泥砂浆面层,抹面赶光
2、界面剂 1道
3、80厚C20 混凝士,台阶面向外坡1%
4、300 厚3:7灰士分两步夯实,宽出面层100
5、压实填士、压实系数≥93%
备注：现场找坡基层可利用时,仅实施1-3条；现按没坡基层可利用计算，具体由现场确认有无，如有坡基层结算时予以扣除。
	m2
	19

	31
	公共栏杆等金属件翻新
	1、楼梯栏杆除锈出新,扶手打磨后刷一道环保型清漆
	m
	150

	32
	公共栏杆等金属件翻新
	2、南立面金属造型饰面出新
	m2
	60

	33
	三网改造
	1、结合三网运营商做管线归集
	项
	1

	34
	感应灯
	1、名称:楼梯间照明 感应灯
2、规格:18W
3、类型:LED 吸顶
	套
	30

	35
	配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC20
	m
	90

	36
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、规格:BV2.5mm2
	m
	100

	三、县中家属区附房1

	37
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	233

	38
	屋面9（平屋面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:平屋面杂物清理，面层开裂、凹陷处采用1:2.5水泥砂浆填实。
	m2
	160

	39
	顶棚2/室外挑板(挑檐底部)
	1、粉刷层表面抹光
2、15厚1:2.5水泥砂浆粉刷层(厚度结合现状)
3、固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径 12.7X12.7）
4、基层处理：板底粉刷层脱落处检查、其周围有空鼓、开裂处全部铲除。
	m2
	28

	40
	金属面油漆/公共外门出新
	1.26樘车库门出新
2.表面喷涂氟碳漆1遍(颜色结合现状确定)
3.喷环氧富锌底漆1遍
4.锈蚀、污损外门清除漆面机械除锈,清洗后充分干燥
备注：破损、翘曲、无防护性能的外门拆除,同尺寸换新(钢制门)
	m2
	52

	41
	坡道1
	(1)20厚1:2水泥砂浆面层,表面压纹
(2)界面剂 1道
(3)80厚C20 泥凝士
(4)300 厚3:7灰士分两步夯实,宽出面层300
(5)压实填士,压实系数≥93%
注:现场找坡基层可利用时,仅实施1-3条；现按没坡基层可利用计算，具体由现场确认有无，如有坡基层结算时予以扣除。
	m2
	26

	四、县中家属区附房2

	42
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	272

	43
	屋面9（平屋面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:平屋面杂物清理，面层开裂、凹陷处采用1:2.5水泥砂浆填实。
	m2
	185

	44
	顶棚2/室外挑板(挑檐底部)
	1、粉刷层表面抹光
2、15厚1:2.5水泥砂浆粉刷层(厚度结合现状)
3、固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径 12.7X12.7）
4、基层处理：板底粉刷层脱落处检查、其周围有空鼓、开裂处全部铲除。
	m2
	22

	45
	金属面油漆/公共外门出新
	1.25樘车库门出新
2.表面喷涂氟碳漆1遍(颜色结合现状确定)
3.喷环氧富锌底漆1遍
4.锈蚀、污损外门清除漆面机械除锈,清洗后充分干燥
备注：破损、翘曲、无防护性能的外门拆除,同尺寸换新(钢制门)
	m2
	50

	46
	坡道1
	(1)20厚1:2水泥砂浆面层,表面压纹
(2)界面剂 1道
(3)80厚C20 泥凝士
(4)300 厚3:7灰士分两步夯实,宽出面层300
(5)压实填士,压实系数≥93%
注:现场找坡基层可利用时,仅实施1-3条；现按没坡基层可利用计算，具体由现场确认有无，如有坡基层结算时予以扣除。
	m2
	25

	五、人行家属区

	47
	立面块料拆除
	清单特征：
1、外墙局部马赛克砖铲除
工作内容：1、拆除2、控制扬尘3、清理4、建渣场内、外运输
	m2
	111.3

	48
	零星砌砖
	1、零星砌砖名称、部位:阳台封堵
2、砖品种、规格、强度等级:混凝土标准砖 240×115×53mm
3、砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0
	m3
	3.7

	49
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型:阳台封堵处
2、采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	61.67

	50
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	371

	51
	外墙4（原水泥砂浆墙面/清水墙面改造涂料墙面）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注基层处理:粉刷层表面清理,粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原外饰面至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平(压入玻纤网格布一道)）；清水墙面增设一道15厚1:2.5水泥砂浆粉刷层
	m2
	1114

	52
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a；考虑屋面杂物清运,排水口检查疏通
	m2
	240

	53
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:清理板面起砂部分
	m2
	7

	54
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	60

	55
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	120

	56
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	360

	57
	靠墙扶手
	1、材料种类、规格:不锈钢管ABS复合扶手Φ50X2,带防滑颗粒。支杆间距3个踏步，配法兰。
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	36

	58
	公共栏杆等金属件翻新
	1、楼梯栏杆除锈出新,扶手打磨后刷一道环保型清漆
	m
	36

	59
	休息凳
	1、楼梯转身平台休息凳，结合楼层平台处设置,专业厂家定制安装，式样由建设单位和设计单位确定方可施工
2、具体做法、要求详见图纸
	组
	4

	60
	金属窗/外窗提升
	1、C1512共6樘。(80系列深灰色铝合金推拉窗）
2、玻璃品种、厚度:6厚单层白玻
3、型材破损、翘曲、无防护性能的外窗拆除换新
4、备注：破碎玻璃原规格换新(不低于6mm）;未破损玻璃仅作清洗。
	m2
	10.8

	61
	屋面排水管
	1、断裂、老化的落水管同规格换新（90m）
2、疏通排水不畅、淤堵的落水管
3、检查、清理屋面雨水口
4、落水管正下方为承水地面或屋面时，设混凝土承水板。
5、垃圾清运投标人自行考虑
	m
	90

	62
	冷凝水管
	1、Φ50PVC落水管
	m
	90

	63
	太阳能支座
	1、具体做法详见图纸和建设单位要求
	个
	32

	64
	三网改造
	1、结合三网运营商做管线归集
	项
	1

	65
	感应灯
	1、名称:楼梯间照明 感应灯
2、规格:18W
3、类型:LED 吸顶
	套
	8

	66
	配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC20
	m
	24

	67
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、规格:BV2.5mm2
	m
	24

	六、塑料厂家属区1

	68
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	2547

	69
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	1、外墙涂料2遍（颜色与面砖一致）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、缺口处采用聚合物防水砂浆补平（压入玻纤网格布一道
5、检查并铲除空鼓、开裂、破损面砖清理基层
6、备注：原面砖墙面未开裂、破损处仅作污渍清洗;涂料修补处贴美纹纸仿面砖分隔。饰面层完成后整体涂刷高分子透明防水涂料
0.5mm+0.5mm分2遍涂刷
	m2
	138

	70
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a；考虑屋面杂物清运,排水口检查疏通
	m2
	488

	71
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:清理板面起砂部分
	m2
	18

	72
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	18

	73
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	225

	74
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	675

	75
	靠墙扶手
	1、材料种类、规格:不锈钢管ABS复合扶手Φ50X2,带防滑颗粒。支杆间距3个踏步，配法兰。
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	54

	76
	公共栏杆等金属件翻新
	1、楼梯栏杆除锈出新,扶手打磨后刷一道环保型清漆
	m
	54

	77
	休息凳
	1、楼梯转身平台休息凳，结合楼层平台处设置,专业厂家定制安装，式样由建设单位和设计单位确定方可施工
2、具体做法、要求详见图纸
	组
	6

	78
	金属窗/外窗提升
	1、C1215共9樘、C1208共3樘。(80系列深灰色铝合金推拉窗）
2、玻璃品种、厚度:6厚单层白玻
3、型材破损、翘曲、无防护性能的外窗拆除换新
4、备注：破碎玻璃原规格换新(不低于6mm）;未破损玻璃仅作清洗。
	m2
	19.08

	79
	屋面排水管
	1、断裂、老化的落水管同规格换新（120m）
2、疏通排水不畅、淤堵的落水管
3、检查、清理屋面雨水口
4、落水管正下方为承水地面或屋面时，设混凝土承水板。
5、垃圾清运投标人自行考虑
	m
	120

	80
	冷凝水管
	1、Φ50PVC落水管
	m
	120

	81
	太阳能支座
	1、具体做法详见图纸和建设单位要求
	个
	120

	82
	三网改造
	1、结合三网运营商做管线归集
	项
	1

	83
	感应灯
	1、名称:楼梯间照明 感应灯
2、规格:18W
3、类型:LED 吸顶
	套
	15

	84
	配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC20
	m
	45

	85
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、规格:BV2.5mm2
	m
	45

	七、塑料厂家属区2

	86
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	2547

	87
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	1、外墙涂料2遍（颜色与面砖一致）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、缺口处采用聚合物防水砂浆补平（压入玻纤网格布一道
5、检查并铲除空鼓、开裂、破损面砖清理基层
6、备注：原面砖墙面未开裂、破损处仅作污渍清洗;涂料修补处贴美纹纸仿面砖分隔。饰面层完成后整体涂刷高分子透明防水涂料
0.5mm+0.5mm分2遍涂刷
	m2
	138

	88
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a；考虑屋面杂物清运,排水口检查疏通
	m2
	488

	89
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:清理板面起砂部分
	m2
	18

	90
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	18

	91
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	225

	92
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	675

	93
	靠墙扶手
	1、材料种类、规格:不锈钢管ABS复合扶手Φ50X2,带防滑颗粒。支杆间距3个踏步，配法兰。
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	54

	94
	公共栏杆等金属件翻新
	1、楼梯栏杆除锈出新,扶手打磨后刷一道环保型清漆
	m
	54

	95
	休息凳
	1、楼梯转身平台休息凳，结合楼层平台处设置,专业厂家定制安装，式样由建设单位和设计单位确定方可施工
2、具体做法、要求详见图纸
	组
	6

	96
	金属窗/外窗提升
	1、C1215共9樘、C1208共3樘。(80系列深灰色铝合金推拉窗）
2、玻璃品种、厚度:6厚单层白玻
3、型材破损、翘曲、无防护性能的外窗拆除换新
4、备注：破碎玻璃原规格换新(不低于6mm）;未破损玻璃仅作清洗。
	m2
	19.08

	97
	屋面排水管
	1、断裂、老化的落水管同规格换新（120m）
2、疏通排水不畅、淤堵的落水管
3、检查、清理屋面雨水口
4、落水管正下方为承水地面或屋面时，设混凝土承水板。
5、垃圾清运投标人自行考虑
	m
	120

	98
	冷凝水管
	1、Φ50PVC落水管
	m
	120

	99
	太阳能支座
	1、具体做法详见图纸和建设单位要求
	个
	120

	100
	三网改造
	1、结合三网运营商做管线归集
	项
	1

	101
	感应灯
	1、名称:楼梯间照明 感应灯
2、规格:18W
3、类型:LED 吸顶
	套
	15

	102
	配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC20
	m
	45

	103
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、规格:BV2.5mm2
	m
	45

	八、保险公司家属区1

	104
	零星砌砖
	1、零星砌砖名称、部位:阳台封堵
2、砖品种、规格、强度等级:混凝土标准砖 240×115×53mm
3、砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0
	m3
	2.96

	105
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型:阳台封堵处
2、采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	49.33

	106
	外墙1（原涂料墙面出新）
	1、外墙涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、防水层按原设计修复
5、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理）
6、备注1、基层处理:铲除涂料面层,粉刷层表面清理粉刷层开裂、起砂严重处彻底铲除原粉刷层至外墙基层或保温层位置,采用聚合物水泥砂浆补平（压入玻纤网格布一道）
	m2
	965

	107
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	1、3.0 厚铝箔面SBS改性沥青自粘防水卷材，上翻高出完成面300mm(防水卷材收边参12J201-A14-a）
2、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,上翻处粉φ50圆弧
3、基层处理:清理板面起砂部分
	m2
	15

	108
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	1、无机防霉涂料2遍(颜色参效果图或现场定）
2、抗碱封闭底漆1遍
3、柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：打磨原饰面层至粉刷层；板底粉刷层脱落处检查,其周围有空鼓、开裂处全部铲除，固定热镀锌钢丝网一道（0.9厚孔径12.7*12.7），采用聚合物水泥砂浆修补平整。
	m2
	20

	109
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	90

	110
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	270

	111
	靠墙扶手
	1、材料种类、规格:不锈钢管ABS复合扶手Φ50X2,带防滑颗粒。支杆间距3个踏步，配法兰。
2、式样由建设单位和设计单位确定方可施工
3、具体做法详见图纸
	m
	24

	112
	公共栏杆等金属件翻新
	1、楼梯栏杆除锈出新,扶手打磨后刷一道环保型清漆
	m
	24

	113
	休息凳
	1、楼梯转身平台休息凳，结合楼层平台处设置,专业厂家定制安装，式样由建设单位和设计单位确定方可施工
2、具体做法、要求详见图纸
	组
	4

	114
	金属窗/外窗提升
	1、C1510共9樘。(80系列深灰色铝合金推拉窗）
2、玻璃品种、厚度:6厚单层白玻
3、型材破损、翘曲、无防护性能的外窗拆除换新
4、备注：破碎玻璃原规格换新(不低于6mm）;未破损玻璃仅作清洗。
	m2
	13.5

	115
	屋面排水管
	1、断裂、老化的落水管同规格换新（120m）
2、疏通排水不畅、淤堵的落水管
3、检查、清理屋面雨水口
4、落水管正下方为承水地面或屋面时，设混凝土承水板。
5、垃圾清运投标人自行考虑
	m
	72

	116
	冷凝水管
	1、Φ50PVC落水管
	m
	72

	117
	太阳能支座
	1、具体做法详见图纸和建设单位要求
	个
	120

	118
	三网改造
	1、结合三网运营商做管线归集
	项
	1

	119
	感应灯
	1、名称:楼梯间照明 感应灯
2、规格:18W
3、类型:LED 吸顶
	套
	15

	120
	配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC20
	m
	45

	121
	配线
	1、名称:铜芯线
2、配线形式:管内穿线
3、规格:BV2.5mm2
	m
	45

	122
	外脚手架
	1、脚手类型:外脚手
	项
	1

	123
	里脚手架
	1、楼梯间部位
2、墙面铲除脚手架
	m2
	1292.5

	124
	里脚手架
	1、楼梯间部位
2、墙面抺灰脚手架
	m2
	1034

	125
	里脚手架
	1、楼梯间部位
2、墙面油漆脚手架
	m2
	5945.5

	紧急维修项目

	一、镇西社区-人行家属区55#401

	126
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a
	m2
	50

	127
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
4、基层处理：1、污损部分涂料面层铲除:2、板底油污、灰尘清理。
	m2
	15

	128
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	(1)白色无机涂料2遍(颜色参效果图或现场定)
(2)抗碱封闭底漆1遍
(3)柔性耐水腻子修补批平
(4)基层处理 1、污损部分涂料面层以及起砂部分粉刷层铲除2、采用1:1:6混合砂浆将粉刷层修补平整3、墙面油污、灰尘清理。
	m2
	12

	129
	拆屋顶水箱
	1、拆除屋顶水箱1个
	项
	1

	130
	太阳能支座
	1、具体做法详见图纸和建设单位要求
	个
	32

	131
	检修孔盖板
	1、不锈钢盖板,尺寸约600*800,实测后购置成品
	块
	1

	二、城北社区-建阳眼科医院家属区#501

	132
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a
	m2
	100

	133
	瓦屋面7/瓦屋面出新(不漏水）
	1)瓦面油渍、污渍清洗干净、充分干燥
2 )更换破损的瓦片（局部瓦片缺失处补齐）
3)挂瓦条断裂变形处同规格换新,调节平整度
	m2
	20

	134
	太阳能支座
	1、具体做法详见图纸和建设单位要求
	个
	80

	135
	检修孔盖板
	1、不锈钢盖板,尺寸约600*800,实测后购置成品
	块
	1

	三、城北社区-冠华一巷邮政家属区

	136
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	1、40厚C30细石混凝士,内配φ4@100mm双向钢筋网,随捣随抹平,设4m分格缝缝宽 20mm 缝内沥青油膏密封
2、保温层(按原设计恢复,燃烧性能不低于B1级)
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻高出完成面300mm
4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材，上翻高出完成面300mm
5、1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高出完成面300mm
6、10厚1:2.5 水泥砂浆找平,女儿墙根部粉φ100圆弧
7、现浇轻质泡沫混凝士找坡层(最薄处30mm）
8、屋面基层处理
9、备注：铲除原屋面面层至混凝土屋面板基层:防水卷材收边参 12J201-A14-a
	m2
	50

	137
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	1)块瓦(搭接瓦,颜色按原设计
2)木挂瓦条30*30中距与瓦匹配
3)木顺水条30*30中距500
4)1.5厚聚合物水泥防水涂料
5)3.0厚SBS改性沥青防水卷材
6)木望板清理
7)拆除原破损屋面瓦及防水层;檩条及木望板腐朽、破损处换新。
	m2
	150

	138
	太阳能支座
	1、具体做法详见图纸和建设单位要求
	个
	40

	139
	检修孔盖板
	1、不锈钢盖板,尺寸约600*800,实测后购置成品
	块
	1

	140
	脚手架
	
	项
	1


注：1、施工单位严格按照施工图纸进行施工，完成图纸全部内容，施工图纸提取，通过网盘分享的文件：链接 : https://www.yunpan.com/surl_yhIdY2a2zvd （提取码：34c3）；（包含采购包一、采购包二）
三、售后服务及承诺
1、供应商必须严格按照本次招标要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。
2、项目服务期间，供应商的所有的工作人员的人身安全以及供应商在服务期间产生的各类安全责任事故均由承包方自行承担。
3、供应商在项目服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。
四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	建湖县2026年房改房维修改造项目
	建筑业
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第四章  评标办法及评分标准
一、评标办法：综合评分法。
1.本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
2.磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
3.推荐的中标候选人数：1名。
二、政府采购政策功能落实：
1.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
3.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
4.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
5.采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七部分 投标文件格式”的“ 清单报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标细则（总分值为100分）：（采购包一、采购包二均适用）
	序号
	评分
项目
	满分
分值
	评分细则

	一
	报价
部分
	30分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/该供应商的最后磋商报价）×30，小数点保留两位。
注：小微企业优惠政策详见本文第四章第二项“小微企业优惠情况”

	二
	企业实力
	1分
	投标人具有质量管理体系认证证书，有一个得1分，最高得1分。（须提供有效期内的证书扫描件加盖投标单位公章，不提供不得分，认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。）

	
	
	3分
	项目负责人具有建筑施工专业高级职称证书的得3分，具有中级职称证书的得1分，最高得3分。（须提供相关证书原件扫描件加盖投标单位公章）

	三
	企业
业绩
	6分
	投标人自2023年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份得3分，本项最高得6分。
注：1、须提供合同、验收证明原件彩色扫描件，未提供或提供不全的不得分；2、类似业绩是指与本项目内容相关的业绩。

	四
	技术
参数
	28分
	根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分28分。出现负偏离有一项扣0.06分，扣完为止。
注：①技术参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准；
②技术参数中每一序号项的要求为一项；
③技术要求中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。

	五
	实施方案
	30分
	1.施工组织部署方案--至少包含：①项目管理架构（项目经理、技术负责人、安全员、质量员、资料员）；②施工总体流程（拆除→水电预埋→防水→装修→设备安装→调试）；③分区/分段施工方案（减少对居民影响）。
投标人应在投标文件“项目实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为2分，共6分。每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分。

	
	
	
	2.工期计划方案--至少包含①总工期；②关键节点（设计确认、拆除完成、水电完工、装修封顶、设备安装、调试验收）；③节假日/假期施工保障措施。
投标人应在投标文件“项目实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为2分，共6分。每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分。

	
	
	
	3.质量保证措施方案--至少包含①质量管控（外墙、楼道先做样板间 / 样板段，住户确认后大面积施工）；②材料进场检验、工序三检、隐蔽工程验收；③质量巡检（项目部每日巡查，监理定期抽检）。
投标人应在投标文件“项目实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为2分，共6分。每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分。

	
	
	
	4.主要分部分项施工方案--至少包含①拆除工程（旧外墙涂层、旧屋面、老旧管线拆除）；②土建装修（墙体修补、屋面翻新、楼道楼梯修复、散水、围墙修缮）；③安装工程（给排水立管、雨污分流、强电弱电改造、楼道照明）④消防改造（管网、器材、报警装置安装与联动测试）；⑤外立面改造（外墙保温、涂料、门窗维修更换）；⑥专项工程（楼道无障碍改造）。
投标人应在投标文件“项目实施方案”中设置专节来对上述6项内容作出响应性说明，每项为1分，共6分。每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。

	
	
	
	5.安全文明施工方案--至少包含①施工安全（临边防护、脚手架安全、高空外墙作业）；②环境安全（扬尘、噪声、渣土外运管控）；③文明施工（建筑垃圾日产日清、居民公告、公示栏，施工信息提前告知）：
投标人应在投标文件“项目实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为2分，共6分。每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分。

	六
	节能
环保
	2分
	①投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分；
②投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。
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第五章  合同文本

建湖县2026年房改房维修改造项目

合



同



建湖县住房管理办公室
二〇二六年  月



政府采购合同（标段*）
项目名称：建湖县2026年房改房维修改造项目
项目编号：                                    
甲    方：         建湖县住房管理办公室       
乙    方：                                    
甲、乙双方根据建湖县2026年房改房维修改造项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：建湖县2026年房改房维修改造项目 
1.2标的内容：对建湖县建成区房改房进行维修改造，主要改造内容包括屋面防水、外墙出新等提升改造等。
1.3标段划分：一个
1.4履行地点：建湖县住房管理办公室指定地点。
1.5合同履行期限：合同签订后60日历天内竣工，完成项目的全部施工内容，具体服务期的起止时间以合同签订的时间为准。
1.6项目负责人姓名：      ；身份证号：         ；联系电话：         。
二、合同金额
2.1本合同金额为人民币（大写）：       （小写）：__________元。
2.2合同报价应是磋商文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，报价包括施工全部工作所需的设备供货、运输、安装以及调试费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、配合、验收、规费、税金、备品备件、伴随服务、代理费、人员培训、技术服务等其它相关费用（综合报价）。对认为未考虑到的费用甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在合同报价中。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如果乙方违反，按照合同金额的20%支付违约金，并承担给甲方造成的损失。
3.3所有材料进场后经甲方认可后方可施工。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权并影响到甲方使用该服务标的的，甲方有权解除合同，要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，并由乙方赔偿造成的甲方全部损失。
五、产权担保
乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1签订合同时，须向甲方缴纳中标总价5%的履约保证金_____元，于合同履行后退还。（履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。如乙方被第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），甲方将降低履约保证金缴纳金额为中标价的2.5%。
乙方向甲方提交履约保证金退还申请，须经甲方同意后退还履约保证金。乙方不履行与甲方订立的合同或未按磋商文件规定内容执行，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.3履约保证金的退还：
6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.3.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合磋商文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
7.1本合同范围的施工，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同预算金额的30%；签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；
8.2工程按期竣工验收合格交付后付至工程合同价的80%，工程竣工验收合格满一年并经建设单位及其主管部门委托的中介机构审核结束后付至初审审定价的90%，余款在工程竣工验收合格满二年后按审定价付清。
注：每次工程款支付前，承包人均应出具增值税专用发票，税率9%（（如税率调整则税前价不变，调整税差）。
九、结算
工程结算方式为：中标价±设计变更＋磋商文件和合同约定可以调整的价格。
工程竣工结算价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，甲方要求乙方的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本磋商文件及施工合同约定允许调整外，中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。其中，由乙方代交纳的相关规费等费用，在最终结算时凭缴费发票进入结算总价中。
本工程采用固定单价合同，合同中综合单价因工程量清单漏项或设计变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：
甲方工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，合同中有类似变更工程量清单项目的价格，参照类似价格确定变更价格；合同中无类似变更工程清单项目的价格，其相应综合单价由甲方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、苏建价〔2016〕154号文附件1：2014年 《江苏省建设工程费用定额》 营改增后调整内容（以下简称 《费用定额》）、苏建函价〔2018〕298号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知提出、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告、苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知，甲方可参照本工程磋商文件中招标预算价确定的依据计取费用，材料价格按2026年第4期建湖县建筑材料预算指导价确定综合单价下浮后结算。乙方提供的工程量清单漏项或设计变更的综合单价的下浮幅度按照中标时的工程下浮幅度[工程下浮幅度指中标价和甲方预算价同时扣除甲方预算价中的其他项目费中的暂列金额、暂估价和乙方供应材料价格及税金后相比的下浮率]。
由于设计变更等原因引起的工程量增减或原工程量清单中的工程量误差，其综合单价执行投标时的综合单价。
工程量的变化（是指由于分部分项工程量清单有误或设计变更引起的与招标时本工程的分部分项工程量清单相比而至的工程量清单项目工程量数量的增减）除砼和砖砌体的工程量改变而引起模板和脚手费用可以调整外，其余措施费用一律不得调整。因此甲方要求各乙方投标前必须自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
乙方有权根据实际需要，增加或减少部分工程量。竣工结算时按实际完成的工程量进行调整，甲方对此应有充分的考虑，尤其是减少工程量而造成的总建安工程造价的减少。
清单中的暂列金额及暂估价如甲方委托乙方负责代购或实施的，按甲方签证认可的价格执行，将扣除甲供材料价格及其税金。
计日工：施工过程中发生的计日工资单价为100.00元/工日（综合价）按实计算。
甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
十、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、权利与义务
11.1甲方权利与义务
11.1.1 甲方有权按照合同规定、国家法律、有权对乙方服务工作随时进行监督、管理，发现乙方工作存在质量问题，可要求乙方立即整改；
11.1.2 乙方如因人员配备、工作内容等不能满足甲方要求，且未在规定时间内按甲方要求进行整改的，每发生一次扣除5000元，情节严重的，甲方有权终止合同；
11.1.3 甲方有义务按合同规定时间和数额支付给乙方相关费用；
11.2  乙方权利与义务
11.2.1 乙方对甲方提供的资料必须保守秘密；
11.2.2 乙方应当按照磋商文件和相关要求委派身体健康、胜任岗位要求的人员进行工作。必须制定安全防范措施，工作人员应按照正确的、安全的流程进行操作。
11.2.3乙方在项目实施中发生的一切风险与事故，其后果与责任自行承担。
十二、安全责任
项目施工期间，乙方的所有工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故与经济赔偿均由乙方自行承担。
十三、违约责任
13.1乙方逾期未能按要求开展工作的，乙方应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；
13.2乙方服务过程中出现违法违规、安全事故等情况的，乙方应自行承担相应的责任和损失。如造成恶劣影响，导致双方协议无法继续履行的，甲方有权解除本协议。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；
14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1除除后的建筑垃圾自行寻找弃土点及时清理运出校园，做到日结日清。
16.2施工时必须搭设符合要求的脚手架和围护设施，以确保施工安全。
16.3所有施工人员服从校园管理，施工不得影响正常教学秩序。
16.4承包人应做好校园设施成品保护，如果由于承包人原因造成损坏的必须原状恢复。
16.5 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效；
16.6本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》和《建筑法》有关条文执行；
16.7本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方及监管部门各执贰份。
16.8该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。
甲 方：                乙 方： 
地 址：                地 址： 
法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：
联系电话：               联系电话：          
                                     签订日期：  年 月 日
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附件：    
工程质量保修书（标段*）
发包人（甲方）：                          
承包人（乙方）：                          
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就
（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：         。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3、装修工程为   2   年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5、供热与供冷系统为   /  个采暖期、供冷期；
6、配套给排水设施、道路等配套工程为   /   年；
7、其他项目保修期限约定如下：               。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：                     
地  址：                               地  址：                             
法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：                 
委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：                 
电  话：                                电  话：                             
传  真：                                传  真：                             
开户银行：                              开户银行：                           
账  号：                                账  号：                             
邮政编码：                              邮政编码：                           
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第六章  响应文件及格式







响  应  文  件





 
 
 
 




 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：               


[bookmark: _Toc12035]（一）磋商报价表（采购包*）

货币单位：人民币元

项目编号：

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称
	详见响应文件
	   元

	总价（大写）：
	金额大写  


供应商公章：                               （电子签章）
 


日期： 年 月 日
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（二）投标函（采购包*）
致：（采购人） 建湖县住房管理办公室  ：
1、根据建湖县2026年房改房维修改造项目的磋商文件，我单位经市场考察和研究上述项目磋商文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按磋商文件规定的各项要求，我方愿以人民币为（大写）：         ，（小写）¥：    元的投标总价的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目；
2、合同履行期限：合同签订后60日历天内竣工，完成项目的全部施工内容，具体服务期的起止时间以合同签订的时间为准；
3、如果我公司中标，保证不转包、不违法分包，保证派驻响应文件提供的项目组人员及时进场，项目负责人      （姓名）；
4、保证我公司用于本次投标的项目负责人无在建工程，保证代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；
5、如果我方在磋商文件规定的截止时间后撤回响应文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录；
6、我方接受磋商文件中的货款支付条件；
7、如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳磋商文件规定的履约保证金；
8、我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任；
9、你方的中标通知书和磋商文件将成为约束双方合同文件的组成部分。
地址：                                    电话：
开户银行：                                银行账号：
供应商法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：
供应商（加盖CA电子公章）：
日期：年 月 日   
[bookmark: _Toc3116]
（三）无重大违法记录声明函（采购包*）

采购人：建湖县住房管理办公室 
我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县2026年房改房维修改造项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
特此声明！



投标单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)


日期：      年      月      日
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（四）供应商登记表（采购包*）
年   月   日
	企业名称
	

	详细地址
	
	邮   编
	

	法人代表
	
	企业性质
	
	注册资金
	

	联系 人
	
	职   务
	
	所在部门
	

	营业面积
	
	在册员工
	       名
	技术人员
	         名

	联系电话
	
	传  真
	

	手 机 号
	
	网 址
	

	供应商品
范   围
	

	企业概况







	主要业绩
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（五）法定代表人身份证明书（采购包*）



单位名称：                                                  


单位性质：                                                  

                          
地    址：                                                 


成立时间：            年           月           日 
  

经营期限：                                        


姓    名：           联系电话：              身份证号：                      


系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。


特此证明。





投标单位（加盖CA电子公章） ：                


日期：        年      月      日





[bookmark: _Toc29927]
（六）法定代表人授权委托书（采购包*）


本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（供应商名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：　　     　　

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日


附：
	（代理人身份证复印件粘贴处）



[bookmark: _Toc4994]（七）公共资源交易投标信用承诺书（采购包*）
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。


法定代表人（签名或盖章）：

供应商（加盖CA电子公章）：

[bookmark: _GoBack]年    月    日
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（八）建湖县政府采购事前信用承诺书（采购包*）
为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

           法定代表人（签名或盖章）：

         单位名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

[bookmark: _Toc27251]（九）中小企业声明函（工程）（如有）（采购包*）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：年    月    日

注：1.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc3910]
（十）残疾人福利性单位声明函（如有）（采购包*）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
                                 
                                          投标单位（加盖CA电子公章）： 

日 期：________年____月 ___日







[bookmark: _Toc22649]（十一）关于符合本国产品标准的声明函(如有）（采购包*）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
 
2


[bookmark: _Toc29580]（十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
声明函（采购包*）

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                         
主要专业技术能力有：                                 


供应商名称（加盖CA电子公章）：


[bookmark: _Toc9533][bookmark: _Toc20695][bookmark: _Toc28658] 日期：______年    月    日
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（十三）清单报价表（采购包一）
本次为首轮报价
建湖县住房管理办公室：
我单位愿意按照磋商文件的要求和下面的报价提供所需货物和服务，并保证货物和服务质量。                                                单位： 人民币元
	序号
	项目名称
	技术参数及要求
	计量
单位
	工程量
	综合单价
	合价
	投标品牌及型号

	工程名称：先锋社区房改房维修改造

	一、南门巷小区5号楼

	1
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	2031.83
	
	
	

	2
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	550.6
	
	
	

	3
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	111.55
	
	
	

	4
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	180
	
	
	

	5
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	445
	
	
	

	6
	靠墙扶手/直径40-60
	具体详见技术要求及相关说明 
	m
	45
	
	
	

	7
	休息凳
	
	组
	6
	
	
	

	二、南门巷小区5号幢西侧附房

	8
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	376.94
	
	
	

	9
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	162.5
	
	
	

	三、太平食品楼

	10
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	979
	
	
	

	11
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	466
	
	
	

	12
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	75
	
	
	

	13
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	255
	
	
	

	14
	靠墙扶手
	具体详见技术要求及相关说明 
	m
	28
	
	
	

	15
	休息凳
	具体详见技术要求及相关说明 
	组
	3
	
	
	

	16
	屋面排水管
	具体详见技术要求及相关说明 
	m
	96
	
	
	

	17
	空调防护罩/样式与现状已建一致
	具体详见技术要求及相关说明 
	个
	13
	
	
	

	四、太平食品楼/连带隔壁糖烟酒楼

	18
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	420
	
	
	

	19
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	388
	
	
	

	20
	屋面排水管，Φ110PVC落水管及其配套雨水斗
	具体详见技术要求及相关说明 
	m
	96
	
	
	

	21
	空调防护罩/样式与现状已建一致
	具体详见技术要求及相关说明 
	个
	13
	
	
	

	五、万福新村3区34幢

	22
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	1199
	
	
	

	23
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	255
	
	
	

	24
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	2.8
	
	
	

	25
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	25
	
	
	

	26
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	75
	
	
	

	27
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	220
	
	
	

	28
	休息凳
	具体详见技术要求及相关说明 
	组
	3
	
	
	

	29
	靠墙扶手
	具体详见技术要求及相关说明 
	m
	28
	
	
	

	30
	金属窗/外窗提升
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	5.94
	
	
	

	六、万福新村27幢

	31
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	8
	
	
	

	32
	顶棚1/东南角檐口(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	2
	
	
	

	33
	屋面
	具体详见技术要求及相关说明 
	项
	1
	
	
	

	七、万福新村29幢

	34
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	175
	
	
	

	35
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	460
	
	
	

	36
	外脚手架
	具体详见技术要求及相关说明 
	项
	1
	
	
	

	37
	里脚手架
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	386.75
	
	
	

	38
	里脚手架
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	331.5
	
	
	

	39
	里脚手架
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	1488.25
	
	
	

	管舍社区房改房维修改造

	一、气象局家属区附房

	40
	外墙5（原水泥砂浆墙面修复）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	2
	
	
	

	41
	顶棚2/室外挑板(现浇板粉刷修复)
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	8
	
	
	

	二、财政局家属区1附房

	42
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	141.6
	
	
	

	43
	顶棚1/挑檐底部(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	12
	
	
	

	三、财政局家属区2附房

	44
	车库墙体拆除、加固
	具体详见技术要求及相关说明 
	项
	1
	
	
	

	45
	外墙4（原水泥砂浆墙面/清水墙面改造涂料墙面）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	45
	
	
	

	46
	顶棚1/挑檐底部(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	7.5
	
	
	

	47
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	20
	
	
	

	48
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	70
	
	
	

	四、财政局家属区1

	49
	屋面雨水斗
	
	个
	6
	
	
	

	四、财政局家属区2

	50
	屋面雨水斗
	
	个
	6
	
	
	

	五、医药公司家属区附房

	51
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	305.72
	
	
	

	52
	顶棚1/挑檐底部(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	29.5
	
	
	

	六、房管所家属区

	53
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	1089
	
	
	

	54
	零星砌砖
	具体详见技术要求及相关说明 
	m3
	3.8
	
	
	

	55
	墙面一般抹灰
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	63.33
	
	
	

	56
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	285
	
	
	

	57
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	3.5
	
	
	

	58
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	24
	
	
	

	59
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	60
	
	
	

	60
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	204
	
	
	

	61
	扶手
	具体详见技术要求及相关说明 
	m
	20
	
	
	

	62
	休息凳
	具体详见技术要求及相关说明 
	组
	3
	
	
	

	63
	金属窗/外窗提升
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	5.4
	
	
	

	六（1）、房管所家属区/连带南侧楼、车库、围墙、周边道路

	64
	外墙1（车库外墙）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	33
	
	
	

	65
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	36
	
	
	

	66
	金属面油漆/公共外门出新
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	6
	
	
	

	67
	窗扇固定
	具体详见技术要求及相关说明 
	樘
	16
	
	
	

	68
	外墙1（围墙）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	60
	
	
	

	69
	路床（槽）整形
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	150
	
	
	

	70
	碎石
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	150
	
	
	

	71
	水泥混凝土
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	150
	
	
	

	72
	检查井升降
	具体详见技术要求及相关说明 
	项
	1
	
	
	

	七、蔬菜公司家属区1附房

	73
	外墙5（原水泥砂浆墙面修复）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	328.79
	
	
	

	74
	屋面9（平屋面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	145
	
	
	

	75
	顶棚2/挑檐底部(现浇板粉刷修复)
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	47.2
	
	
	

	八、蔬菜公司家属区2附房

	76
	外墙5（原水泥砂浆墙面修复）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	95
	
	
	

	77
	屋面9（平屋面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	42
	
	
	

	78
	顶棚2/室外挑板(现浇板粉刷修复)
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	8
	
	
	

	九、淮杂团家属区2附房

	79
	外墙5（原水泥砂浆墙面修复）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	2
	
	
	

	十、蔬菜公司家属区1

	80
	扶手
	具体详见技术要求及相关说明 
	m
	5.5
	
	
	

	十一、蔬菜公司家属区2

	81
	扶手
	具体详见技术要求及相关说明 
	m
	13
	
	
	

	十二、县中家属区(路南）

	82
	立面块料拆除
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	517.8
	
	
	

	83
	零星砌砖
	具体详见技术要求及相关说明 
	m3
	7.6
	
	
	

	84
	墙面一般抹灰
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	126.67
	
	
	

	85
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	1726
	
	
	

	86
	混凝土构件拆除
	具体详见技术要求及相关说明 
	项
	1
	
	
	

	87
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	550
	
	
	

	88
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	11.8
	
	
	

	89
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	65
	
	
	

	90
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	180
	
	
	

	91
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	505
	
	
	

	92
	扶手/40-60
	具体详见技术要求及相关说明 
	m
	60
	
	
	

	93
	休息凳
	具体详见技术要求及相关说明 
	组
	6
	
	
	

	94
	金属窗/外窗提升
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	16.2
	
	
	

	95
	屋面排水管
	具体详见技术要求及相关说明 
	m
	156
	
	
	

	十二（1）、县中家属区(路南） 连带周边道路、三网改造

	96
	路床（槽）整形
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	220
	
	
	

	97
	碎石
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	220
	
	
	

	98
	水泥混凝土
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	220
	
	
	

	99
	检查井升降
	具体详见技术要求及相关说明 
	项
	1
	
	
	

	100
	给水管外包水管保温棉
	具体详见技术要求及相关说明 
	m
	6
	
	
	

	101
	三网改造
	具体详见技术要求及相关说明 
	项
	1
	
	
	

	十三、县中家属区附房

	102
	外墙5（原水泥砂浆墙面修复）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	245.6
	
	
	

	103
	屋面9（平屋面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	146
	
	
	

	104
	顶棚2/挑檐底部
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	31
	
	
	

	105
	金属面油漆/公共外门出新
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	48
	
	
	

	106
	外脚手架
	具体详见技术要求及相关说明 
	项
	1
	
	
	

	107
	里脚手架
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	771.8
	
	
	

	108
	里脚手架
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	2212.22
	
	
	

	109
	里脚手架
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	2573.12
	
	
	

	西苑社区房改房维修改造

	一、西苑新村66栋

	110
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	2
	
	
	

	111
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	155
	
	
	

	112
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	105
	
	
	

	113
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	142
	
	
	

	114
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	2
	
	
	

	二、西苑新村66栋附房

	115
	裂缝处理
	具体详见技术要求及相关说明 
	项
	1
	
	
	

	116
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	1.5
	
	
	

	117
	瓦屋面7/瓦屋面出新(不漏水）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	2
	
	
	

	118
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	1.5
	
	
	

	三、国土老楼

	119
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	1408
	
	
	

	四、西苑新村69栋

	120
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	24
	
	
	

	121
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	1336
	
	
	

	122
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	295
	
	
	

	123
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	550
	
	
	

	124
	顶棚1/挑檐底部(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	55
	
	
	

	五、西苑新村69栋附房

	125
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	20.5
	
	
	

	126
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	40.6
	
	
	

	六、西苑新村70栋

	127
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	10
	
	
	

	128
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	19.2
	
	
	

	七、西苑新村35栋

	129
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	8
	
	
	

	130
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明 
	m2
	8
	
	
	

	131
	脚手架
	具体详见技术要求及相关说明 
	项
	1
	
	
	


注：投标报价应是磋商文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的设备供货、运输、安装以及调试费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、配合、验收、规费、税金、备品备件、伴随服务、代理费、人员培训、技术服务等其它相关费用（综合报价）。除中标价外，招标单位不再支付其他任何费用，对投标人认为没有考虑到的费用项目招标单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
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清单报价表（采购包二）
本次为首轮报价
建湖县住房管理办公室：
我单位愿意按照磋商文件的要求和下面的报价提供所需货物和服务，并保证货物和服务质量。                                                单位： 人民币元
	序号
	项目名称
	技术参数及要求
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价
	投标品牌及型号

	徐东社区房改房维修改造

	一、徐西新村16栋

	1
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	110
	
	
	

	2
	外墙4（原水泥砂浆墙面/清水墙面改造涂料墙面）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	907
	
	
	

	3
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	235
	
	
	

	4
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	1.5
	
	
	

	5
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	65
	
	
	

	6
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	60
	
	
	

	7
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	210
	
	
	

	8
	靠墙扶手
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	15
	
	
	

	9
	休息凳
	具体详见技术要求及相关说明
	组
	3
	
	
	

	10
	金属窗/外窗提升
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	18
	
	
	

	11
	屋面排水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	72
	
	
	

	12
	冷凝水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	72
	
	
	

	13
	太阳能支座
	具体详见技术要求及相关说明
	个
	32
	
	
	

	14
	台阶1
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	1.5
	
	
	

	15
	三网改造
	具体详见技术要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	16
	感应灯
	具体详见技术要求及相关说明
	套
	7
	
	
	

	17
	配管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	21
	
	
	

	18
	配线
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	21
	
	
	

	二、县中家属区（路北）

	19
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	2821
	
	
	

	20
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	2551
	
	
	

	21
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	23
	
	
	

	22
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	23
	
	
	

	23
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	450
	
	
	

	24
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	1500
	
	
	

	25
	靠墙扶手
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	150
	
	
	

	26
	休息凳
	具体详见技术要求及相关说明
	组
	25
	
	
	

	27
	金属窗/外窗提升
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	18
	
	
	

	28
	屋面排水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	400
	
	
	

	29
	冷凝水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	400
	
	
	

	30
	台阶1
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	19
	
	
	

	31
	公共栏杆等金属件翻新
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	150
	
	
	

	32
	公共栏杆等金属件翻新
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	60
	
	
	

	33
	三网改造
	具体详见技术要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	34
	感应灯
	具体详见技术要求及相关说明
	套
	30
	
	
	

	35
	配管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	90
	
	
	

	36
	配线
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	100
	
	
	

	三、县中家属区附房1

	37
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	233
	
	
	

	38
	屋面9（平屋面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	160
	
	
	

	39
	顶棚2/室外挑板(挑檐底部)
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	28
	
	
	

	40
	金属面油漆/公共外门出新
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	52
	
	
	

	41
	坡道1
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	26
	
	
	

	四、县中家属区附房2

	42
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	272
	
	
	

	43
	屋面9（平屋面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	185
	
	
	

	44
	顶棚2/室外挑板(挑檐底部)
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	22
	
	
	

	45
	金属面油漆/公共外门出新
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	50
	
	
	

	46
	坡道1
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	25
	
	
	

	五、人行家属区

	47
	立面块料拆除
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	111.3
	
	
	

	48
	零星砌砖
	具体详见技术要求及相关说明
	m3
	3.7
	
	
	

	49
	墙面一般抹灰
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	61.67
	
	
	

	50
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	371
	
	
	

	51
	外墙4（原水泥砂浆墙面/清水墙面改造涂料墙面）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	1114
	
	
	

	52
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	240
	
	
	

	53
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	7
	
	
	

	54
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	60
	
	
	

	55
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	120
	
	
	

	56
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	360
	
	
	

	57
	靠墙扶手
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	36
	
	
	

	58
	公共栏杆等金属件翻新
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	36
	
	
	

	59
	休息凳
	具体详见技术要求及相关说明
	组
	4
	
	
	

	60
	金属窗/外窗提升
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	10.8
	
	
	

	61
	屋面排水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	90
	
	
	

	62
	冷凝水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	90
	
	
	

	63
	太阳能支座
	具体详见技术要求及相关说明
	个
	32
	
	
	

	64
	三网改造
	具体详见技术要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	65
	感应灯
	具体详见技术要求及相关说明
	套
	8
	
	
	

	66
	配管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	24
	
	
	

	67
	配线
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	24
	
	
	

	六、塑料厂家属区1

	68
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	2547
	
	
	

	69
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	138
	
	
	

	70
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	488
	
	
	

	71
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	18
	
	
	

	72
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	18
	
	
	

	73
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	225
	
	
	

	74
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	675
	
	
	

	75
	靠墙扶手
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	54
	
	
	

	76
	公共栏杆等金属件翻新
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	54
	
	
	

	77
	休息凳
	具体详见技术要求及相关说明
	组
	6
	
	
	

	78
	金属窗/外窗提升
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	19.08
	
	
	

	79
	屋面排水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	120
	
	
	

	80
	冷凝水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	120
	
	
	

	81
	太阳能支座
	具体详见技术要求及相关说明
	个
	120
	
	
	

	82
	三网改造
	具体详见技术要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	83
	感应灯
	具体详见技术要求及相关说明
	套
	15
	
	
	

	84
	配管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	45
	
	
	

	85
	配线
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	45
	
	
	

	七、塑料厂家属区2

	86
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	2547
	
	
	

	87
	原面砖墙面清洁提升/外墙3
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	138
	
	
	

	88
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	488
	
	
	

	89
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	18
	
	
	

	90
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	18
	
	
	

	91
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	225
	
	
	

	92
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	675
	
	
	

	93
	靠墙扶手
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	54
	
	
	

	94
	公共栏杆等金属件翻新
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	54
	
	
	

	95
	休息凳
	具体详见技术要求及相关说明
	组
	6
	
	
	

	96
	金属窗/外窗提升
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	19.08
	
	
	

	97
	屋面排水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	120
	
	
	

	98
	冷凝水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	120
	
	
	

	99
	太阳能支座
	具体详见技术要求及相关说明
	个
	120
	
	
	

	100
	三网改造
	具体详见技术要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	101
	感应灯
	具体详见技术要求及相关说明
	套
	15
	
	
	

	102
	配管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	45
	
	
	

	103
	配线
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	45
	
	
	

	八、保险公司家属区1

	104
	零星砌砖
	具体详见技术要求及相关说明
	m3
	2.96
	
	
	

	105
	墙面一般抹灰
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	49.33
	
	
	

	106
	外墙1（原涂料墙面出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	965
	
	
	

	107
	屋面10（混凝土雨棚板面防水提升）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	15
	
	
	

	108
	顶棚1/室外挑板(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	20
	
	
	

	109
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	90
	
	
	

	110
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	270
	
	
	

	111
	靠墙扶手
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	24
	
	
	

	112
	公共栏杆等金属件翻新
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	24
	
	
	

	113
	休息凳
	具体详见技术要求及相关说明
	组
	4
	
	
	

	114
	金属窗/外窗提升
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	13.5
	
	
	

	115
	屋面排水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	72
	
	
	

	116
	冷凝水管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	72
	
	
	

	117
	太阳能支座
	具体详见技术要求及相关说明
	个
	120
	
	
	

	118
	三网改造
	具体详见技术要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	119
	感应灯
	具体详见技术要求及相关说明
	套
	15
	
	
	

	120
	配管
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	45
	
	
	

	121
	配线
	具体详见技术要求及相关说明
	m
	45
	
	
	

	122
	外脚手架
	具体详见技术要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	123
	里脚手架
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	1292.5
	
	
	

	124
	里脚手架
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	1034
	
	
	

	125
	里脚手架
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	5945.5
	
	
	

	紧急维修项目

	一、镇西社区-人行家属区55#401

	126
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	50
	
	
	

	127
	顶棚3/（楼梯间、门厅等室内公共区域(涂料顶棚出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	15
	
	
	

	128
	内墙1（楼梯间、门厅等室内公共区域出新）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	12
	
	
	

	129
	拆屋顶水箱
	具体详见技术要求及相关说明
	项
	1
	
	
	

	130
	太阳能支座
	具体详见技术要求及相关说明
	个
	32
	
	
	

	131
	检修孔盖板
	具体详见技术要求及相关说明
	块
	1
	
	
	

	二、城北社区-建阳眼科医院家属区#501

	132
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	100
	
	
	

	133
	瓦屋面7/瓦屋面出新(不漏水）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	20
	
	
	

	134
	太阳能支座
	具体详见技术要求及相关说明
	个
	80
	
	
	

	135
	检修孔盖板
	具体详见技术要求及相关说明
	块
	1
	
	
	

	三、城北社区-冠华一巷邮政家属区

	136
	屋面1（平屋面(有保温)漏水改造）
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	50
	
	
	

	137
	屋面6/无混凝土板瓦屋面漏水改造(无保温)
	具体详见技术要求及相关说明
	m2
	150
	
	
	

	138
	太阳能支座
	具体详见技术要求及相关说明
	个
	40
	
	
	

	139
	检修孔盖板
	具体详见技术要求及相关说明
	块
	1
	
	
	

	140
	脚手架
	具体详见技术要求及相关说明
	项
	1
	
	
	


注：投标报价应是磋商文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的设备供货、运输、安装以及调试费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、配合、验收、规费、税金、备品备件、伴随服务、代理费、人员培训、技术服务等其它相关费用（综合报价）。除中标价外，招标单位不再支付其他任何费用，对投标人认为没有考虑到的费用项目招标单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。


供应商全称（加盖CA电子公章）：                         
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
________年____月____日
[bookmark: _Toc24971]（十四）服务承诺函（采购包*）
	服      务
内      容
	1、供应商必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；
2、项目服务期间，供应商的所有的工作人员的人身安全以及供应商在服务期间产生的各类安全责任事故均由承包方自行承担；
3、供应商在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由承包方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

	承      诺
	









法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）
投标单位：                  （全称并加盖CA电子公章）
年    月    日


[bookmark: _Toc5187]
（十五）技术要求响应表（采购包*）
	序号
	技术要求及相关说明
	磋商文件技术要求
	投标技术指标（逐条对应磋商文件技术要求）
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 供应商应根据磋商文件第三章招标内容及要求中的“技术要求及相关说明”的指标、要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，供应商按照自身实际服务能力填写投标技术要求，所有技术响应必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；未填写投标技术指标及达不到磋商文件技术要求的作扣分处理。
2. 供应商如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖CA电子公章）                                                 
 年    月    日
[bookmark: _Toc126251020][bookmark: _Toc12183][bookmark: _Toc130206670]
（十六）项目业绩汇总表（采购包*）
	序号
	项目名称
	项目内容
	项目金额（万元）
	合同签订日期

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...


注：此表不够可复制和放大。


投标单位(加盖CA电子公章)：


法定代表人/负责人（或委托代理人）：  (盖章或签字)

日期：     年   月   日



[bookmark: _Toc19796]
（十七）本单位缴纳养老保险承诺函（采购包*）
采购人：建湖县住房管理办公室
我单位承诺投标申请代理人及项目负责人为本单位的正式职工，并确保在2026年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在在本单位缴纳社会养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

特此声明！


投标单位(加盖CA电子公章)：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)


日 期： 2026年   月   日
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