一、标的内容
1、项目名称：盐城市看守所警营文化建设项目
2、建设地点：江苏省盐城市亭湖区环保产业园镇潭六组
3、项目预算（最高限价）：124.88万元
4、合同履行期限（工期）：90天
5、质保期：2年
6、质量标准：合格
7、发包范围：盐城市看守所警营文化建设项目的施工，具体以采购人提供的工程量清单、图纸及采购人现场要求为准，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。
二、踏勘现场
因本项目报价需联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况（包括进出场道路及施工作业面情况、采购人需达成的施工效果等）。现场踏勘联系人：薛警官，联系电话：18762386195、0515-83220095；踏勘时间：2024年6月20日上午9点-11点30，现场踏勘时须确保完全了解项目情况，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。本项目施工时场内、外矛盾由施工单位自行解决并承担费用，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何费用、责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。 
三、技术条款
1、本项目施工时须中标人采取有效的隔尘消声措施，不得影响看守所正常办公秩序，中午休息时间段不得进行有噪音的施工工序。施工时间须完全服从采购人时间安排，如因采购人工作需要，采购人可以要求中标人暂停施工。上述因素产生的费用各投标人自行考虑在投标报价中。
2、本项目所使用的主材在进场时须报采购人确认，确认通过后方可进场用于本项目的施工。采购人有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。
3、环保要求：本项目所用材料等甲醛释放量须符合国家标准项目竣工后中标人须委托第三方检测机构进行检测并出具相关检测报告（检测费用由中标人承担）。
4、安全施工要求
4.1中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。如由此给采购人造成损失的，采购人有权追究其责任，中标人须赔偿采购人的相应损失。
4.2中标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。中标人不得要求工作人员违反安全管理的规定进行施工。
4.3若发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即通知采购人并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
5、投标人项目组成员要求：
5.1投标人投标时须提供项目组成员名单，进场施工时须按照投标文件的项目组成员名单进行实名制管理。
5.2拟派项目组成员要求
	岗位
	人数要求
	相关要求

	项目负责人
	1
	身体健康，代表中标单位全面负责施工合同的履行，负责工程的施工安全，负责与采购人协调、处理工程有关事宜。
注：未配备项目负责人的按无效标处理。

	项目组其他人员
	自行安排
	由投标人根据本项目情况，合理安排项目组成员，例：施工员、质检员、安全员、资料员等。上述人员应当身体健康，能够从事相关工作。


四、图纸及效果图（另附电子版图纸）
五、招标清单（另附excel格式）
	[bookmark: _GoBack]盐城市看守所警营文化建设项目投标分项报价清单

	一、平面部分

	序号
	类别
	施工内容
	画面尺寸(长×高)
	材质
	位置
	数量
	全费用综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	看守所民辅警工作精神及风采呈现
	核心目标文化墙
（全省领先，全国一流）
	1456cm×187cm
(金字约54x54cm、白字约33x33cm)
	1、蓝色背景墙   材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
2、白色线条     材质：8mm厚PVC板+2mm厚瓷白亚克力，雕刻造型
3、蓝色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
4、金色字     材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
5、白色字  材质：15mm厚PVC打底
	办公楼二楼荣誉室南面外墙
	1面墙
	
	

	2
	
	法治公安建设文化墙·东
	633cm×267cm
(金字约15x15cm、白字约15x15cm)
	1、蓝色背景墙   材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
2、金色字       材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
3、两侧格栅     材质：15mm厚PVC烤漆
4、警徽         材质：钛金定制
5、白色字     材质：15mm厚PVC
	办公楼二楼荣誉室外东过道东墙
	1面墙
	
	

	3
	
	法治公安建设文化墙·西
（警务公开栏）
	512cm×270cm
(大金字约13x13cm、小金字约5.3x5.3cm、小白字约6.8x6.8cm)
	1、蓝色背景墙(下层无格栅)   
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
厚度：≥15mm
2、警徽   材质：钛金定制
3、金色字     材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
4、警察线条   材质：8mm厚PVC板+2mm厚亚克力，雕刻造型
5、金色造型   材质：PVC烤漆   厚度：10mm≤厚度≤上面蓝色背景墙厚度
6、蓝色底板(下层无格栅)    材质：10mm厚PVC烤漆覆钢化膜
7、梯形造型(下层无格栅)    材质：12mm厚PVC烤漆
8、格栅   材质：10mm厚PVC
9、长城造型   材质：8mm厚PVC板+2mm厚亚克力烤漆
10、中部5个文化展板（下层无格栅和梯形造型）
①白色底板：15mm厚PVC烤漆覆钢化膜；白色底板上面的蓝色标题底板：5mm厚PVC烤漆覆钢化膜
②展板上金色和白色一级标题字（十一个坚持、建设总目标、建设总要求、四个坚持、规范化建设）：UV打印
③展板上蓝色白字二级标题字（五大体系、四化建设、双一标准、指导思想、总体目标）：UV打印
④展板上所有黑色文字：UV打印
⑤展板上蓝色边框（五大体系、四化建设、指导思想、总体目标）：UV打印
	办公楼二楼荣誉室外东过道西墙
	1面墙
	
	

	4
	
	驻所检察检务文化墙·西
（强化法律监督）
	632cm×270cm
(大字约27x27cm)
	1、蓝色背景墙   材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
2、异形花纹墙   材质：10mm厚石膏板焗漆打底，贴宣绒布，花纹UV打印
3、金色字       材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
4、白色格栅（距离蓝色背景墙5cm）   材质：15mm厚PVC烤漆
5、院徽   材质：钛金定制
6、白色字    材质：15mm厚PVC
7、城市造型  材质：8mm厚PVC板+2mm厚亚克力烤漆
	办公楼二楼荣誉室外西过道西墙
	1面墙
	
	

	5
	
	驻所检察检务文化墙·东
（检察检务公开栏）
	512cm×270cm
(大金字约15x125cm、左侧小金字约9x9cm、右侧小金字约5.8x5.8cm)
	1、蓝色背景墙(下层无格栅)   
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
厚度：≥15mm
2、白色线条   材质：5mm厚PVC烤漆
3、金色字     材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
4、金色造型   材质：5mm厚PVC烤漆，厚度10mm≤厚度≤上面蓝色背景墙厚度
5、文字       材质：UV打印
6、白色底板   材质：12mm厚PVC
7、白色底板   材质：10mm厚PVC烤漆
8、蓝色底板(下层无格栅)    材质：10mm厚PVC烤漆覆钢化膜
9、梯形造型(下层无格栅)    材质：12mm厚PVC
10、格栅   材质：10mm厚PVC
11、长城造型   材质：8mm厚PVC板+2mm厚亚克力烤漆
12、中部5个文化展板（下层无格栅和梯形造型）
①白色底板：15mm厚PVC烤漆覆钢化膜；白色底板上面的蓝色标题底板：5mm厚PVC烤漆覆钢化膜
②展板上金色大标题字（职业道德规范、十个严禁）：UV打印
③展板上蓝色白字二级标题字（收押、羁押期限、出所、职责、任务、忠诚、公正、清廉、文明、检察内容、活动检察）：UV打印
④展板上所有黑色文字：UV打印
⑤展板上蓝色边框（收押、羁押期限、检察内容、活动检察）：UV打印
	办公楼二楼荣誉室外西过道东墙
	1面墙
	
	

	6
	
	男警员风采文化墙·东
（活力警营 精彩有我）
	367cm×130cm
(大字约26x26cm)
	1、所有蓝色部分：15mmPVC烤漆
2、所有金色部分：5mmPVC烤漆
	[image: ][image: ]办公楼三楼健身房外东过道
	1面墙
	
	

	7
	
	男警员风采文化墙·西
（照片风采墙）
	782cm×147cm
	1、大蓝色背景板  
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
2、左侧蓝色背景板   材质：15mm厚PVC烤漆
3、左侧浅蓝背景板   材质：12mm厚PVC烤漆
4、白背景板   材质：10mm厚PVC烤漆
5、警员风采+拼音+边框    材质：15mm厚PVC烤漆
6、活力警营文字    材质：8mm厚PVC板+2mm厚亚克力烤漆
7、活力精彩文字+边框     材质：8mm厚PVC板+2mm厚亚克力烤漆
8、右侧蓝色造型线条      材质：15mm厚PVC烤漆
9、照片框（18个）        材质：照片采用高精度车贴附磁吸软板，白色框附磁吸软板
10、金色饰条             材质：石膏板焗漆
	
	
	
	

	8
	
	女警员风采文化墙·西
（魅力警营 奋斗有我）
	373cm×140cm
(大字约22x22cm)
	1、所有蓝色部分：15mmPVC烤漆
2、所有金色部分：5mmPVC烤漆
	[image: ][image: ]办公楼三楼健身房外西过道
	1面墙
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	女警员风采文化墙·东
（照片风采墙）
	960cm×147cm
	1号蓝色背景板为一个整板，2、3、4背景板安装在1号整板上面
1号背景板   材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
2和4号背景板   材质：石膏板焗漆
3号背景板   材质：石膏板焗漆（放警员风采的位置，镂空内嵌，放内嵌文字）
1、浅蓝色饰条   材质：材质：石膏板焗漆
2、展现风采/因为有你金色文字+金色边框    材质：10mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
3、美丽警营蓝色文字    材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力烤漆
4、警员风采金色字+金色边框    材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
5、蓝色拼音    材质：5mm厚PVC烤漆
6、照片框（18个）    材质：照片采用高精度车贴附磁吸软板，白色框附磁吸软板
7、右侧蓝色造型线条  材质：15mm厚PVC烤漆
	
	
	
	

	10
	
	健身娱乐中心文化墙
	1033cm×222cm
434cm×270cm（让运动成为习惯）(大字约38x38cm)
	1、蓝色背景墙  
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
2、坚持、体育、锻炼、汗水文字   材质：（白色底板）8mm厚PVC+2mm厚亚克力；(蓝色文字)UV打印
3、人物造型    材质：15mm厚PVC烤漆
4、健身娱乐中心金色字   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
5、健身娱乐中心拼音     材质：（白色底板）8mm厚PVC+2mm厚亚克力；(蓝色拼音)UV打印
6、下部白色线条      材质：15mm厚PVC
7、SPORT            材质：15mm厚PVC
8、下部浅蓝色线条    材质：15mm厚PVC烤漆
9、上部金色饰条      材质：15mm厚PVC烤漆
10、让运动成为习惯   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
	[image: ]办公楼三楼健身房北面外墙
	1面墙
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	监管工作展示图
	公安监管法治文化长廊
（logo墙+执法理念）
	1400cm×210cm
	1、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
2、蓝色背景墙    材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
3、金色长城      材质：15mm厚PVC烤漆
4、安全规范法治文明实战智慧    材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
5、浅蓝色+金色造型   材质：15mm厚PVC烤漆
6、执法理念+边框+拼音   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
7、上层蓝色背景墙     材质：石膏板焗漆     工艺：错层处理，见侧面图
8、警徽    材质：钛金定制
9、盐城市看守所   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
10、依然管理，严格管理    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
	监区一楼东过道·东墙
	1个版块
	
	

	12
	
	公安监管法治文化长廊
（安全）
	930×60cm（鹤鹿橱窗）
930cm×120cm（文化墙）
	1、纯白色鹤鹿橱窗（为了便于表现，给橱窗用了不同的颜色，实际上外框、起伏地面、鹿、鹤、树林都是白色）
①外框材质：15mm厚PVC   ②起伏地面材质：10mm厚PVC   ③鹿、鹤、树林材质：15mm厚PVC
2、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
3、蓝色背景墙    
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆
(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
4、安全+边框   材质：15mm厚PVC烤漆
5、安全拼音    材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力
6、所有的浅蓝色+金色造型   材质：15mm厚PVC烤漆
7、深化三种思维   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
8、白色边框    材质：15mm厚PVC烤漆
9、底线思维、系统思维、风险思维+线条造型    材质：8mm厚PVC+2厚mm亚克力
10、下部金色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
11、白色面板   材质：10mm厚PVC烤漆  
12、蓝色字     材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力字烤漆
13、浅蓝色相框（12个）   材质：10mm厚PVC烤漆 （照片铜版纸打印，粘贴在相框上）
	监区一楼东过道·东墙
	1个版块
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	公安监管法治文化长廊
（规范）
	1015cm×60cm（鹤鹿橱窗）
1015cm×120cm（文化墙）
	1、纯白色鹤鹿橱窗（为了便于表现，给橱窗用了不用的颜色，实际上外框、起伏地面、鹿、鹤、树林都是白色）
①外框材质：15mm厚PVC   ②起伏地面材质：10mm厚PVC   ③鹿、鹤、树林材质：15mm厚PVC
2、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
3、蓝色背景墙    
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆
(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
4、规范+边框   材质：15mm厚PVC烤漆
5、规范拼音    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
6、所有的浅蓝色+金色造型   材质：15mm厚PVC烤漆
7、狠抓六个环节   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
8、标准规范、主体规范、执法规范+线条造型    材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力
9、浅蓝色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
10、下部金色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
11、白色照片框（12个）     材质：15mm厚PVC烤漆 （照片铜版纸打印，粘贴在相框上）
12、金色直角梯形面板    材质：10mm厚PVC烤漆
13、金色饰条    材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力
14、白色数字    材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力
15、金色文字    材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力
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	公安监管法治文化长廊
（法治）
	1014cm×60cm（鹤鹿橱窗）
1014cm×120cm（文化墙）
	1、纯白色鹤鹿橱窗（为了便于表现，给橱窗用了不用的颜色，实际上外框、起伏地面、鹿、鹤、树林都是白色）
①外框材质：15mm厚PVC   ②起伏地面材质：10mm厚PVC   ③鹿、鹤、树林材质：15mm厚PVC
2、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
3、蓝色背景墙    
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆
(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
4、法治+边框   材质：15mm厚PVC烤漆
5、法治拼音    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
6、所有的浅蓝色+金色造型   材质：15mm厚PVC烤漆
7、健全四项机制   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
8、提升执法素养...    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
9、浅蓝色饰条   材质：10mm厚PVC烤漆
10、下部金色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
11、白色照片框（8个）     材质：15mm厚PVC烤漆 （照片铜版纸打印，粘贴在相框上）
12、金色面板    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
13、蓝色数字    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
14、金色文字    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
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	公安监管法治文化长廊
（文明）
	942cm×60cm（鹤鹿橱窗）
942cm×120cm（文化墙）
	1、纯白色鹤鹿橱窗（为了便于表现，给橱窗用了不用的颜色，实际上外框、起伏地面、鹿、鹤、树林都是白色）
①外框材质：15mm厚PVC   ②起伏地面材质：10mm厚PVC   ③鹿、鹤、树林材质：15mm厚PVC
2、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
3、蓝色背景墙    
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆
(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
4、文明+边框   材质：15mm厚PVC烤漆
5、文明拼音    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
6、所有的浅蓝色+金色造型   材质：15mm厚PVC烤漆
7、聚焦两条主线   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
8、两侧白色线条   材质：15mm厚PVC烤漆
9、挤压条件标准规范...    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
10、下部金色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
11、照片框（9个）     材质：15mm厚PVC烤漆 （照片铜版纸打印，粘贴在相框上）
12、白色面板    材质：15mm厚PVC
13、金色数字    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
14、蓝色文字    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
15、金色盒蓝色饰条   材质：10mm厚PVC烤漆
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	公安监管法治文化长廊
（实战）
	1013cm×60cm（鹤鹿橱窗）

1013cm×120cm（文化墙）
	1、纯白色鹤鹿橱窗（为了便于表现，给橱窗用了不用的颜色，实际上外框、起伏地面、鹿、鹤、树林都是白色）
①外框材质：15mm厚PVC   ②起伏地面材质：10mm厚PVC   ③鹿、鹤、树林材质：15mm厚PVC
2、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
3、蓝色背景墙    
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆
(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
4、实战+边框   材质：15mm厚PVC烤漆
5、实战拼音    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
6、所有的浅蓝色+金色造型   材质：15mm厚PVC烤漆
7、围绕两大阵地   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
8、羁押阵地，狱侦阵地    材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力
9、浅蓝色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
10、下部金色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
11、白色照片框（8个）     材质：15mm厚PVC烤漆 （照片铜版纸打印，粘贴在相框上）
12、白色文字    材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力
13、金色文字    材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力
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	公安监管法治文化长廊
（智慧）
	1086cm×60cm（鹤鹿橱窗）
1086cm×120cm（文化墙）
	1、纯白色鹤鹿橱窗（为了便于表现，给橱窗用了不用的颜色，实际上外框、起伏地面、鹿、鹤、树林都是白色）
①外框材质：15mm厚PVC   ②起伏地面材质：10mm厚PVC   ③鹿、鹤、树林材质：15mm厚PVC
2、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
3、蓝色背景墙    
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆
(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
4、智慧+边框   材质：15mm厚PVC烤漆
5、智慧拼音    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
6、右侧的浅蓝色+金色造型   材质：15mm厚PVC烤漆
7、构建四大体系   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
8、智慧防控体系+线条    材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力
9、下部金色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
10、由于4个组合展板构造工艺相同，拿2号组合展板做材质标注
①蓝色面板   材质：15mm厚PVC烤漆
②金色数字   材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力
③金色和浅蓝色蓝色饰条   材质：10mm厚PVC烤漆
④白色面板   材质：25mm厚PVC烤漆
⑤蓝色字     材质：8mm厚PVC+2mm厚亚克力
⑥白色相框（8个）   材质：15mm厚PVC烤漆 （照片铜版纸打印，粘贴在相框上）
⑦浅蓝色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
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	特色教育展示图
	监所人文教育文化长廊
（管教理念）
	1443cm×60cm（鹤鹿橱窗）
1443cm×120cm（文化墙）
	1、纯白色鹤鹿橱窗（为了便于表现，给橱窗用了不用的颜色，实际上外框、起伏地面、鹿、鹤、树林都是白色）
①外框材质：15mm厚PVC   ②起伏地面材质：10mm厚PVC   ③鹿、鹤、树林材质：15mm厚PVC
2、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
3、蓝色背景墙    
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆
(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
4、管教理念+金色方框   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
5、白色拼音    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
6、管教理念处的上层蓝色背景板   材质：石膏板焗漆
7、最右侧金色和浅蓝色造型    材质：15mm厚PVC烤漆
法德、管教、理情三板块工艺材质相同，故拿理情板块列举：
①深蓝色大造型   材质：10mm厚PVC烤漆
②浅蓝色长条造型   材质：15mm厚PVC烤漆
③书本造型等     材质：8mm厚PVC烤漆
④理+情字    材质：15mm厚PVC烤漆
⑤讲清法理，以理服人   材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
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	监所人文教育文化长廊
（书香润心）
	1300cm×60cm（鹤鹿橱窗）

1300cm×120cm（文化墙）
	1、纯白色鹤鹿橱窗（为了便于表现，给橱窗用了不用的颜色，实际上外框、起伏地面、鹿、鹤、树林都是白色）
①外框材质：15mm厚PVC   ②起伏地面材质：10mm厚PVC   ③鹿、鹤、树林材质：15mm厚PVC
2、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
3、蓝色背景墙    
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆
(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
4、书香润心+金色方框   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
5、白色拼音    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
6、书香润心处的上层蓝色背景板   材质：石膏板焗漆
7、最右侧金色和浅蓝色造型    材质：15mm厚PVC烤漆
8、下部金色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
9、前言   材质：
①深蓝色背板：15mm厚PVC烤漆
②前言金色字：10mm厚PVC烤漆
③白色字：UV打印
10、照片墙  材质：
①金色饰条：10mm厚PVC烤漆
②白色面板（放文字的）：15mm厚PVC烤漆
③蓝色文字：8mm厚PVC+2mm亚克力
④有色相框边：5mm厚PVC烤漆（粘贴在有色相框面板上）
⑤有色相框面板：10mm厚PVC烤漆（照片铜版纸打印，粘贴在有色相框面板上）
⑥浅蓝色和金色面板：10mm厚PVC烤漆
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	监所人文教育文化长廊
（赠书寄语）
	1300cm×60cm（鹤鹿橱窗）

1300cm×120cm（文化墙）
	1、纯白色鹤鹿橱窗（为了便于表现，给橱窗用了不用的颜色，实际上外框、起伏地面、鹿、鹤、树林都是白色）
①外框材质：15mm厚PVC   ②起伏地面材质：10mm厚PVC   ③鹿、鹤、树林材质：15mm厚PVC
2、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
3、蓝色背景墙    
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆
(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
4、赠书寄语+金色方框   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
5、白色拼音    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
6、赠书寄语处的上层蓝色背景板   材质：石膏板焗漆
7、最左侧金色和浅蓝色造型    材质：15mm厚PVC烤漆
8、下部金色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
9、中部文字区域   材质：
①历届赠书寄语……金色字：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
②人+书本造型：15mm厚PVC烤漆
③金色饰条：10mm厚PVC烤漆
④浅蓝色书本线条造型：10mm厚PVC烤漆
⑤白色文字：8mm厚PVC+2mm亚克力
10、照片墙  材质：
①金色直线饰条：15mm厚PVC烤漆
②有色相框边：15mm厚PVC烤漆（粘贴在有色相框面板外围）
③有色相框面板：10mm厚PVC烤漆（照片铜版纸打印，粘贴在有色相框面板上）
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	监所人文教育文化长廊
（阳光之路）
	470cm×60cm、990cm×60cm（鹤鹿橱窗）

470cm×120cm、990cm×120cm（文化墙）
	1、纯白色鹤鹿橱窗（为了便于表现，给橱窗用了不用的颜色，实际上外框、起伏地面、鹿、鹤、树林都是白色）
①外框材质：15mm厚PVC   ②起伏地面材质：10mm厚PVC   ③鹿、鹤、树林材质：15mm厚PVC
2、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
3、蓝色背景墙    
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆
(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
4、阳光之路+金色方框   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
5、白色拼音    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
6、阳光之路处的上层蓝色背景板   材质：石膏板焗漆
7、最右侧金色和浅蓝色造型    材质：15mm厚PVC烤漆
8、下部金色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
9、前言   材质：
①深蓝色背板：15mm厚PVC烤漆
②前言金色字：10mm厚PVC烤漆
③白色字：UV打印
④人物+太阳造型：10mm厚PVC烤漆
⑤金色飘带：15mm厚PVC烤漆
⑥浅蓝色飘带：10mm厚PVC烤漆
10、规范教育照片墙  材质：
①规范金色字：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
②教育白色字：10mm厚PVC烤漆
③白色小字：8mm厚PVC+2mm亚克力
④有色相框边：5mm厚PVC烤漆（粘贴在有色相框面板上）
⑤有色相框面板：10mm厚PVC烤漆（照片铜版纸打印，粘贴在有色相框面板上）
⑥有色装饰面板（不放照片）:10mm厚PVC烤漆
11、文化教育照片墙  材质：
①文化金色字：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
②教育白色字：10mm厚PVC烤漆
③白色小字：8mm厚PVC+2mm亚克力
④白色相框面板：10mm厚PVC烤漆（照片铜版纸打印，粘贴在有色相框面板上）
⑤白色底板:10mm厚PVC烤漆
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	监所人文教育文化长廊
（嬗载新绿）
	1320cm×60cm（鹤鹿橱窗）

1320cm×120cm（文化墙）
	1、纯白色鹤鹿橱窗（为了便于表现，给橱窗用了不用的颜色，实际上外框、起伏地面、鹿、鹤、树林都是白色）
①外框材质：15mm厚PVC   ②起伏地面材质：10mm厚PVC   ③鹿、鹤、树林材质：15mm厚PVC
2、墙面底层处理（墙面物料拆除、修复等）
3、蓝色背景墙    
材质：12mm厚木工板打底+10mm厚石膏板焗漆
(根据实际情况，可刷漆，可喷漆，可烤漆工艺；也可刷喷烤相结合)
4、嬗载新绿+金色方框   材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
5、白色拼音    材质：8mm厚PVC+2mm亚克力
6、嬗载新绿处的上层蓝色背景板   材质：石膏板焗漆
7、最右侧金色和浅蓝色造型    材质：15mm厚PVC烤漆
8、下部金色饰条   材质：15mm厚PVC烤漆
9、女子监区盾牌造型   材质：
①金色麦穗+金色盾牌造型：10mm厚PVC烤漆
②白色盾牌造型：15mm厚PVC烤漆
③蓝色警察+蓝色文字：5mm厚PVC烤漆
10、前言   材质：
①深蓝色背板：15mm厚PVC烤漆
②前言金色字：10mm厚PVC烤漆
③白色字：UV打印
11、照片墙  材质：
①金色字标题字：15mm厚PVC烤漆
②白色饰条：10mm厚PVC烤漆
③白色小字：8mm厚PVC+2mm亚克力
④白色相框：10mm厚PVC烤漆（照片铜版纸打印，粘贴在有色相框面板上）
⑤浅蓝色/白色底板:10mm厚PVC烤漆
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	其他项目
	办公楼楼梯间
	210cm×60cm（横排）105cm×120cm（盐城监管）
283cm×193cm（斜排）
	行政楼（稳进实一侧）1-2楼东楼梯
1、厚德志诚，精工至善   材质：
①完整展现的矩形方块：10mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
②不完整展现的矩形方块：5mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
③金色字：5mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
④蓝色方块：10mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
2、创新致远，实干争先   材质：
①白色格栅（有矩形方块的地方无格栅）：5mm厚PVC烤漆
②蓝色线条造型：10mm厚PVC烤漆
③完整展现的矩形方块：10mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
④不完整展现的矩形方块：5mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
⑤金色字：5mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
⑥蓝色方块：10mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
3、盐城监管    材质：
①金色字：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
②蓝色字+蓝色竖条+拼音：8mm厚PVC+2mm亚克力水晶字
③蓝色方块：10mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
④楼层字：UV打印在蓝色方块上
⑤警察+圆弧造型：8mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
(其他楼梯同理)
	办公楼二、三楼东西两侧楼梯间
	4个楼梯间(总价)
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	男民警值班分控室
文化氛围营造
	
290cm×90cm
(大字约17x17cm)
	1、飘带+仙鹤   材质：15mm厚PVC烤漆
2、麋鹿+云朵   材质：15mm厚PVC烤漆
3、蓝色文字    材质：15mm厚PVC烤漆
4、金色文字    材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
	[image: ]监区一楼
	1面墙
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	女民警值班分控室
文化氛围营造
	
320cm×90cm
(大字约17x17cm)
	1、飘带      材质：15mm厚PVC烤漆
2、麋鹿      材质：15mm厚PVC烤漆
3、云朵+仙鹤 材质：15mm厚PVC烤漆
4、蓝色文字  材质：15mm厚PVC烤漆
5、金色文字  材质：15mm厚PVC打底，贴拉丝钛金片
	[image: ]监区一楼
	1面墙
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	多功能会议室
	70cm×70cm（警徽）
（大字约27cm×27cm）
	1、警徽    材质：钛金定制
2、文字    材质：15mm厚PVC烤漆打底+2mm蓝色亚克力
	监区一楼
	1面墙
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	女子监区每日例会室
	造型整体350x65cm（其中金色单字约19x19cm，蓝色单字约16x16cm，飘带+城市造型350x43cm）
	1、蓝色飘带      材质：15mm厚PVC烤漆
2、城市造型      材质：10mm厚PVC烤漆
3、金色文字      材质：15mm厚PVC烤漆打底，贴拉丝钛金片
4、蓝色文字      材质：15mm厚PVC烤漆打底+2mm厚蓝色亚克力
	监区一楼
	1面墙
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	餐厅
	蓝色标语单字约20x17cm，金色标语单字约22x22cm，文明用餐整体约35x60cm
	1、米粒虽小……文字      
材质：蓝色文字8mm厚PVC烤漆+2mm厚亚克力；
金色文字8mm厚PVC打底+2mm厚亚克力，贴拉丝钛金片
2、餐厅是我家……文字    
材质：蓝色文字8mm厚PVC烤漆+2mm厚亚克力；
金色文字8mm厚PVC打底+2mm厚亚克力，贴拉丝钛金片
3、文明用餐+造型         
材质：蓝色文字8mm厚PVC烤漆+2mm厚亚克力；
其余造型8mm厚PVC烤漆+2mm厚亚克力
	监区一楼
	3面墙
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	女监控室
文化氛围营造
	360cm×280cm
(大字约24x24cm)
	1、浅蓝色方块   材质：15mm厚PVC烤漆
2、下部白色城市 材质：15mm厚PVC+2mm厚瓷白亚克力
3、在岗一分钟+时钟   材质：15mm厚PVC烤漆+2mm厚亚克力
4、五图标造型    
①最底层的金色圆形造型    材质：10mm厚PVC烤漆；
②红靛蓝绿橙圆形造型/贴在①上面    材质：5mm厚PVC烤漆+2mm厚亚克力
③五个白色图标    材质：UV打印在②上面
④两侧蓝色圆弧    材质：5mm厚PVC烤漆
	监区二楼
	1面墙
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	监区楼梯间
	350cm×64cm（横排）90cm×100cm（盐城监管）
290cm×120cm（斜排）
	一监区楼梯间（男监区）
1、问题导向、清醒头脑、底线思维   材质：
①金色字和蓝色字：8mm厚PVC打底+2mm亚克力，UV雕刻焗漆
②蓝色和白色矩形方块：15mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
③飘带+警察+鸽子：15mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
2、打基础、提能力、开新局    材质：
①金色字和蓝色字：8mm厚PVC打底+2mm亚克力，UV雕刻焗漆
②蓝色和白色矩形方块：15mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
③飘带+拳头+人：15mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
3、盐城监管    材质：
①金色字：8mm厚PVC+2mm亚克力，贴拉丝钛金片
②蓝色字+蓝色竖条+拼音：8mm厚PVC+2mm亚克力
③蓝色方块：10mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
④楼层字：UV打印在蓝色方块上
⑤圆弧造型：8mm厚PVC，UV雕刻焗漆 
(另外三个楼梯同一监区楼梯间)
	监区4个楼梯间
	12面墙
	
	

	31
	
	
消防栓+灭火器贴
	70cm×180cm
	① 黑胶车贴+覆亮膜
	东6个，西4个，直播间1个
	11个
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配电箱贴
	60cm×50cm
70cm×50cm
80cm×60cm
35cm×25cm
	① 黑胶车贴+覆亮膜
	
	8个
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	电台（电视）直播间
	电台电视直播间
	1270cm×216cm（整墙）
	1、背景墙    材质：铺装宣绒布
2、太阳光    材质：打印在宣绒布上
3、树造型    材质：15mm厚PVC烤漆
4、草地      材质：打印在宣绒布上
5、麋鹿+太阳 材质：打印在宣绒布上
6、logo+文字 材质：亚克力水晶字
	[image: ]监区一楼
	1面墙
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	电台电视直播间
	780cm×216cm（整墙）170cm×60cm（电台直播间logo）90cm×25cm（寻鹿之声logo）
	1、背景墙    材质：铺装宣绒布
2、爱心造型  材质：15mm厚PVC烤漆
3、树造型    材质：打印在宣绒布上
4、麋鹿+圆点 材质：15mm厚PVC烤漆
5、文字+拼音 材质：亚克力水晶字
6、直播台后面logo墙  材质：灯箱字包边（是否发光，由客户决定）
7、直播台logo+文字   材质：亚克力水晶字
8、直播图logo底板    材质：和现有台面使用的材质保持一致
	[image: ]监区一楼
	1面墙+logo
	
	

	二、空间部分

	1
	女民辅警值班餐厅（兼茶歇间）
	
（茶歇间）
北墙
	[image: ]
	①白色乳胶漆两遍
（具体详见施工图）
	茶歇间
（做刷白处理）
	1面
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（茶歇间）
南墙
	[image: ]
	① 白色乳胶漆两遍
②木工板刮腻子焗漆
（具体详见施工图）
	茶歇间
	1面
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（茶歇间）
东墙
	[image: ]
	① 定制木柜
② 白光筒灯
③ 绿植采购
（具体详见施工图）
	茶歇间
	1面
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（茶歇间）
西墙
	[image: ]
	① 定制木柜
② 白光筒灯
③ 造型隔断
（具体详见施工图）
	茶歇间
	1面
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（茶歇间）
天花板
	（长宽高）550cm×520cm
	① 定制金属龙骨
② 铝合金格栅吊顶
③ 定制造型吊灯
（具体详见施工图）
	[image: ]茶歇间
	1面
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	异性桌
	（长宽高）60x60x75cm
	白色板材，镀锌钢架
（具体详见施工图）
	茶歇间
	2个
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	长桌
	第一部分：（长宽高）190x90x100cm
第二部分：（长宽高）225x90x75cm
	原木色板材，定制
（具体详见施工图）
	茶歇间
	1个
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	吧台椅
	（长宽高）30x30x105cm
	坐面、靠背皮质，填充高密度回弹海绵
框架：榉木
（具体详见施工图）
	茶歇间
	6个
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	椅子
	（长宽高）42x42x84cm
	坐面、靠背皮质，填充高密度回弹海绵
框架：3A级碳素钢
（具体详见施工图）
	茶歇间
	4个
	
	

	10
	女子监区图书室及阅读活动区
	
（图书室）
进门处
	[image: ]
	① 白色乳胶漆两遍
（具体详见施工图）
	图书室
	1面
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（图书室）
	[image: ]
	① 基层处理
② 背景木工板打底石膏板焗漆
③ 底造型 18mmPVC
④ 画面1cm PVC UV打印 覆钢化膜
⑤ 小字 8mm 亚克力烤漆字
（具体详见施工图）
	图书室
	1面
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（图书室）
	[image: ]
	① 白色乳胶漆两遍
（具体详见施工图）
	图书室
	1面
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（图书室）
	[image: ]
	① 定制书架
（具体详见施工图）
	图书室
	1套
	
	

	14
	
	
（图书室）
	[image: ]
	① 墙面处理
② 定制木纹不锈钢造型字
③ 小字1cm亚克力烤漆字
（具体详见施工图）
	图书室
	1面
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（图书室）
	[image: ]
	① 墙面处理
② 定制木纹不锈钢造型
③ 小字1cm亚克力烤漆字
（具体详见施工图）
	图书室
	1面
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（图书室）
	[image: ]
	① 定制书柜
② 底部走灯条
（具体详见施工图）
	[image: ]图书室
	1面
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（图书室）
天花板1
	[image: ]
	① 定制金属龙骨
② 定制铝合金格栅
③ 顶部灯带
（具体详见施工图）
	图书室
	1面
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（图书室）
天花板2
	[image: ]
	① 定制铝合金格栅
② 顶部灯带
（具体详见施工图）
	图书室
	1面
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	桌
	
（长宽高）240x100x75cm
	板材，原木色
（具体详见施工图）
	图书室
	3个
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	椅子
	（长宽高）48x45x85cm
	坐面、靠背皮质，填充高密度回弹海绵框架：3A级碳素钢
（具体详见施工图）
	图书室
	18个
	
	

	22
	
	（图书室）
前期改造
	
	1、门体、部分墙体切割拆除，顶部部分设备拆除及垃圾清运、处理。
2、不锈钢瓦屋面（43.5㎡）：0.8㎜304不锈钢板材定制瓦屋面
3、夹芯板（43.5㎡）：50*0.5㎜岩棉板（达到防火、隔热要求）
4、钢结构（39.7㎡）：40*60*2.0㎜镀锌方管制作
5、室内地面找平和铺砖（28.8㎡、600*600防滑地砖）
6、金属门（2樘）：放风场及设备间定制金属防护门，上部为栅栏、钢网，下部为钢板封闭，具体制作根据建设单位要求。
7、防护窗（1樘）：图书室南墙定制304不锈钢防护窗，尺寸及具体制作根据建设单位要求，符合监管场所安全规范
8、铝型窗（1樘）：双层中空玻璃铝型窗，尺寸及具体制作根据建设单位要求，符合监管场所安全规范
9、钢板门改造（1樘）：进户钢板门改造，达到可视及防护要求（含切割、制作、油漆等），符合监管场所安全规范
10、屋面、内墙等防水
11、排气扇（1个）：要求静音、耐用，符合建设单位要求。（含布置线路开关）
12、空调维修、调试
13、屋面沟槽：雨水专用水槽
14、墙体修复：门窗洞口及部分墙体修复
15、室内外保洁
	
	2间
	
	

	总价：

	
	
	
	
	
	投标单位：
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